平罗县丰华冶金有限公司

年产3万吨稀土复合合金项目

竣工环境保护验收现场检查会验收组意见

2017年12月24日平罗县丰华冶金有限公司组织召开年产3万吨稀土复合合金项目竣工环境保护验收现场检查会议。验收小组由工程建设单位（平罗县丰华冶金有限公司）、环保设施设计单位（泊头市兴泊除尘设备有限公司）、环境监测单位（宁夏净之蓝环保技术有限公司）、环保设施建设单位（泊头市兴泊除尘设备有限公司）及特邀3名专家(名单附后）组成。验收小组现场查看并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况。会议听取了建设单位和验收调查单位的介绍汇报。

根据《建设项目管理条例》以及企业自行验收相关要求，经认真研究讨论形成如下验收意见：

工程建设基本情况

本项目位于位于石嘴山生态经济区宝马路15号，东距平罗县城109国道10km、高速公路5km，西距110国道15km，紧靠包兰铁路，占地面积45000m2，临近平罗火车站。建设性质为改扩建，总占地面积为45000m2，年产复合合金3万吨；项目主要建设4台RGPS-500-15型中频炉以及配套的辅助设施等。

项目建设过程：

1.平罗县工业和信息化局《宁夏回族自治区企业投资项目备案通知书》宁平工信备案[2015]58号（2015年8月20日）；

2.宁夏智诚安环科技发展有限公司《平罗县丰华冶金有限公司年产3万吨稀土复合合金项目环境影响报告书》（2016年01月）；

3.石嘴山市环保局《关于关于平罗县丰华冶金有限公司年产3万吨稀土复合合金项目环境影响报告书的批复》石环批复[2016]7号（2016年01月18日）。

工程变更情况

根据现场踏勘情况，本工程无变更情况。
环境保护设施落实情况

该项目运营期间对环境的影响主要为废水、废气、噪声及固体废物对环境的影响。环保设施落实情况见表1。

表1                         环保措施落实情况表

	环评中要求落实的

污染治理项目
	环评中污染治理措施
	实际落实情况

	废气
	中频炉
	集气罩+布袋除尘器（1套），除尘效率99%
	已建设3套集气罩，通过1套布袋除尘器处理，验收监测期间除尘效率99.01%～99.20%

	
	破碎、筛分系统
	集气罩+布袋除尘器（1套），除尘效率99%
	已建设废气收集处理设施（集气罩，布袋除尘器1套），验收监测期间除尘效率99.01%～99.11%

	废水
	循环水系统
	变压器冷却水通过循环水池全部回用
	依托原有项目

	
	生活污水
	建设地埋式一体化污水处理设施，规模20m3/d
	生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，用于厂区绿化及洒水抑尘

	噪声
	设置减振基础、减震垫等
	高噪设备采用厂房隔声和基础减震、安装减震垫等方式进行降噪

	固废
	除尘灰、浇注脱模过程中产生的废渣、冶炼车间地面沉降物
	全部回用
	除尘灰、浇注脱模过程产生的废渣、不合格产品、熔炼车间地面沉降物，返回生产工序进行综合利用

	
	中频炉扒炉产生的废防护层
	做建材综合利用
	中频炉扒炉产生的废防护层用作建筑材料回收利用

	
	生活垃圾
	园区环卫部门统一处理
	生活垃圾集中收集后由园区环卫部门统一处置


由验收期间监测结果及实际情况勘查，废水、废气、噪声及固体废物各项污染物均得到妥善处置。

验收监测结果

有组织排放监测结果：破碎筛分系统布袋除尘器出口颗粒物最大排放浓度3.03mg/m3、最大排放速率0.10kg/h；除尘效率为99.01%～99.11%。 

中频炉除尘器出口颗粒物最大排放浓度2.57mg/m3、最大排放速率0.10kg/h；除尘效率为99.01%～99.20%。监测结果均未超出《铁合金工业污染物排放》（GB 28666-2012）表5的标准要求。 

（2）无组织排放监测结果：厂界无组织总悬浮颗粒物的排放浓度最大差值为0.768mg/m3。未超出《铁合金工业污染物排放标准》（GB 28666-2012）中企业边界大气污染物排放浓度的标准要求。

（3）噪声监测结果：本次验收监测期间，厂界共布设8个噪声监测点的昼间测定值为51.7dB(A)～61.2dB(A)、夜间测定值为47.6dB(A)～54.3dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
（4）固体废物监测结果：该项目产生的固体废物主要为除尘灰、中频炉扒灰产生的废防护层、浇注脱模过程中产生的废渣、冶炼车间地面沉降物、不合格产品及员工产生的生活垃圾和污水处理设施产生的污泥等。布袋除尘器收集的除尘灰、浇注脱模过程产生的废渣、检验过程产生的不合格产品、冶炼车间地面沉降物作为项目的生产原料返回配料工序重新综合利用；中频炉防护层更换产生的固废为石英砂，收集后作为建筑材料利用；员工产生的生活垃圾集中收集后交由园区环卫部门统一处理；污水处理设施产生的污泥，定期清理做农肥使用。

验收总体结论

根据该项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查，项目环保手续完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，外排污染物符合达标排放要求。验收组经认真讨论，一致认为平罗县丰华冶金有限公司年产3万吨稀土复合合金项目在进一步落实污染防治措施，对验收监测报告进行修改完善，并经现场核查后，同意通过环保竣工验收。项目还应从以下方面进行整改完善：

1、企业应从以下方面进行整改完善：

（1）按照环评及批复要求规范建设地埋式一体化生活污水处理设施；

（2）进一步规范厂区原辅材料及产品的储存。

2、验收监测报告应从以下方面进行修改完善：

（1）严格界定本项目建设内容，说明原有工程建设、环评及环保竣工验收情况，明确本次验收监测范围，补充本项目建设时序；

（2）完善环保措施落实情况一览表，对环评中提出的现有工程环保问题整改要求落实情况进行补充说明；

（3）核实监测点位、监测时间及工况，核实监测数据，核算颗粒物排放总量，说明其达标情况；厂界无组织粉尘浓度进行复核性监测；

（4）完善相关附件及图件；

（5）专家提出的其他意见。

验收组成员
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