年回收2万吨废活性炭无害化处理及再生节能环保配套危废仓库项目竣工环境保护验收监测报告


	 建设项目名称
	年回收2万吨废活性炭无害化处理及再生节能环保配套危废仓库项目

	建设单位名称
	宁夏宜鑫环保科技有限公司

	建设项目审批部门
	石嘴山市工业和信息化局

	建设项目性质
	新建  改扩建 √   技改  

	主要产品名称

设计回收能力
实际回收能力
	产品：废活性炭
设计回收能力：年回收10000吨废活性炭无害化处理
实际回收能力：年回收8000吨废活性炭无害化处理

	环评时间
	2018年6月
	开工日期
	2018年9月

	竣工日期
	2018年10月
	现场监测时间
	2018年10月29日-30日

	环评报告表
审批部门
	平罗县环境保护局
	环评报告表
编制单位
	江苏绿源工程设计研究有限公司

	环保设施
设计单位
	 /
	环保设施
施工单位
	/

	投资总概算
	110万元
	环保设施投资总概算
	61万元
	比例
	55.5%

	实际总投资
	120万元
	环保投资
	57.5万元
	比例
	47.9%

	验收监测依据
	环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月）；

2.石嘴山市工业和信息化局 石工信投资备案[2014]16号《石嘴山市企业投资项目备案通知书》（2014年4月14日）；

3.江苏绿源工程设计研究有限公司编制完成了《宁夏宜鑫环保科技有限公司年回收2万吨废活性炭无害化处理及再生节能环保配套危废仓库项目环境影响报告表》（2018年6月）；

4.平罗县环境保护局 平环表[2018]24号 《关于宁夏宜鑫环保科技有限公司年回收2万吨废活性炭无害化处理及再生节能环保配套危废仓库项目环境影响报告表的批复》（2018年9月27日）；
5.企业验收委托书；

6.建设单位提供的相关资料。

	验收监测标准
标号、级别
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2标准；

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；

《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。

《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单。

	1.前言

宁夏宜鑫环保科技有限公司是一家专业从事医药类废活性炭回收、再生、销售的处置企业。该公司于 2014 年 8 月委托石嘴山市环境保护研究所编制完成了《宁夏宜鑫环保科技有限公司年回收2万吨废活性炭无害化处理及再生节能环保项目环境影响报告书》，并于2014年12月得到宁夏回族自治区环境保护厅的批复（宁环审发2014】67号《关于宁夏宜鑫环保科技有限公司年回收2万吨废活性炭无害化处理再生节能环保项目环境影响报告书批复》）。该项目于 2014 年 6月建设完成，经宁夏回族自治区环境保护厅批准后，于 2015 年1月投入试生产。宁夏宜鑫环保科技有限公司于 2015 年 5月委托石嘴山市环境监测站对本项目进行建设项目竣工环境保护验收，并于 2015 年7月29日取得了石嘴山市环境保护局关于《宁夏宜鑫环保科技有限公司年回收2万吨废活性炭无害化处理再生节能环保项目》负责验收的环境保护行政主管部门意见，石环验【2015】78号。

本次验收内容为宁夏宜鑫环保科技有限公司年回收2万吨废活性炭无害化处理及再生节能环保配套危废仓库项目，宁夏宜鑫环保科技有限公司前期项目已配套建成1座危废仓库，建筑面积为1600m 2 ，用于暂存现有工程生产过程中所需原料危险废物，而随着公司后续配套项目的建设，现有危废仓库已不能满足公司的发展需要。故宁夏宜鑫环保科技有限公司决定在现有厂区边界西侧征用工业用地，建设“年回收 2 万吨废活性炭无害化处理及再生节能环保配套危废仓库项目”，本项目的建设，符合宁夏宜鑫环保科技有限公司可持续发展要求，资源综合利用，对提高企业整体经济效益和生态效益，都具有重要意义。

本次验收内容为宁夏宜鑫环保科技有限公司年回收2万吨废活性炭无害化处理及再生节能环保配套危废仓库项目，该项目于2014年4月14日在平罗县工业和信息化局进行备案，备案号[2014]16号；2018年9月27日取得平罗县环境保护局批复（平环表〔2018〕24号）。(见附件4，该项目危废仓库规模1440m2 ，现已全部建设完毕。)
受宁夏宜鑫环保科技有限公司委托, 宁夏净之蓝环保技术有限公司承担宁夏宜鑫环保科技有限公司年回收2万吨废活性炭无害化处理及再生节能环保配套危废仓库项目的环境保护竣工验收工作，2018年10月23日验收单位组织相关技术人员对该项目进行现场踏勘，查阅相关资料并查看了该项目的环境保护设施的建设、管理、运行状况，于2018年10月29日～30日进行了现场监测，在此基础上编制《宁夏宜鑫环保科技有限公司年回收2万吨废活性炭无害化处理及再生节能环保配套危废仓库项目竣工环境保护验收监测报告表》。

建设项目工程概况

2.1地理位置

宁夏宜鑫环保科技有限公司位于宁夏宜鑫环保科技有限公司厂区西侧，项目区西侧为宁夏石嘴山生态经济开发区太沙路，南侧为宁夏绿源恒活性炭有限责任公司。本项目中心地理坐标为：N38°56'59.96"，E106°27'33.44"。项目地理位置图见图1，项目厂区平面布置图见图2，企业周边环境图见图3。
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                     图2  厂区平面布置图
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图例：红色为本项目区
 图3   企业周边关系图  
2.2现有工程概况

2.2.1现有工程简述

宁夏宜鑫环保科技有限公司年回收2万吨废活性炭无害化处理再生节能环保项目于 2014 年 12 月得到宁夏回族自治区环境保护厅的批复（宁环审发【2014】67 号《关于宁夏宜鑫环保科技有限公司年回收2万吨废活性炭无害化处理再生节能环保项目环境影响报告书批复》）经宁夏回族自治区环境保护厅批准后，于 2015年1月投入试生产；于2015 年7月29 日取得了石嘴山市环境保护局关于宁夏宜鑫环保科技有限公司年回收 2 万吨废活性炭无害化处理再生节能环保项目负责验收的环境保护行政主管部门意见，石环验【2015】78 号。

2.2.2现有工程环保遗留问题及整改措施

现有工程产生的污染物均达标排放，原有固废储存设施不能满足储存需求。本次在项目的西侧新建一座 1440m2 的危险废物储存仓库，配套建设 300m3 的事故水池。
2.3.工程基本情况

该项目工程于2018年9月开工建设，2018年10月完工,2018年10月进行试运行。目前该项目已建成，环保设施已基本完善，设备运转正常，满足竣工环保验收监测的条件。

2.3.1项目名称

    宁夏宜鑫环保科技有限公司年回收2万吨废活性炭无害化处理及再生节能环保配套危废仓库项目。

2.3.2建设性质

扩建项目

2.3.3建设地址

该项目位于宁夏宜鑫环保科技有限公司厂区西侧，项目区西侧为宁夏石嘴山生态经济开发区太沙路，南侧为宁夏绿源恒活性炭有限责任公司。
2.4项目投资
该项目设计总投资110万元，其中环保投资约61万元，占总投资的55.5%；实际总投资120万元，其中环保投资57.5万元，占总投资的47.9%；

2.4.1项目环保投资
项目环保投资见表2-1。

表2-1                             环保投资明细表

类别

环评设计

治理措施

环评投资

（万元）

实际落实情况

实际投资（万元）

废气

 施工期：室内施工，施工期较短，扬尘定期洒水，物料车辆遮盖篷布，每天清洗车轮等措施

1

已完成

1

运营期：配套安装1套通风、送风设备，排风口安装1套活性炭吸附装置，设置1根15m高的排气筒
 4

已完成
7

噪声

施工期：高噪声设备安装减振、隔声装置   

2

已完成
1

运营期：选择低噪音运输车，降低车速，安装防风隔音门窗

6

已完成
1

废水 

施工废水依托原厂区废水处理设施 
3
已完成
1

地下

水防

渗措

施

依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单：地面、裙角、收集池采取防渗、防腐措施，裙角高度为 150mm，防渗层底部（由下往上）依次为：压实粘土隔离层+200g/m 2 无纺土工+2mm厚人工材料防渗层（HDPE 膜）+200g/m 2无纺土工布+防渗混凝土防渗（50~100mm）+20mm水泥砂浆，地面采用防静电硬质环氧树脂材料。渗透系数≤10 -10 cm/s；安装混凝土墙进行隔断，设置围堰，完善防风、防雨、防晒措施，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求管理，并设置安全用语和警示标示；防渗面积为1440m2 

45

已完成
46.5

合计

61
合计

 57.5
备注：以上数据经企业核实后提供。
2.5建设内容
本项目是为宁夏宜鑫环保科技有限公司“年回收 2 万吨废活性炭无害化处理及再生节能环保项目”配套建设的危废仓库，主要暂存物种类为年回收2万吨废活性炭无害化处理及再生节能环保项目原料，位于宁夏宜鑫环保科技有限公司厂区西侧，其占地面积为5719m2，建筑面积为 1440m2，建设内容主要有主体工程、环保工程和公用工程，项目工程组成情况见表2-2；主要设备一览表，见表2-3。

表2-2                          项目工程组成一览表
类别

建设内容

建设规模

环评变更情况

实际落实情况

主体工程

危废仓库

1 座轻钢结构，尺寸为 60m×24m×5m，建筑面积为 1440m2 ，按照危废暂存相关标准设计建造，采用密闭库房，为了防止事故状态下消防废水外排对外环境的影响，仓库内四周设置导流沟

无

1座轻钢结构，尺寸为 60m×24m×5m，建筑面积为 1440m2 ，按照危废暂存相关标准设计建造，采用密闭库房，为了防止事故状态下消防废水外排对外环境的影响，仓库内四周设置导流沟，雨水经导流沟直接排入收集池。
防渗结构

依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单：地面、裙角、收集池采取防渗、防腐措施，裙角高度为 150mm，防渗层底部（由下往上）依次为：压实粘土隔离层+200g/m 2 无纺土工+2mm厚人工材料防渗层（HDPE 膜）+200g/m 2无纺土工布+防渗混凝土防渗（50~100mm）+20mm水泥砂浆，地面采用防静电硬质环氧树脂材料。渗透系数≤10 -10 cm/s；安装混凝土墙进行隔断，设置围堰，完善防风、防雨、防晒措施，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求管理，并设置安全用语和警示标示；防渗面积为1440m2 
无
 （与环评一致）
辅助工程

 收集池

1座，有效容积为300m3 ，15m×5m×4m，用于收集和储存发生事故时的消防用水。内外采取2～3mm防水塑料布，进行防水处理

无

1座，有效容积为300m3 ，15m×5m×4m，用于收集和储存发生事故时的消防用水。内外采取2～3mm防水塑料布，进行防水处理
危废仓库

标识标牌
设置警示标志、标牌；暂存危险废物的容器和包装物必须粘贴危废识别标志

无
设置警示标志、标牌；暂存危险废物的容器和包装物必须粘贴危废识别标志
在线视频

监控

安装 1 套在线视频监控系统  

无

安装 1 套在线视频监控系统  
办公生活

区

办公区、宿舍、浴室  

无

依托原有（与环评一致）
公用工程

供电 

由市嘴山生态经济开发区供电设施集中供电

无
依托原有（与环评一致）
供水 

由市嘴山生态经济开发区供水管网提供

无

依托原有（与环评一致）
供暖 
热源由锅炉房提供  

无
依托原有（与环评一致）
消防设施

消防水池 V=300m3 

无

依托原有（与环评一致）

活性炭吸

附装置

配套安装 1 套通风、送风设备，排风口安装 1 套活性炭吸附装置，经过处理后的废气通过1根15m高的排气筒排放。

无
配套安装1套通风、送风设备，排风口安装1套活性炭吸附装置，经过处理后的废气通过1根15m高的排气筒排放。
地下水监

测井 
依托现有监控井。厂区南侧（上游）1 眼对照井、厂区北侧（下游）2 眼监控井

无
 依托原有（与环评一致）
表2-3                                     主要设备一览表

序号

设备名称

规格型号

数量（台）

备注

1
专用运输车 

30t
3

暂存库，均为第三方有危废运输资质的车辆（见附件6）
备注：以上数据由企业核实提供。
2.6公用工程
给、排水

    本项目无新增员工，由厂内调配，无新增生活污水；本项目仅是危险废物的暂存仓库，无工艺废水生产，因此，本项目无新增废水产生。
（2）供电

   本项目供电接自宁夏宜鑫环保科技有限公司厂区内的供电系统供电，不新增供电设备，年用电量约为 800kW·h。
2.7主要原辅材料

本项目是为宁夏宜鑫环保科技有限公司“年回收 2 万吨废活性炭无害化处理及再生节能环保项目”配套建设的危废仓库，主要暂存物种类为年回收2万吨废活性炭无害化处理及再生节能环保项目原料，为水处理用颗粒状废活性炭与生物发酵企业脱色用粉状废活性炭，主要来自生物制药与生物发酵企业。

本项目采用的粉状废活性炭主要来自生物发酵企业产品精制末端脱色所产生的废活性炭，主要原辅材料情况见表2-4。

表2-4                           项目原辅材料一览表
序 号

企业名称

  行业类别
主要产品
1

河北凯德生物材料有限公司
生物制药 

癸二酸、癸二酸二甲（丁）酯类癸二酸酯、
2

衡水京华化工有限公司 
生物制药 

癸二酸二甲酯



	3.生产工艺流程

3.1 生产工艺流程简述

本项目工艺流程简述：

本项目将回收的废活性炭，用专用包装袋装存，由第三方具有危险废物运输资质的危废专用车辆转运入危废仓库，入库暂存，作为年回收2万吨废活性炭无害化处理再生节能环保项目的生产原料。

    本项目生产工艺流程示意图：




图4   项目生产工艺及产污流程图
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地面防腐材料铺设
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                         地面防腐材料铺设
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裙角树脂材料铺设
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地面树脂材料铺设                     事故水池                             
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仓库危废标志
4.主要污染物及治理措施

4.1废气

本项目产生的废气主要来源于进出危废仓库的运输车辆尾气及仓库废活性炭挥发的有机废气。宁夏宜鑫环保科技有限公司将废活性炭抽样送检，结果表明产生的废气主要为酚类化合物。（活性炭化验单见附件9、10、11）
本项目运输车辆运输时间为三到五天运输一次，间隔时间较长，且尾气产生浓度较低，经自然扩散后，对周围环境影响甚微（车辆运输频次见附件7）。危废暂存库主要暂存物料为废活性炭，暂存方式为带塑料内膜的编织袋储存，废活性炭仓库通过设置集中抽风系统，每天抽风6小时使仓库处于微负压状态，有机废气通过布置在仓库内各处的抽风系统引至 1 根管道，再引至活性炭装置吸附处理（活性炭吸附效率 80%），经过净化后的废气通过1根15m高的排气筒排放，通过活性炭吸附罐吸附处理后有组织排放，不会对周围环境产生明显影响。

4.2废水

   本项目不新增工作人员，工作人员从原有员工中调配，无新增生活污水产生；本项目仅是危险废物的暂存仓库，无工艺废水产生，为了防止事故状态下消防废水外排对外环境的影响，仓库内四周设置导流沟，雨水经导流沟收集后排入事故水池，因此，项目无新增废水产生。

4.3噪声
本项目主要噪声污染为运输车辆进出危废仓库时产生的噪声，通过加强运输、装卸作业管理，合理安排作业时间，禁止鸣笛、减速慢行等措施后，其厂界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准的要求。噪声产生及排放情况见表4-1。

表4-1               该项目主要噪声源及等效声级一览表           

序号

主要

噪声源

数量（台）

环评噪声治理措施

实际噪声治理措施

1

 运输车辆
1
采取禁止鸣笛、减速慢行等措施 

采取合理安排作业时间、禁止鸣笛、减速慢行等措施
 4.4固体废物
本项目无新增工作人员，无新增生活垃圾产生；产生的固体废物主要为废活性炭。

本项目活性炭吸附装置平均每年更换一次，废活性炭产生量约为 1.0t/a，属 HW49危险废物，更换后的废活性炭集中收集后，暂存于现有工程已建的危废暂存库内，与现有工程产生的废活性炭一同送入企业现有废活性炭再生车间利用。
固体废物种类汇总表见表4-2。

表4-2                        该项目固体废物种类汇总表           

序号

环评预测的种类（名称）

验收阶段的实际生产情况

属性（危险废物、一般固废）

危废代码

属性判定依据（名录、鉴别）

1
废活性炭（生物制药行业产生的废活性炭）
已贮存
危险废物
HW49 900-047-49
/
4.5环保措施落实情况
对照《宁夏宜鑫环保有限公司年回收2万吨废活性炭无害化处理及再生节能环保配套危废仓库项目环境影响报告表》，对该项目采取的环境保护措施和项目完成后落实的环境保护措施进行现场核实，项目环保设施落实情况见表4-3。

表4-3                            项目环保措施落实情况

环评中要求落实的污染治理项目

排放源

环评中污染治理措施

环评变更情况

实际落实情况
废气

运输车辆汽车尾气
运输车辆属间断工作，且尾气产生浓度较低，经自然扩散后，不会对周围环境产生明显影响
无
本项目运输车辆运输时间为三到五天，间隔时间较长，尾气产生浓度较低，经自然扩散后，对周围环境影响甚微。（危废进厂记录见附件7）
固废

废气吸附装置
废活性炭带塑料内膜的编织袋储存，仓库设有废气处理装置
无
废活性炭带塑料内膜的编织袋储存，仓库设有废气处理装置（与环评一致）
噪声

运输车辆

本项目主要噪声污染为运输车辆进出危废仓库时产生的噪声，通过加强运输、装卸作业管理，合理安排作业时间，禁止鸣笛、减速慢行等措施后，其厂界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3类标准的要求。
无
本项目车辆运输间断工作采取合理安排作业时间，禁止鸣笛、减速慢行等措施
危

废

仓

库
仓库

1座，轻钢结构，尺寸为 60m×24m×5m 高，建筑面积为 1440m2，采用密闭库房，为了防止事故状态下消防废水外排对外环境的影响，本次仓库拟将仓库基础设置在地面以下5m
无
1座，轻钢结构，尺寸为 60m×24m×5m 高，建筑面积为 1440m2，采用密闭库房，为了防止事故状态下消防废水外排对外环境的影响，本次仓库拟将仓库基础设置在地面以下5m（与环评一致）
事故水池

1座，有效容积为300m3 ，用于收集和储存发生事故时的事故废水，采取上下两层厚300mm钢筋混凝土，中间内衬2～3mm边缘上翻的防水塑料层结构

无
1座，有效容积为300m3 15m×5m×4m，用于收集和储存发生事故时的事故废水，采取上下两层厚300mm钢筋混凝土，中间内衬2～3mm边缘上翻的防水塑料层结构（与环评一致）
防渗结构

地面、裙角、导流槽、事故池采取防渗、防腐措施，裙角高度为150mm，防渗层底部（由下往上）依次为：压实粘土隔离层+200g/m 2 无纺土工布+2mm 厚人工材料防渗层（HDPE 膜）

+200g/m2无纺土工布+防渗混凝土防渗（50～100mm）+20mm水泥砂浆，地面采用防静电硬质环氧树脂材料。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求进行防渗，渗透系数≤10-10cm/s

无
地面、裙角、导流槽、事故池采取防渗、防腐措施，裙角高度为150mm，防渗层底部（由下往上）依次为：压实粘土隔离层+200g/m 2 无纺土工布+2mm 厚人工材料防渗层（HDPE 膜）

+200g/m2无纺土工布+防渗混凝土防渗（50～100mm）+20mm水泥砂浆，地面采用防静电硬质环氧树脂材料。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求进行防渗，渗透系数≤10-10cm/s（与环评一致，防渗证明见附件12）
活性炭吸附装置

仓库配套安装1套抽风设备，排风口安装 1 套活性炭吸附装置，设置1根15m高的排气筒

无
仓库配套安装1套抽风设备，排风口安装 1 套活性炭吸附装置，设置1根15m高的排气筒（与环评一致）
在线视频监控

安装 1 套在线视频监控系统

无
安装 1 套在线视频监控系统

危废仓库标示标牌

设置警示标志、标牌；暂存危险废物的容器和包装物必须粘贴危废识别标志

无
设置警示标志、标牌；暂存危险废物的容器和包装物必须粘贴危废识别标志

地下水

污染监测

托现有监控井。厂区南侧（上游）1 眼对照井、厂区北侧（下游）2 眼监控井

无
托现有监控井。厂区南侧（上游）1 眼对照井、厂区北侧（下游）2 眼监控井（与环评一致）
5.环评回顾及环评批复要求

5.1项目环评结论及建议

5.1.1环评主要结论

    1.项目建设的可行性
    根据国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》和2013年2月16日国家发展改革委员会第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正，本项目不属于鼓励、限制、淘汰三类，本项目为允许类，符合国家的相关产业政策。
项目库内东侧为现有工程危险废物库房，北部为三二支沟、南、西侧分别为园区道路，厂区靠近东侧现有危险废物库房一侧布置进出场道路，与现有厂区的原料库房位置距离保持工艺上的合理方位，有效保证了库内运输便捷，交通方便，便于人流和物流的出入。

   2.污染物治理措施

   （1）废气
本项目产生的废气主要来源于进出危废仓库的运输车辆尾气及仓库废活性炭挥发的有机废气。有机废气主要为酚类化合物，经活性炭吸附装置处理后排放。

运输车辆尾气

危废仓库的运输车辆使用0号柴油，产生的汽车尾气主要成分为 NOx、CO 及非甲烷总烃。由于运输车辆属间断工作，且尾气产生浓度较低，经自然扩散后，不会对周围环境产生明显影响。

（2）废水

本项目不新增工作人员，工作人员从原有员工中调配，无新增生活污水产生；本项目仅是危险废物的暂存仓库，无工艺废水产生，为了防止事故状态下消防废水外排对外环境的影响，仓库内四周设置导流沟，雨水经导流沟收集后排入事故水池，因此，项目无新增废水产生。
   （3）噪声

本项目主要噪声污染为运输车辆进出危废仓库时产生的噪声，运输车辆加强运输、装卸作业管理，合理安排作业时间，禁止鸣笛、减速慢行等措施后，其厂界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

   （4）固体废物

本项目无新增工作人员，无新增生活垃圾产生；产生的固体废物主要为废活性炭，本项目活性炭吸附装置平均每年更换一次，更换后的废活性炭集中收集后，暂存于现有工程已建的危废暂存库内，与现有工程产生的废活性炭一同送入企业现有废活性炭再生车间利用。

5.1.2环评建议

1、选用环保型低噪声设备，确保厂界噪声达标排放。

2、严格执行环保“三同时”制度，环保设施措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。

3、加强厂区绿化，既可美化环境，又可减轻噪声、恶臭污染。

4、加强危废管理，完善管理制度。

5.2整体环评批复要求

1、严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，严格落实《报告表》提出的各项污染物防治措施，严格控制污染物排放量。
2、本项目生产的废气主要为运输车辆废气和仓库废活性炭挥发的有机废气。运输车辆燃用柴油，尾气中含有氮氧化物、一氧化碳、非甲烷总烃。由于车辆转运次数有限，厂内行驶距离短，无组织排放的废气量较少，经自然扩散后对环境影响轻微；废活性炭在仓库贮存过程中，会挥发少量有机废气。本项目仓库设置集中抽风系统，仓库保持微负压状态。仓库内抽风引至活性炭装置吸附处理（吸附效率≥80%），净化后尾气排放浓度参考天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524*2014）限值要求，由1根15m高排气筒排放；本项目未被捕集的有机废气以无组织形式排放，由于废活性炭挥发的废气量较小，且捕集效率≥90%，因此，无组织逸散的有机废气量对环境影响轻微。
3、本项目仅是危险废物暂存库房，无工艺废水产生，且不新增工作人员，故不新增生活污水。因此，本项目无新增废水产生。本项目贮存危险废物，要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求，充分做好防渗以及导流收集措施。
4、本项目运营期噪声主要为车辆进出噪声，通过设置禁止鸣笛、限速行驶警示措施，加强运输、装卸作业管理，本项目噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区限值要求。
5、本项目产生的固体废物主要为吸附废活性炭，属于危险废物，暂存于厂区现有危险暂存库内，与现有工程暂存的废活性炭一同送入宜鑫公司再生车间处置；本项目不新增工作人员，故不新增生活垃圾。
6.监测内容及工况
6.1监测期间生产负荷

验收期间（2018年10月29日-10月30日）危废仓库各设备、设施运行稳定，生产正常。符合现场采样和测试工况。

6.2有组织排放废气监测内容、点位及频次 
废气监测点位、项目、频次见表6-1。

表6-1                   有组织废气排放监测点位、项目及频次

污染源

名称

监测点位

布设位置

监测孔数量（孔）

监测项目

监测频次

  废活性炭
抽风系统排气筒出口
1孔

酚类化合物、烟（粉）尘
3次/天，连续2天

6.3无组织排放废气监测内容、点位及频次
该项目无组织废气排放污染物主要为颗粒物。
无组织废气排放监测点位、项目、频次见表6-2。

表6-2                     无组织废气监测点位、项目、频次
监测点位

监测项目

监测频次

厂区周界

周界外浓度最高点
酚类化合物、颗粒物
4次/天，连续监测2天

6.4噪声监测内容、点位及频次

该项目主要的噪声主要来源于汽车运输产生的噪声。本次监测在厂界东、南、西、北4个方向各布设2个监测点位，共8个噪声监测点位。监测因子为连续等效A声级；监测频次为昼、夜各一次，连续两天。噪声监测点位布设见图5。











7.验收监测方法和质量控制

7.1.验收监测方法

7.1.1无组织排放废气监测方法

无组织废气采样按《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T  55-2000）的规定执行，废气无组织排放分析方法见表7-1，监测采样仪器见表7-2。

无组织排放废气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。标准限值见表7-3。

表7-1                       无组织排放废气污染物分析方法

序号
监测因子
监测分析方法
方法依据
1
酚类化合物
4-氨基安替比林分光光度法 
HJ/T32-1999 
2
颗粒物

重量法
GB/T 15432-1995
表7-2                           现场监测仪器一览表
监测因子
仪器名称
型号
不确定度/准确度及限制要求
生产厂家
检定  日期
颗粒物

环境空气颗粒物综合采样器

ZR-3920

0.1mg

青岛众瑞智能仪器有限公司
2018年 9月
表7-3             《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
执行标准
监测因子
标准限值
《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）
酚类化合物
0.08mg/m3
颗粒物
1.0mg/m3
7.1.2有组织排放废气监测方法

监测方法依照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定执行；分析方法见表7-4，监测仪器见表7-5。有组织排放废气污染物执行 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值，见表7-6。

表7-4                         有组织排放废气监测分析方法
分析项目

分析方法

方法来源

酚类化合物
4-氨基安替比林分光光度法  
HJ/T32-1999 
烟（粉）尘
重量法
GB/T16157-1996
表7-5                              现场监测仪器一览表

监测因子

仪器名称

型 号

不确定度/准确度及限制要求

生产厂家

检定  日期
烟（粉）尘

自动烟尘烟气综合测试仪

ZR-3260

烟气温度：0～500℃

烟气含湿量：0～60%

烟气动压：0～2000pa

烟气静压：﹣30～﹢30kpa

青岛众瑞智能仪器有限公司

2018年 9月
表7-6             《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
执行标准
监测因子
标准限值
《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）
酚类化合物
最高允许排放浓度100mg/m3 
最高允许排放速率0.10kg/h
烟（粉）尘
120mg/m3
7.1.3噪声监测方法

噪声监测方法及使用仪器见表7-7。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求，标准限值见表7-8。

表7-7                         噪声监测方法及使用仪器

监测方法

使用仪器

仪器型号

仪器测量值范围
检定日期
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）

噪声统计分析仪

AWA6228型

测量上限：30～130dB
2018年    8月
表7-8                           厂界噪声标准限值

标准

类别

评价因子

标准值〔dB（A）〕

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类

等效声级

Leq（A）
昼间

65

夜间

55

7.2.质量保证

7.2.1无组织排放监测质量控制


	验收监测期间（2018年10月29日-10月30日），生产正常。监测仪器按照国家有关标准或技术要求，经过计量部门鉴定合格并在有效期内使用；监测人员持证上岗；监测前对使用的仪器均进行漏气检验和校准。在采样和分析过程严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》

（HJ/T 55-2000）和《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）进行。监测过程中的质量保证措施按国家环保部颁发的《环境监测质量保证管理规定》的要求进行，实施全过程质量控制。无组织排放监测样品质控措施见表7-9。

表7-9                   无组织排放监测样品质控措施一览表

序号
项目名称
不少于20%平行样
采集数量
明码平行样
合格率
1

酚类化合物
32个
8个
100%
2
颗粒物

32个

8个

100%

本批次样品监测分析结果质量合格

7.2.2有组织排放监测质量控制

     监测期间，设备运行正常。监测仪器按照国家有关标准或技术要求，经过计量部门鉴定合格并在有效期内使用；监测人员持证上岗；监测前对使用的仪器均进行漏气检验和流量校正。在采样和分析过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定执行和《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）进行。监测过程中的质量保证措施按国家环保部颁发的《环境监测质量保证管理规定》的要求进行，实施全过程质量控制。监测期间做到：

⑴ 专人监控工况情况，保证监测过程中工况负荷达到75%以上，满足验收监测要求。
⑵ 按技术规范要求合理布设监测点位，保证了各监测点位布设的科学性和可比性。

⑶ 烟尘采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核，烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定）。
⑷ 测量数据严格实行了三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定，保证验收监测分析结果的准确性、可靠性。烟尘测试仪标定记录见表7-10。 
表7-10                           烟尘测试仪标定记录表

仪器名称
标定时间（min）
标定流量（L/min）
实测（L/min）
相对误差（<2.5%）
自动烟尘烟气综合测试仪
5
30
29.5
-1.7
7.2.3噪声质量控制

噪声测量仪器符合《声级计电声性能及测量方法》（GB 3875）规定，测量前、后均用AWA6221B型声级校准器对所使用的噪声统计分析仪进行校准，灵敏度相差均小于0.5dB（A）。噪声校准记录见表7-11。

表7-11                           噪声仪校准记录

校准日期

测量仪器型号

校准仪器型号

校准测量前值（dB）

校准测量后值（dB）
是否

合格

10月29日

AWA6228型

AWA6221B

93.6
93.9
合格

10月30日

93.7
93.8
合格

8.监测结果
8.1有组织排放废气监测结果

有组织排放废气监测结果见表8-1。

表8-1                            有组织排放废气监测结果

        监测频次

监测项目

第1频次

第2频次

第3频次

第4频次

第5频次

第6频次

标准

限值

出口

出口

出口

出口

出口

出口

标干流量（m3/h）

3212
3223

3276

3294

3298

3310

/
烟（粉）尘
排放浓度（mg/m3）

1.40
2.10

1.61

2.39

2.68

2.96

120
排放速率（kg/h）

/
0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

/

标干流量（m3/h）
4204

4151

4085

4368

4288

4183

/

酚类化合物 
排放浓度（mg/m3）
0.3L 
0.3L 
0.3L 
0.3L 
0.3L 
0.3L 
100 
排放速率（kg/h）
/ 
/

/

/

/

/

0.10

备注：1、L表示低于方法检出限，L前数值为本方法检出限；
2、酚类化合物委托宁夏华正检测技术有限公司进行检测。

8.2无组织排放废气监测结果
验收期间（2018年10月29日-10月30日）在项目厂区设置四个监控点，每天监测四次，连续监测两天，并选小时浓度最大值。无组织监测位置见图6。无组织排放监测期间气象统计表见表8-2、8-3；无组织颗粒物监测结果见表8-4、8-5。

表8-2                         无组织排放监测期间气象统计表
监测日期

时段

风向

风速（m/s）

气温（℃）

气压（Kpa）

天气状况

10月29日

9:20-10:20

西北 
2.1
11.6
89.93
晴

11:20-12:20

西北
2.0
15.1
89.85
14:20-15:20

西北
1.9
17.7
89.72
16:20-17:20

西北
2.0
19.3
89.63
10月30日

9:30-10:30

西北
2.2
10.5
89.96
晴

11:30-12:30

西北
2.3
15.4
89.73
14:30-15:30

西北
2.0
19.3
89.63
16:30-17:30

西北
2.2
18.3
89.65
备注：颗粒物气象统计表
表8-3                        无组织排放监测期间气象统计表
监测日期

时段

风向

风速（m/s）

气温（℃）

气压（Kpa）

天气状况

 10月24日

10:25-11:25
东南
1.3
12.9
88.87
晴

12:30-13:30

东南
1.4
14.3
88.78

14:00-15:00

东南
1.3
15.8
88.72

16:10-17:100

东南
1.7
14.5
88.77

10月25日

9:23-10:23
东南
3.1
9.3

88.92

晴

12:03-13:03
东南
2.8
10.5
88.90

14:15-15:15
东南
2.9
12.3
88.88

16:27-17:27
东南
3.0
10.1
88.91

备注：酚类化合物气象统计表
表8-4                               无组织排放监测结果

采样地点

采样时间

酚类化合物（mg/m3）

1#

（参照点）
2#
3#
4#
最大差值
厂区周界

10月24日

0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
10月25日

0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
GB16297-1996标准限值

0.080mg/m3
备注：1、L表示低于方法检出限，L前数值为本方法检出限；

      2、酚类化合物委托宁夏华正检测技术有限公司进行检测。
表8-5                                   无组织排放监测结果

采样地点

采样时间

总悬浮颗粒物（mg/m3）

1#

（参照点）
2#
3#
4#
最大差值
厂区周界

10月29日

0.334
0.589
0.276
0.277
0.398
0.757
0.448
0.281
0.402
0.845
0.171
0.263
0.506
0.891
0.414
0.548
10月30日

0.284
0.668
0.045
0.285
0.224
0.569
0.243
0.283
0.425
0.749
0.335
0.365
0.404
0.767
0.384
0.424
GB16297-1996标准限值

1.0mg/m3

8.3噪声监测结果
根据厂区分布情况，厂界噪声监测在东、南、西、北厂界外1m处各布设2个监测点，共8个监测点位。厂界环境噪声监测结果见表8-6。

表8-6                           厂界噪声监测结果

监测点编号

位置

主要声源

昼间［dB（A）］

夜间［dB（A）］

10月29日

10月30日

10月29日

10月30日

1▲

厂界南侧

厂界噪声

59.7
58.6
46.2
46.8
2▲

厂界南侧

厂界噪声

58.4
59.1
45.3
44.7
3▲

厂界东侧

厂界噪声

58.8
57.6
43.7
42.6
4▲

厂界东侧

厂界噪声

57.1
56.9
50.2
51.2
5▲

厂界北侧

厂界噪声

57.3
59.3
47.1
48.0
6▲

厂界北侧

厂界噪声

59.4
58.2
47.0
46.6
7▲

厂界西侧

厂界噪声

56.8
55.8
45.8
45.2
8▲

厂界西侧

厂界噪声

59.2
60.1
44.6
45.7
标准限值

昼间：65dB（A）

夜间：55dB（A）

8.3固体废物监测结果

根据对固体废物统计情况，综述评价建设项目固体废物产生的种类、产生工序、属性、年回收量和利用处置方式及处置去向等情况。固体废物产生情况及处置情况汇总表见表8-7。

表8-7                       该项目固体废物产生情况及处置情况汇总表

序号

种类

（名称）

产生工序

属性

（危险废物、一般固废）

年回收量

（t/a）

环评结论
实际情况
是否符合

环保要求
利用处置方式

及处置去向
利用处置方式

及处置去向
1
废活性炭 
收集暂存危废废活性炭
危险废物
8000t
再生利用
再生利用
符合



	9.监测结果评价 

9.1有组织排放监测结果
监测结果表明：本项目危废仓库酚类化合物排放浓度为0.3Lmg/m3；烟（粉）尘排放浓度为1.40～2.96mg/m3；满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值（酚类化合物排放速率为0.10kg/h，排放浓度为100mg/m3）的要求。
9.2无组织废气排放监测结果
监测期间（2018年10月29日-10月30日）监测结果：厂界无组织排放酚类化合物的最大排放浓度为0.003Lmg/m3； 颗粒物的最大排放浓度为0.891mg/m3；满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求。
9.3噪声监测结果
监测期间（2018年10月29日-10月30日）监测结果：厂界8个噪声监测点的昼间测定值范围为55.8dB(A)～60.1dB(A)、夜间测定值范围为42.6dB(A)～51.2dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

9.4验收结果评价

该项目有组织酚类化合物、烟（粉）尘排放监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。厂界无组织酚类化合物的最大排放浓度为0.003Lmg/m3；颗粒物的最大排放浓度为0.891mg/m3；符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。厂界8个噪声监测点的昼间测定值范围为55.8dB(A)～60.1dB(A)、夜间测定值范围为42.6dB(A)～51.2dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。本项目产生的固体废物主要为废活性炭。活性炭吸附装置平均每年更换一次，属 HW49危险废物，更换后的废活性炭集中收集后，暂存于现有工程已建的危废暂存库内，与现有工程产生的废活性炭一同送入企业现有废活性炭再生车间利用。
10.环境管理检查

10.1 执行国家建设项目环境管理制度情况

该项目在建设前，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求进行了环境影响评价，履行了环境影响审批手续；项目全部的安全生产和环境保护工程在完成统筹设计后，与项目同步施工建设、同步竣工并投入运行。

10.2 环保设施及运行情况

废气：本项目产生的废气主要来源于进出危废仓库的运输车辆尾气及仓库废活性炭挥发的有机废气。

运输车辆尾气由于运输车辆属间断工作，且尾气产生浓度较低，经自然扩散后，不会对周围环境产生明显影响。危废暂存库主要暂存物料为废活性炭，暂存方式为带塑料内膜的编织袋储存，废活性炭仓库通过设置集中抽风系统，每天定时抽风6小时。使仓库处于微负压状态，有机废气通过布置在仓库内各处的抽风系统引至 1 根管道，再引至活性炭装置吸附处理（活性炭吸附效率 80%），经过净化后的废气通过1根15m高的排气筒排放，通过活性炭吸附罐吸附处理后有组织排放，不会对周围环境产生明显影响。

废水：本项目不新增工作人员，工作人员从原有员工中调配，无新增生活污水产生；本项目仅是危险废物的暂存仓库，无工艺废水产生，为了防止事故状态下消防废水外排对外环境的影响，仓库内四周设置导流沟，雨水经导流沟收集后排入事故水池，因此，项目无新增废水产生。
固体废物：本项目无新增工作人员，无新增生活垃圾产生；产生的固体废物主要为废活性炭。更换后的废活性炭集中收集后，暂存于现有工程已建的危废暂存库内，与现有工程产生的废活性炭一同送入企业现有废活性炭再生车间利用。
噪声：本项目主要噪声污染为运输车辆进出危废仓库时产生的噪声，通过加强运输、装卸作业管理，合理安排作业时间，禁止鸣笛、减速慢行等措施后，其厂界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。
10.3环境保护档案管理情况

该公司设有专人负责对项目环境保护资料进行登记存档，该项目环境保护审批手续齐全，档案建立较完善。

10.4 应急计划

企业制定了环境污染事故应急预案，为及时应对环境突发事件，尽可能杜绝或减少环境污染事故，公司设立了应急组织以厂为指挥部，负责现场全面指挥负责事故控制、救援、善后处理，并配备必要的应急救援器材设备。（应急案备案登记表见附件13）

10.5环境保护管理规章制度的建立及执行情况

为了进一步加强公司环境保护管理工作，建立健全环境管理机制，贯彻落实国家关于环境保护的方针、政策和法律法规，全面提高公司环境保

护管理水平，宁夏宜鑫环保科技有限公司建立了相应的环境管理规章制度并编制了《危险废物污染防治管理制度汇编》，并由专人监督环境管理规章制度的执行情况。（附件见14）
10.6环保机构设置

公司设有环境管理职能机构，建立了由经理为主，员工各负其责的管理体系，配有环保管理人员，负责公司环保制度的贯彻落实以及其他环保管理工作。

11.环评批复及落实情况

环评批复及落实情况见表11-1。

表11-1                         环评批复及落实情况一览表

环评批复要求

实际落实情况

严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，严格落实《报告表》提出的各项污染物防治措施，严格控制污染物排放量。
已落实
 本项目生产的废气主要为运输车辆废气和仓库废活性炭挥发的有机废气。运输车辆燃用柴油，尾气中含有氮氧化物、一氧化碳、非甲烷总烃。由于车辆转运次数有限，厂内行驶距离短，无组织排放的废气量较少，经自然扩散后对环境影响轻微；废活性炭在仓库贮存过程中，会挥发少量有机废气。本项目仓库设置集中抽风系统，仓库保持微负压状态。仓库内抽风引至活性炭装置吸附处理（吸附效率≥80%），净化后尾气排放浓度参考天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524*2014）限值要求，由1根15m高排气筒排放；本项目未被捕集的有机废气以无组织形式排放，由于废活性炭挥发的废气量较小，且捕集效率≥90%，因此，无组织逸散的有机废气量对环境影响轻微。
由于本项目车辆运输频次间隔时间较长，无组织排放的废气量较少，经自然扩散后对环境影响甚微；废活性炭在仓库贮存过程中，会挥发少量有机废气。危废暂存库主要暂存物料为废活性炭，暂存方式为带塑料内膜的编织袋储存，废活性炭仓库通过设置集中抽风系统，使仓库处于微负压状态，有机废气通过布置在仓库内各处的抽风系统引至 1 根管道，再引至活性炭装置吸附处理（活性炭吸附效率 80%），经过净化后的废气通过1根15m高的排气筒排放，通过活性炭吸附罐吸附处理后有组织排放，不会对周围环境产生明显影响。
 本项目仅是危险废物暂存库房，无工艺废水产生，且不新增工作人员，故不新增生活污水。因此，本项目无新增废水产生。本项目贮存危险废物，要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求，充分做好防渗以及导流收集措施。
已落实
 本项目运营期噪声主要为车辆进出噪声，通过设置禁止鸣笛、限速行驶警示措施，加强运输、装卸作业管理，本项目噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区限值要求。
已落实
 本项目产生的固体废物主要为吸附废活性炭，属于危险废物，暂存于厂区现有危险暂存库内，与现有工程暂存的废活性炭一同送入宜鑫公司再生车间处置；本项目不新增工作人员，故不新增生活垃圾。
已落实
12.结论及建议

12.1结论及建议
监测结果表明：

有组织排放废气监测结果：本次验收监测期间，主要对危废仓库贮存的废活性炭酚类化合物、烟（粉）尘进行监测，监测结果未超出《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（酚类化合物排放速率为0.10kg/h，排放浓度为100mg/m3）的要求。
无组织排放废气监测结果：本次验收监测期间，主要对厂界无组织排放酚类化合物、颗粒物的浓度进行监测 ，监测结果未超出大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求。
    厂界噪声监测结果：本次验收监测期间，厂界共布设8个噪声监测点，昼间和夜间监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

固体废物调查结果：该项目的固体废物主要废活性炭。更换后的废活性炭集中收集后，暂存于现有工程已建的危废暂存库内，与现有工程产生的废活性炭一同送入企业现有废活性炭再生车间利用。
本报告中，监测结果只代表此次验收监测期间该项目正常运行状态下污染物排放情况；对非正常运行及其他时段排污状况不具代表性。  
12.3建议
（1）定期对生产人员进行环境保护培训，增强人员环保意识。
（2）规范厂区原辅材料及产品的堆放储存，设置标识。
（3）加强运营期的环境管理，切实落实本报告中提出的各项污染防治措施，保证项目污染物达标排放，以减少对环境空气的影响。

（4）加强危废管理，完善管理制度。
  （5）加强厂区绿化，改善厂区区域环境。

报告编写：             审  核：            签  发：
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 宁夏净之蓝环保技术有限公司
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建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
	填表单位（盖章）：                                 填表人（签字）：                                                项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	年回收2万吨废活性炭无害化处理及再生节能环保配套危废仓库项目项目
	建设地点
	石嘴山生态经济区

	
	行业类别
	危险废物治理
	建设项目开工日期
	2017年9月
	建设性质
	扩建

	
	设计回收能力
	年回收10000吨废活性炭无害化处理
	实际回收能力
	年回收8000吨废活性炭
	投入试运行日期
	2017年10月

	
	投资总概算（万元）
	110
	环保投资总概算（万元）
	61
	所占比例（%）
	55.5

	
	环评审批部门
	平罗县环境保护局
	批准文号
	平环表[2018]24号
	批准时间
	2018年9月27日

	
	初步设计审批部门
	石嘴山市工业和信息化局
	批准文号
	石工信投资备案[2016]71号
	批准时间
	2014年4月14日

	
	环保验收审批部门
	平罗县环境保护局
	批准文号
	/
	批准时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	环保设施监测单位
	宁夏净之蓝环保技术有限公司

	
	实际总投资（万元）
	120
	实际环保投资（万元）
	57.5
	所占比例（%）
	47.9

	
	废水防治（万元）
	1
	 废气治理（万元）
	8
	噪声治理（万元）
	2
	地下水防渗措施（万元）
	46.5
/5

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	2400小时

	建设单位
	 宁夏宜鑫环保科技有限公司
	邮政编码
	753000
	联系电话
	
	环评单位
	宁夏智诚安环技术咨询有限公司

	污染源排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	烟尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	 
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其它特征污染物
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	



注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量─万吨/年；废气排放量─万标立方米/年；工业固体废物排放量─万吨/年；水污染物排放浓度─毫克/升；大气污染物排放浓度─毫克/立方米；水污染物排放量─吨/年；大气污染物排放量─吨/年。




委 托 书
宁夏净之蓝环保技术有限公司：
根据《中华人民共和国环境保护法》及有关法律、法规和现行监测规范要求，现委托贵单位对宁夏宜鑫环保科技有限公司年回收2万吨废活性炭无害化处理及再生节能环保配套危废仓库项目进行验收监测并编制完成验收监测报告，我单位将积极提供条件配合贵单位完成验收监测工作，请贵单位进行科学、客观、公正的监测。
             委托单位：宁夏宜鑫环保科技有限公司

             委托时间：2018年10月13日
[image: image18.jpg]FRUGTEMELLR

A4 Lo Aol B B8 950 4 23 S

BEIERAEF (2014 169

#E, WTREETAERE, KiHFe, AELE.

B T EE AR AR E

FEARR: FEK 2 AhEEE S BENQEREAET EHR
5 E

YA BHUESZFHFLE

FIER: 30000 FH % (4 45%)

FERFAR ERREMNES. RETE. K/ ELEE.
HhE. BT, RXHkE. OF. TALESRAME. RER
HERERME.

FEAFEARFE: BEEHRRES B AR RTHALE B
F, Bl HEBREMPHTRN. B Fr BRAKSE.

FERL: BEHAA. FRAAERKE. FRZRN. FER
AP, FHEXAEN. ERARE. —HRERELF. KPR
SRR HRBLBEE.

BRREALHE: FEEHE 3000 5o, LPEREFRRE

==




[image: image19.jpg]2700 717G (A EEMAE 1749 A7), KA E4 300 77T,
FRiR: A @ % 2000 A6, WHPARATH A 1000 7 7T,

SRPA: TEHARE, F7TEAHE RN 4600 76, FiE
1866 77 76, B4 1312 7 7.

GASENAREHE, ERREHRMABRG. £4.H

BEHAFE, FEULFEFEET TR IRY
ARpHEELZER—FRAR AXMAREAFL, %

FETAEAY, KikH B FRK

BRI R
0la 4 H 14|




[image: image20.jpg]HHE N T3 %[2018]24 5

— FHESNRGHEARAAEEK 2 FREBERTENAERE
EHRAREEAEGETE, LFEFLAREHFTFLETLEETRM
HATRAZ KR, TE 5 RERS71Iom?, £E#R 1 E 60mx24mxsm &
PR ERIARUKH IR, ARIR, RMETE. JEEEE 110 576
HREFK 61 F 6 Eﬁ&ﬁmSﬁ% FERTEA. BF. HTAE
%%é&ﬂﬁﬂﬁw@#m BEE, FEAEREEHXF LEKEAL
%%«Tiﬂgﬂﬁﬂ&ﬁmQ1$@W2ﬁ%&éui%%%k@&ﬁi
A REEAESER BT HRL R LT HH (RER)), AR
IR#E,

. BB ERERABTUT I

LERPATERRERERFPEES ERIRARRT. AEET. F
B EENGE R R PR H . PEEE (RER) RIEHNEATTR
7, A R HRE.

2AMEFAEHNEAEEACREREAMCERBEERER GANE
K. EMEMRALE, BATSHAAMY. —EhK. FTREE. &
FEMBEERKAR, TAARESE, FARHHNESRERYD, 284
PHRENFREYHER EERRECERFREY, 2BELDEANEA.
RFEGERBEEFHAAS, CERBERAERS. SEAHRG EFE
REBRMAIE (RMHE280%), #1ERAHMKESH RETHT T
# (T VAR AN HREHFEY (DB12/524-2014) REER,
LAR 15m B A, ATEARMENANEAURALH AHH, &
FEEEREZNERERD, LEHE200%, Ek, THARAHGH
EAEATEEHER. )

3ATERRERENEREE, RIZEKFE, EXFHIHEAR
BORFRAEGA, B, ARERFEENT L, ARERELRES,
EFBGE (ERENLFTRERTE) (GB18597-2001). (/&M E 4Kk
. . EREAMEY (H12025-2012) MAEXK, ROREHBURS
AR

GIAFEHEEYRFIEAEHAL RS, BREELLGE. REFH
BEREN, WEREH. EHELEE, RAERFAS (TLAL RIEF
8 F HEARED (GB12348-2008) 3 XK REER.

SARMEFANERENEEARMERS R, BTAGEN, 45T
SREAHRELFEN, SAAIREENERRE —FREEENEE4LSE





[image: image21.jpg]FIRE; RFEFFHIEAR, KFFHAEFILR.

ZARBENRT (RERY BEHAE, TENRR. AE. B
RRAGEFTEREHRAR. FLESEANBBELEEAREIN, BE
FRMFEH WD, FEYR TN REZERELSE, FTHh
REREFTERY, EXREPHFNXEE S REERBIEHFTH.

W, ARG E RSP - S R FRR YR, ERRREETE
SEIAGTT R A TR A, ERIEEXG. BIERMTEEE
BAEXMFARFRER KA, %5%Wm#m%Amlﬁ€Aﬂﬂ,

. ABE EE S MFEH T i RS B e, WiﬁET%F
ENZERE. FRAG, FEHE (REAEEERATE IR ARALE,
ARRE AN, TRENTERATE, WEEE, EERAMKE X
ARERGEZ L. FELAFEEALBIRRF ZEHITELR.

N RERTE, EREMEHE (A FRAZRRERITRRFR
W4T IRk A EY (EFRHLENTE (2017) 4 B ) #ATERTELTHEGRY
BERY, BKE4E, FEFTEXKZNEA.

b AFEHZEEH, PAEL (BRER) PEMTRER, EREALFE
EREZFHRFEM, AHAETEY. LR TAETEN, REE
ETRI B E KR,

Ao K (IRERY RUEARTH, HEEFHEXEEEL. FERE
MEA X ER$AT.

gwy@ﬁ%





[image: image22.jpg]CEA CODRTO s A ) ASER I N PGS A018 () 081
ARRE| o ® | C/2B) | XO/2B) e _om |asE| _o®
® | mg-L” | mmol-L° ®) ® mg - L~ (®) mg - L~
K 1.50 0. 038 0.5 i %00, 8.26 woazen | 0,000
Na® 70.40 3.323 45.8 1R4kbECO,|  0.00 £ ouevit) | 0.000
ca¥ | 56,06 | 2.797 38.5  [ocuoitr| 091 As 0. 0000
Mgt | 13.35 1.099 15.2 H,Si0, | 18.00 i 0. 000
NHS-N | 0.70 B9 552,78 Hg 0. 0000
TFe | 0.253 sanems| 428.04 Cu 0. 000
Pb 0. 0008
LA Zn 0. 000
& fo |1a8.26 | 7.257 100.0_ |mszasn Mn 0.038
o | 6050 | 1107 2.1 |adime| pcacoy | ca | 0.0000
s | 7639 | 1.590 215 ® mg - L Co 0. 001
HCO,~ 249.47 4. 089 55.4 1334 194. 96 Mo 0. 002
o | 0.00 0. 000 0.0 Hephx | 194.96 se 0. 0012
NOy-N | 0.000 AAHE | 0.00 Br 0.03
N0, =N | 0.000 et | 207.06 1 0.02
P 0.10 AU | 9.41 AL 0.001
HPo, | 0.06 ph (f5) | 7.94 Li
Hfock St
BIE (E) 5 HBO,
£4Y. 4V 8
8 o | 386.51 7.386 100.0 A L) 298 (%)
kR (B/T14848-93 WA | Hooz— ,\/qq\_
WATE M 2018483/ 120 R UM 2018565298

wir: 42 5 %%MWX &(&:T?/;





[image: image23.jpg]QAN ) AR R

808 () 0
——

CU/zB) | XU/28Y) |HHTRE | _o®) |[4415E| _o ®
mmol - L~ ®) ® mg - L~ ® ng - L
0. 051 0.2 i %O, 12.38 & (URBiH) 0. 000
14. 686 59.4 FRAMECO,[ 0. 00 (BN 0. 005
5.994 24.2 COD { 40,it ) 2. 06 As 0.0000
Mg 48.56 3.995 16.2 1,510, 22.00 cr® 0. 000
L M-y | 1 By | 1708.25 iig 0. 0000
TFe 0.719 wppe@el 1517.87 Cu 0. 000
£t Pb 0. 0009
HAb 4 & | Zn 0. 001
& fo |510.16 24.725 100. 0 D% F ik A Mn 0.017
Cl 299.13 8.438 33.8 p (CaC0y) Cd 0. 0000
SUAI’ 495.26 10. 311 41.2 mg - L7 Co 0. 001
C0, 380. 77 6.241 25.0 B 499, 88 Mo 0. 002
(,‘037 0. 00 0. 000 0.0 gz | 31604 Se 0. 0012
NOy-N | 0.000 SRAHE | 183.84 Br 0. 04
N0, N | 0.000 AL | 316.04 1 0.03
F 0.90 A | 1412 AlY 0.002
H,P0, 0.03 pH (ff) 7.45 Li
Rk St
e ()| 10 180,
AN (X)
& o 1176.09 24. 991 100.0 BRS040 298 (%)
BhaRE GB/T14848-93 w9 |G - ijp f\/(l.
ddee . 2018435120 40 201846298

m@}:gﬂ %@m/g’/wk s ’[lz{//m





[image: image24.jpg]FHEEERREZHERAH
fal i SIS & T

ZATH A
ARMS: 20180417
Filh: THE FHLA IR~ CBLFRFRAT
g THEIK EERMARAE LR R Z75)

. Z BRI E R R, A2 T A EN, SRFWE, R
7 E P 5 S % — AR T R U EAR A L R SR R
FHAT.
. BETER: EREREE (RIS LI ) () BT R 7
ﬁﬁﬂfﬁﬁwf\?l‘?‘y E%&i&ﬁiﬁk){;ﬁélﬁfw

RRE B I

. Sy RN . B P, BN E RO
k.

L ERRAKR, GRS TARAS — PP AEGRES
SOV (AR SELE IR e B g, S BT AR

o AWML LEFRH

| AT R R SA TR RS2 ELHRREE
S TSR B4 5 A R LU T

LA SR ARG, R T SR 2

o il RIREISCRA, WRIARIIE % BRI R TR
AR P RS A AR R

3. RHERERL A FARE O, R 5Bk T 6
i, T AR R R AT E R I SRR T
SNHRE L REE

o PHEZFERNEMEEE, LIRMTHEA Y, WHRERR





[image: image25.jpg]Lyl

AIIHT
5. B RAR S FRAE RE LR L
60 AR R 2 (R A i B S R X 0 TR

A E SR L

RENA, Wt E N R A E AN ER R
HiE.

. ZHEBHE. ST

1o 277 A R Y R ] R R B

TR B E.

2., ZITTESRSE LA

i Heinfs B— B R B S R TR

BRI, BIREE 4SRRI

KEBHIL, oA RIRYE

B, HFREELE

3. 277 RARE SN E IR

“e
SRR ES. MMEER
BEHRE, E}Z!ﬁﬂ?iﬂzll‘ﬁi%b‘ﬂm({ﬂ?ﬁkmL?J‘f[dﬁ.ﬁt‘di?i

0 2R ARFEITE . AR SR 2 R

5. ZFBAKHEERIE PRI E S, WRETR BTSISES
PRI, 207 R

6. ZFT MR AR T S
&

7. 2 X R SFRY A R

I\ SR BT

R RS GEREEE) I FTRAETE, 7 AR SRR AR
WAKS T o R AR R TR LK )
AR A IR, '

. BREA

|, ASAET AT REEFRER SR RAT, W
R AEAN RRERTT R AR T i, WA AR TR

PR I, 2 R SR





[image: image26.jpg]SR VRANR

ENSIOENAS NI

NEA

NI TR
ARSI R

AE 208 12 3L

ql‘fl K L\!C“‘ D

REA: ’z‘%"x ;-
mweeed ¢ A ’Z f

R R

- 34

13519275768

PR ARk A Y 1)

Gy L 2R

A AR I

B, S RIATROUET 2018
0.

LEASA,

i he Akl
BPISES b






[image: image27.jpg]it () FEBEAL S| BN
2018104 2072 | WHAESESEDHEHTRA D 2018131003370 | TR )
2018109 | G*AB9765 | 3276 | BN TATRA ] | 20181311003405 | FEEEBAH

2018109 | * AB6785 stz | m;k);a'lévclﬂmzﬁ 2018131003406 | KWL 6]
Joisios |7 ABO3S | 3222 | WLRSUSEMMRAEAT | 20830004 | FREUA
2018.10.10 | 5 B95076 332 BAREATHRAR 2018131003432 | kA2 ¥

20181002 | FACI009 | 3207 | BRI CHED BOMAAF | 2018131003446 FEEEWIA

2018.10.12 | 5* AB9765 32.04 WAL GRED FMAAT | 2008131003434 | AR
0181013 | 5 AB678S | 3175 | SETHNL GRED BMAAE | 208000006 | ERAT

20181013 | 5* B95076 32.94 B TATRAR 2018131103468 | JEZEA )

20181005 | 7 AB96S8 | 32.34 | WALHLEEMEHATIRAR 2018131003486 | FEEEPIAF
i 20181016 | T AC8968 | 3148 | UKL TAHRAR)
2018.10.18 | F* A85178 | 3021 zvm:ﬂmwsmﬁmm:] 3403020829 pev-22 0]

2018131003507 | A

20181018 | 5 ABIT05 | 30.39 | Bl RUAHEHZA AR 3403020830 BEAF
20181008 | 5 AB2781 | 3274 | GUKSUERTATRAR 2018131003535 | FEEBAF
o | Foss | 327 | AN CRED vNAAT | ssonowsis | HEA
20181023 | 5 B9SO76 | 3312 | GUKSEATAHRAH 2018131100379 | fEFE

it A T | 227440
WS % | 942804

FERM2E | 60.6 M

WHAE | 1201376

it 16 % 511450





[image: image28.jpg]\

163012050357

TERERNERARA D
s U S

T £4F 2018 (378) 5

T LA TRAA R 5 F U2 T ok B
BERAENLEAFLT RFRARELRE

B LA A8 B fedn)
EXX ¥ TE AL ETRBRARA S
Rl £ 5 £ieiol
HEN-ER 2018410 A31 8

\

BAESE A )




[image: image29.jpg]5w

— ARERZAFHARREFALL RAKAK, Kiwh KNt ir
WA+ AF AL HOBF Lk,

S RRE IS L KT LR B ko AN A w RNREF AFERK;

I, BRed AT RRERONES, RIBEEARF S RN HE R T,
Tt & AR I

W, kZRERRERGATF 54

A, FRFEFRBER R, FTMEREL ARTALAEDARBEY
KA HARE, AMRTFEE, RkRA. LAOHSRLEZT .

F R EARRBEARA R HE F X

Hodk: AR T AR Rk d 4R AHL R b A
FEAR I o = A

BR%: 750001

ik 0951-5553072-603

#: 0951-5553073




[image: image30.jpg]WY FEERT 2018 378) £ AR

- EERE
EFHPZWFREARGRATMBIE, FHEERMBEATRATT 20184 10 A

24 FI~10 /3 26 FI X5 BLEEFRRAHEA A R UIEAT T USRS Rl

= BB, TE B

2 ES] AL RUHE HPAR
HALE 4 " oS
e B RO WA M IWER, EHHT 2 R
T I LR A 1 S
Bﬁlliﬁ HO, FREAH 34 KLBH MR AWK, EGAM 2R
Wi (026~04#)

= RREREREEH

WA SREEEN RRER REEM
ARSI 2018 % s 2018 4
TR | 108 24 B~10825H B TAERIRE | 10 1 25 o105 26 B

M. RAUFEREBEMBRRE

2] 3

g | #vma PR RR e | e
EAR B 35 U AL A eamm | TR
HEBUSE Mm% 4RI L HAR AL i o OOimy‘m’ 722N

=g HIIT 32-1999 B YQ-A-SY-002
AR B V5 IR U AL S B g | TR
R | % 4GB WA O imgit 722N

= HIIT 32-1999 oI YQ-A-SY-002

F. REEHRERRIERE
1 A ) 5 I ARATE A AT [ SEAA (AR SRR S M S B ARIRTE AR AE ST 77 3%,
bt A AR R AR . TR R AT (R B PEH AR e ), IR 2 I Kt ek e A
FE IR
2. PR HERRE. BRI TSR RAER CE R AT
CHYT 397-2007) « ([ &5 REHH BN E 58T RMRHT )
(GBIT16157-1996) + ([ {5 # i P B AL ARIE S IR IR BAME) - GRIT)  (HIT
373-2007) A (RSP EALSHBEIHEAR SN  (HIT 55-2000) HHXBARE




[image: image31.jpg]MWERY: THEERF 2018 (378) B W2BHIN

7 SUARBGHEEI R SEAT T R SRR A U R S, SRR
SRMERFEA. HTATH. LRESAMREMLR A SR, Rz
TEZIFHEEAN, 1FEER.

3. BMARZE A, FRELN.
PANE I3
1. FALHEBES
e ) RWUHE sl SRR
1 2 3 B
JACRIE (C) 28 29 28 29 /
SRE (m/s) 106 10.5 103 106 /
wA2E TAEIRE (%) 33 33 33 33 /
RS (mYh) 4204 4151 4085 4204 /
RIBGREE (mg/m®) 03L 03L 03L 03L 100
MZHEHGE R (kg/h) ! / / / 0.10
TAGRIE (C) 28 28 27 28 !
T (ms) 11.0 108 105 11.0 /
S AR (%) 32 32 32 32 !
FF Rk (mh) 4368 4288 4183 4368 /
BHAFGRIE (mg/m?) 03L 03L 03L 03L 100
MRIFHGES (kgh) ! / 7 / 010

FiE: 1. LIRRETHEREE, LGy A ) R bR
2. FRAERMDRIET (KRGS AHURIE)  (GB 16297-1996) % 2 1 15 KiliHEURIX B = 4%
FRAERRA. hBET R





[image: image32.jpg]A FEERT 2018 378) H WIFIHIN
2. THGHBBES
B mg/m®
sl o | e =
1 2 3 4 KA
T B LREO# | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0003L | 0.003L
O FE I B FRIEO24 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L
J B FRINO34% | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L
. f_ B FAIEMO4# | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L il
S LREOI# | 0.003L | 0003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L
10A25H J7HFRIO2# | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L
B FARMO3# | 0003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L
J7B FRIEO4# | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L

it 1. LIGRICT I
2. FRAERADRIET (R

.

IR, LRI A7 A R
SRR AHRAE)  (GB 16297-1996) % 2 PARMEIAT, BZIETTIR

3. RAEBERSH

SRAERY 1) KRS “@ (T “E (kPa) S (mis) R
10:25-11:25 129 88.87 1.3 R

2018 4 12:30-13:30 143 88.78 14 R
107248 14:00-15:00 158 88.72 13 7
16:10-17:10 14.5 88.77 17 TR

9:23-10:23 93 88.92 3.1 ]

2018 4 12:03-13:03 105 88.90 28 TR
1074258 14:15-15:15 123 88.88 29 R
16:27-17:27 10.1 88.91 30 KR

Py

FiblA: (.%h ;,“7

H M: olo(s.

0y

WA Fgd

=N 2l 103)

BRA: f@fﬂ*

B o 2003






[image: image33.jpg]G

1730620110001
Wl Y- =Y
1)) =
Neo: 18100275

O B R EtER

2 TN

F % B AL FHEEFRREERAT

Lo A S R





[image: image34.jpg]N

=
EE

EF RBRMERET R RBRMERE (BT 7

nm

I

1.
T
2. HEREREFME RBRIEME” T

3. MELER. F. EETFER REEH-

L REREZSETIRGA, RIS R AT, R
mH’Hﬂ’JHQ kR T

5. MRBEREERW, NFWEEREZ AR+ A H AR
BAARW, BRIRRLG, WAL

6. RIEIARER EEIREIR IS F— A R, RS
#, WUNTRFTRE R

Rl T EAR) IR B T AR ER-1F
WPk 0951-5035212 (F£3)

A %-#iF: 0951-5035212 (4%3i>>

AL T E TR AL TR X O
A4 Hid: 0951-3037580

KR T ARG

ApgrHaiE: 0951-8462365 (fE31) °

AR RIE: 0951-5065060, 5041369 (f£30)

(A %




[image: image35.jpg]TR R R BRI B
Rl &

No: 18100275 Jt2 TR

MRS |-
PERRATR |t
LR | FEESFRRHEARAT FERGID 18100275
BAREAL
s [ BERotRaS oo
LR | R R RAT
PR AT

ik |~

AR R

o o RHETR
B (500 ey

SHEW [2018/8/30

T

ISR |6B/T 166312008 RO it )

AR S RAE SRR

20184809412

R 1A

ANRY
<
e





[image: image36.jpg]\

No: 18091016

2 B R R

M
[ |

Z T B AL YHESHEREAIRAF

B 2 5 kg





[image: image37.jpg]TRIHRR BRI

il o

=]

Ne: 18091016

ERRS B

i 4 2 |-
FERm TR Dot A S
i % |-
LH | FHASFRREERAR IR [HERLR
SEAY AL
Huhil: [FE KD FEREER SR
LR |EAREATARAR
He =L BERCIRES |7e4F
Sl |~
B |- AZE LY [2018/04/19
R4S [2018-4-15
i 500
FERHE (5008 e L |-
SRESEE |- KGR 18091016
FAIRARIE |oB/1 16631-2008 (RGN EMHETA
T 7 TP SE TR
ot
5 e 1A
HE [eresem

#e: /«@M i @@Nﬁ 2





[image: image38.jpg]FE IR R BB RBTSb
tveiie il

No: 18091016 Jbo T2 W

’,Zi %W A HARER Hpr LotsEaE o IR
1 #m % -

UTFZH






[image: image39.jpg]17302010001

B

No: 18091017

7= & R BoEtks
Z FE B AL FHESFRARTIRAR

B3 2K B e

FHEI





[image: image40.jpg]TRR R R AT

B W &

No: 18091017

JE2TE LK

iR 76 2 |
PR (PR AR
i B |-
LR | THEEF R RA T K A
SERRIAL
Sl [FEAD B | et
L [ AR A R A )
i ) BifRAS |
BRI o
S |- AR Y [2018/04/19
SR [2018-4-10
PR Js00s iﬁ;;ﬁ e
- B4 (18091017

GB/T 16631-2008 {FGRCHAR il amN)

ERZE S ERTECIN

I 4 i
N \
R G - =)
NPT/
HKIE bR <20
ek 109 W “f, e J4 %
WA U




[image: image41.jpg]FEIR A RGBS T
R o P

2R F2H

Ne: 18091017
FFZL B AAE HARER L0 R SRTFIE
1 #B - » l-;gb\\ N
4

UTZA






[image: image42.jpg]R BRI R BRA B
PRI RIRE R

IS EL: 2018.6.

SEURRRH Rk A

T

(SR IERI]

AT N [

i ikaR )
» Sha0
[ GB/T 17638~
| it | S





[image: image43.jpg]BN RINRF G IR D F)
P AR IR

20180615

%

SR —— |

1 AR i REETHT I A= A M 200g/m*
—
B s 6mx50 m | R | 3000
. = o ,i,,, e i —— — -
BEUCE ’ 2018.6.15 | %L ‘{ - B
4 . Tl
|
GB/T17638- 1998 |
& b





[image: image44.jpg]TEINAE BRI O AR AT BR A 7
7 R 2 SR
Fige 20178.75;1?_?4_

2. Omm

DETEA i‘ HDPE (3 7K 4

KR e

T |
| s B
[ Hil4 517" W

2. 02mn

I3 e I 2 % 620

1 AR i B | N/mm ! 228

5 I % ! 2.2
6 | -T0 AP R PG i
7 +2
sl o

s

m.Ffs'.,saw 0.9x10"
3 i

£ §
GB/T17643-2011





[image: image45.jpg]48 R AR T AT B4 7
P R

A 4 5120180615

HDPE 87 7K AR moo 2. Omm

1500 m*

|
\
I § \ 6mX 50m

Al

£, Kok
GB/T17643-2011

A R






[image: image46.jpg]RP—

il 2 LR R R SRR U A R
Bl & | FHEEFRHETMAR | JLAGMREY | 39946728-5Y
EEREN i3k BFAMIE | 13519566590
BEREA 9&:1& WA MIE | 13519278768
1 0952—6681288 B FIE4 | nxyxhb@l163. com
b 2R 1067 27" 36.817 LA 38° 57" 5.527 |
FRLH | RRIFEIARRABR
RE%H |~k %

FRMET 2018 F 4 A > HAEERATREHFGFERRT

R, BREMEE, HRMFE, REER.

SRR, AR E 4 R TR R AR 9% SRR I 1 B A
P EN N
HgmER s (A%

|

TREZN

Rk 1) 240 5. A2

]




[image: image47.jpg]RRIHL
PR
BRHE

pSIREEN

Lo RAIHLIFR AR 6 R
2 WRBERLR TR Rl 9«

3 FRBURS PR

Ay FREGRL BT AR

o

i g R A TR A RE T 2018% bA 4H
D T

& % .
Wiz, SchF 4, TUAR.
w0 HRZFIEIIT (AT
48
R
e o) —2018 =013
R AL

]
A

é%é% YN [ﬂ%
[





危险废物污染防治

管理制度汇编

宁夏宜鑫环保科技有限公司

            2018年10月修订

宁夏宜鑫环保科技有限公司文        件

宁宜司字（2018）32号
宁夏宜鑫环保科技有限公司

关于调整危险废物污染防治工作

领导小组的决定

各部室、车间：

   为及时应对环境突发事件，尽可能杜绝或减少环境污染事故，鉴于公司人事变动，决定对公司危险废物污染防治工作领导小组进行调整，其组成人员如下：

组  长：张  武

副组长：俞建新  
组  员：靳文俊  李兴江 曹雪琴 顾月萍
领导小组下设办公室，办公室挂靠在公司办公室，办公室主任由靳文俊担任、副主任由李新江担任，其办公室的职责由公司安全环境保护办公室履行。

              宁夏宜鑫环保科技有限公司
                 2018年10月25日
承  担  单  位：宁夏净之蓝环保技术有限公司
项  目  负  责：李  荣

数  据  审  核：王  佳

报  告  编  写：祁夏夏

审          核：李  荣

签          发：王  佳

监  测  人  员：向  涛   李 荣   李  文   陈家豪
宁夏净之蓝环保技术有限公司
电话：0952-6016999

传真：0952-6016999

邮编：753400

邮箱：nxjzlhbjs@163.com

地址：平罗县宏泰商业广场紫街B4-11

监测报告说明

1、报告无本公司监测专用章、
[image: image48.wmf]章和骑缝章 无效。 
2、报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。

3、报告需填写清楚，涂改无效。

4、监测委托方如对监测报告有异议，须于收到本监测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。

5、由委托单位自行采集的样品，仅对送监样品监测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

6、本报告未经同意不得用于广告宣传。

7、未经同意，不得复制本报告。

宁夏宜鑫环保科技有限公司

年回收2万吨废活性炭无害化处理及再生节能环保配套危废仓库项目

竣工环保验收监测报告
宁净环字（2018）第138号


项目名称: 年回收2万吨废活性炭无害化处理

及再生节能环保配套危废仓库项目
建设单位: 宁夏宜鑫环保科技有限公司       

检测单位：宁夏净之蓝环保技术有限公司    
检测时间：二○一八年十月                
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图5   噪声和无组织监测点位布设图











▲ 表示噪声监测点位


○ 表示无组织监测点位
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