宁夏路航通沥青拌合站有限公司年产35万吨沥青混合料项目竣工环境保护验收监测报告


	 建设项目名称
	宁夏路航通沥青拌合站有限公司年产35万吨沥青混合料项目

	建设单位名称
	宁夏路航通沥青拌合站有限公司

	建设项目审批部门
	平罗县工业和信息化局

	建设项目性质
	新建 √ 改扩建    技改  

	主要产品名称

设计回收能力

实际回收能力
	产品：沥青混合料

设计生产能力：年生产35万吨沥青混合料

实际生产能力：年生产28万吨沥青混合料

	环评时间
	2016年12月
	开工日期
	2014年12月

	竣工日期
	2015年10月
	现场监测时间
	2018年11月1日-2日

	环评报告表

审批部门
	平罗县环境保护局
	环评报告表

编制单位
	辽宁大奥环评有限公司

	环保设施

设计单位
	广汉星辉机电科技有限公司
	环保设施

施工单位
	平原鑫路通筑路有限公司

	投资总概算
	3876万元
	环保设施投资总概算
	118万元
	比例
	3.04%

	实际总投资
	1311万元
	环保投资
	270.6万元
	比例
	20.64%

	验收监测依据
	环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月）；

2.平罗县工业和信息化局 宁平工业和信息备案[2016]75号《宁夏回族自治区企业投资项目备案通知书》（2016年10月18日）；

3.辽宁大奥环评有限公司《宁夏路航通道路材料有限公司道路材料再生利用项目现状环境影响评估报告》（2016年12月）；
4.平罗县环境保护局《宁夏路航通道路材料有限公司道路建筑材料再生利用项目环保备案意见的函》平环函（2016）70号（2016年12月）；

5.《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）

6.宁夏路航通沥青拌合站有限公司35万吨沥青混合料项目环境保护竣工验收监测委托书（2018年10月26日）。

	验收监测标准

标号、级别
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2标准；

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准；

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；

《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。

《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单。

	1.前言

宁夏路航通沥青拌合站有限公司（公司前期注册名称为宁夏路航通道路材料有限公司）成立于2014年，是一家集沥青混凝土销售、沥青拌合机械设备为一体的综合性企业。公司拥有国际先进水平、适应高等级公路建设的安迈UG320型沥青砼拌合站、宝马双钢轮压路机、宝峨旋挖钻机、智能沥青碎石同步封层车，以及多套大吨位架桥机等精良施工设备。公司位于石嘴山市生态经济区，现注册资金1000万元，项目总投资1311万元，已建成办公区、职工宿舍、配电室、沥青存储区、库房、生产区等设施。

宁夏路航通沥青拌合站有限公司年产35万吨沥青混合料项目于2016年10月18日在平罗县工业和信息化局进行备案，备案号[2016]75号；于2016年12月委托辽宁大奥环评有限公司完成该单位“宁夏路航通道路材料有限公司道路建筑材料再生利用项目”的现状环境影响评估报告（公司前期注册名称为宁夏路航通道路材料有限公司，后期注册名称为宁夏路航通沥青拌合站有限公司），于2016年12月31日取得平罗县环境保护局《关于宁夏路航通道路材料有限公司道路建筑材料再生利用项目环保备案意见的函》，平环函（2016）70号。该公司根据评估结果，对排放的废气、固废及噪声等污染物环保设施进行整改，并建立健全环境管理制度，从而满足环保要求。

受宁夏路航通沥青拌合站有限公司委托，按照中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》修订（2017.8.01）、环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(2017.11) 的规定要求，宁夏净之蓝环保技术有限公司于2018年10月30日组织相关技术人员对该项目进行现场踏勘。并由宁夏净之蓝环保技术有限公司承担该公司年产35万吨沥青混合料项目竣工环保验收现场监测工作。宁夏净之蓝环保技术有限公司于2018年11月1～2日对该项目的环境保护处理设施的建设管理、运行状况及其效果和污染物排放情况做了全面的监查与监测，在此基础上编制《宁夏路航通沥青拌合站有限公司年产35万吨沥青混合料项目竣工环境保护验收监测报告》。

2.工程概况

2.1工程基本情况

该项目工程于2014年12月开工建设，2015年10月完工,2016年12月委托辽宁大奥环评有限公司编制《宁夏路航通道路材料有限公司道路建筑材料再生利用项目现状环境影响评估报告》，并依据环评提出整改项进行整改，于2018年10月整改完成并进行试生产。现环保设施已基本完善，设备运转正常，在监测期间（2018年11月1日-11月2日）产品日生产分别为1140吨和1160吨，达到生产负荷的78.17%和79.54%，满足竣工环保验收监测的条件。监测期间项目生产工况见表2-1。

表2-1　　　　　                  监测期间项目生产工况

日期

设计年产量

实际年产量

设计生产量 

(吨/天)

实际生产量

(吨/天)

生产负荷（%）

2018.11.1

35万t/a

28万t/a
1458.33

1140

78.17
2018.11.2

1458.33

1160

79.54
备注：1.全年生产天数为240天。

      2.根据2018年10月份试生产情况可得，年生产约为28万吨。

2.1.1项目名称

    宁夏路航通沥青拌合站有限公司年产35万吨沥青混合料项目。

2.1.2建设性质

新建项目

2.1.3建设地址

该项目位于石嘴山生态经济区平西路北侧，项目用地属于工业用地。已建工程北侧为大地水泥厂，西侧为恒利冶金有限公司，南侧为平西路，项目紧邻东侧为空地。场地中心地理坐标为北纬38°54′31.84″，东经106°27′6.35″；项目地理位置图见图1，项目厂区平面布置图见图2，企业周边环境图见图3。
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图1       项目地理位置图
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 图2  厂区平面布置图
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 图3   企业周边关系图  
2.2建设内容
本项目建设规模为年生产35万吨沥青混合料。该项目由主体工程及配套的辅助、公用、环保工程构成。

该项目工程组成情况见表2-2。
表2-2                          项目工程组成一览表

类别

建设内容

建设规模

环评变更情况

实际落实情况

主体工程

沥青混合料搅拌区

已建设1条沥青混合料生产线，占地面积约1500㎡
无

与环评一致

辅助工程

原料储存区
已建设半封闭式粉料储存区，位于搅拌区北侧，占地面积200㎡；已建设骨料堆存区，位于办公区北侧，面积2200㎡，四周设置6m高的防风抑尘网。
优化

半封闭式储存区建设为全封闭式粉料库，占地面积占地面积200㎡；骨料堆存区建设为全封闭形式，面积2200㎡。
沥青乳化区
沥青储罐位于搅拌区东侧，已建设1台0.1MW燃煤导热油炉（导热油炉燃料临时使用柴油，待园区天然气管线建成后，导热油燃料改为天然气，燃烧后的废气经15m高的烟囱排放）
优化
沥青储罐位于搅拌区东侧，导热油炉燃料已经改为天然气，燃烧后的废气经15m高的烟囱排放
公用工程

给水

用水由园区供水管网提供，主要是职工的生活用水，总用水量约800m³/a。
无

与环评一致
排水

项目厂区生活污水化粪池（10m³）处理后由吸粪车运至平罗县污水处理厂处理，待园区污水管网接通后，项目生活污水经化粪池（10m³）处理后排至园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理
调整

化粪池未建设，使用旱厕，生活污水用于厂区洒水抑尘，待园区管网接通后建设相配套的环保设施最终进入园区污水处理厂处理
供电

由园区供电管网供给
无
与环评一致
供暖

本项目冬季不生产，无需供暖
无

与环评一致

类别
建设内容
建设规模
环评变更情况
实际落实情况
环

保

工

程
废气治理
①搅拌工序产生的废气通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经15m的排气筒排放；②导热油炉燃料临时使用柴油，待园区天然气管网建设完成后，导热油燃料改为天然气，燃烧废气经15m高烟囱排放；③在搅拌工序除尘器排气口设置“电捕焦油器+活性炭吸附”处理装置，将搅拌楼下料口废气采用“集气罩+引风机”装置搅拌工序及下料口废气经“电捕焦油器+活性炭吸附”装置处理后通过搅拌工序布袋除尘器排气筒排放；④粉料输送系统进行密闭输送，⑤建设封闭的原料筛分车间
优化

①搅拌工序产生的废气通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经15m的排气筒排放；②导热油炉燃料改为天然气，燃烧废气经15m高烟囱排放；③将搅拌楼下料口废气采用“集气罩+引风机”装置，搅拌工序及下料口废气经“喷淋一体机+光解一体机”处理后经排气筒排放；④粉料输送系统进行密闭输送，⑤已建设封闭的原料筛分车间
废水治理
项目厂区生活污水进化粪池（10m³）处理后由吸粪车运至平罗县污水处理厂处理，待园区污水管网接通后，项目生活污水经化粪池（10m³）处理后排至园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理
调整
化粪池未建设，使用旱厕，生活污水用于厂区洒水抑尘，待园区管网接通后建设相配套的环保设施最终进入园区污水处理厂处理
噪声治理
高噪声设备采用隔声、减震等措施
无

与环评一致
固废处理
本项目导热油、电捕焦油器装置收集的沥青油烟、废活性炭属于《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），整改后，项目拟建1座危险废物暂存间（50㎡），废导热油及废活性炭最终交由有危险废物处置资质的单位统一进行处理
调整

危废暂存间面积减小（30㎡）主要由于废导热油产生量较小，自生产至今无废导热油产生，危废暂存间主要用于废导热油的储存，现有危废暂存间可满足生产需要。
2.3主要生产设备

该项目主要生产设备及设施见表2-3。

表2-3                                    主要生产设备一览表
序号

设 备 名 称

规格型号

单位

数量

1

冷料配料斗

/

个

5
2

皮带式给料器

       /

个

5
3

烘干机

LB2000(E)
台

1

4

振动筛

       /

台

1
5

搅拌主机

/

台

1
6

搅拌缸

/

台

1
7

空压机

L18.5R-8

台

1
8

热料提升机

/

台

1

9

回收粉提升机

/

台

1

10

导热油加热炉

/

台

1

11

热油循环泵

/

台

1

12

沥青罐

/

台

1

13

沥青管道

/

14

导热油管道

/

2.4项目投资
该项目设计总投资3876万元，其中环保投资118万元，环保投资占总投资的3.04%；实际项目总投资1311万元（由于项目用地属于租赁他人土地，所以项目实际总投资变小），其中环保投资270.6万元，环保投资占总投资的20.64%。
2.4.1项目环保投资
项目环保投资见表2-4。

表2-4                                环保投资明细表

类别

环评设计

治理措施

环评投资

（万元）

实际落实情况

实际投资（万元）

废气
布袋除尘器
25
已落实

50

安装电捕焦油器+活性炭吸附装置
15

已安装喷淋一体机＋光解一体机代替电捕焦活性炭吸附装置
72

集气罩+引风机
5

已落实


5

导热油燃料改为清洁燃料

10

已落实，导热油炉燃料为天然气，烘干筒燃料为天然气
50

石料运输车覆盖篷布或防护网，厂区安排专人定期洒水抑尘

10

已落实，运输车加盖篷布，进厂后减速慢行；厂区定期洒水抑尘
10

密闭输送廊道、封闭式原料储存、封闭式骨料筛分

20

已落实，已建设密闭输送廊道；封闭式原料储存车间、骨料筛分设备已密闭
63.6

废水

化粪池1座
3

未建设化粪池，使用旱厕，生活污水用于厂区洒水抑尘，待园区管网接通后建设相配套的环保设施排入园区管网
1

噪声
设备的降噪隔声减振
2

已落实
3

固废

生活垃圾收集箱
1

已落实
1

危废暂存间（50㎡）
12

已落实，建设危废暂存间（30㎡）（因废导热油产生量较小，故建设面积减小）
10

厂区绿化

15

厂区已绿化

5

合计

118

合计

270.6

备注：以上数据由企业核实提供。

2.5公用工程

2.5.1给排水工程
（1）给水

①生活用水

该项目给水由石嘴山生态经济区园区给水管网供应。站内用水主要是职工生活用水。项目劳动定员20人，生活用水量为320m³/a。

②绿化用水

项目绿化面积为200㎡，绿化用水量为250m³/a。

排水

该项目无生产废水排放；产生的废水主要是生活污水，生活污水用于厂区洒水抑尘。待园区管网接通后排至园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。
水平衡见图4。



 



             

             

 
2.5.2供电
   本项目供电引自园区电网。

2.5.3供热

本项目冬季不生产，办公区无需供热；沥青储罐加热采用燃天然气导热油炉对其加热。

2.6劳动定员及工作时间
该项目劳动人员为20人，每天生产6小时，年工作日为240天。

2.7主要原辅材料及能源消耗

该项目主要原料有碎石、矿粉、沥青。消耗能源主要为水、电、天然气。该项目主要原辅材料用量及能源消耗见下表。

表2-5                           项目原辅材料一览表
序 号

名称
  计划年消耗量
实际年消耗量

备注

1

碎石
175000.254t/a 

137996.450t/a
外购

2

矿粉
105000.13t/a 

82797.85t/a
外购
3

沥青
70000.002t/a
55198.502t/a
外购
表2-6                         项目能源消耗情况一览表
序 号

名称
  计划年消耗量
实际年消耗量

备注

1

水
1050m³/a
827.97m³/a
园区供水管网
2

电
50000kwh/年 

38000kwh/年
园区统一供电
3

天然气
49.41Nm³/年
45.41万Nm³/年
外购
3.生产工艺流程

3.1 生产工艺流程简述

本项目主要生产工艺流程为：

①原料入棚：本项目外购各种规格石料利用运输车辆运入厂区，粗骨料堆存在厂区办公区北侧密封料棚内；矿粉存储在封闭式原料库内；

②冷骨料处理：生产时不同规格的石料通过铲车铲装倒入冷骨料仓中，配料器按比例进行配比混合后经下料口落入皮带输送机上，皮带将其输送至干燥滚筒内烘干；

③热骨料处理：烘干工序使用天然气烘干筒烘干，加热过程中干燥器不停转动，以使骨料充分干燥；

④热骨料输送及筛分：烘干后的热骨料经提升机提升至振动筛进行筛分，合格的混合石料连同粉料（矿粉）一起进入热料仓，不合格石料返回提升机，提升至振动筛重新筛分，少数粒度不合规格的骨料被分离后由专门的出口排出，交由石料供应商回收破碎后重新利用；干燥及筛分过程产生的粉尘由配套的布袋除尘器除尘后经排气筒排放，捕集的粉尘可作为原料进入搅拌缸。热料仓内热料计量后进入搅拌缸；

⑤矿粉输送：粉料储存于封闭式原料库中，矿粉通过配料斗，粉料提升机、计量器进入搅拌缸，此过程均为密闭；

⑥沥青预处理：同时沥青罐内的沥青使用导热油炉将沥青间接加热，使其保温至160-170℃。本项目沥青原料进厂时为散装沥青，由专用沥青运输车将沥青通过密闭管道输送入沥青储罐。导热油炉工作原理是利用燃料燃烧产生的热量加热导热油，导热油送入沥青罐中的加热盘管和管线夹套，沥青按一定比例计量后由沥青泵输入搅拌缸内；

⑦搅拌拌合：进入搅拌缸的沥青、骨料、矿粉经充分混合并进行拌合，搅拌均匀后即为成品；

⑧成品：成品通过卸料斗进入运输车，外运施工工地。

    沥青混合料生产工艺流程及产污环节见图5。        
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厂区大门                      危废暂存间               
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喷淋+光解一体机                   废气排放口
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         矿粉库房                       石料库房
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标识标牌

4.主要污染物及治理措施

4.1废气

该项目产生的有组织废气主要为： ①排气筒排放的废气；②无组织排放废气。
（1）排气筒排放的废气

除尘器排气筒排放的废气包含烘干工序中物料在烘干过程中产生的粉尘和与烘干筒相连接的燃烧产生的烟气，此废气中主要污染物为粉尘、SO2、NOX。搅拌工序主要污染物为粉尘、沥青烟、苯并[a]芘。

搅拌工序及烘干工序产生的粉尘通过管道将粉尘引入配套的布袋除尘装置进行除尘后经排气筒排出，并已于2018年10月份将烘干筒燃料改为天然气。除尘器除尘效率大于99.5%。搅拌工序产生的沥青烟、苯并[a]芘通过管道和集气罩吸收经喷淋、光解一体机处理后经排气筒排放。

无组织废气

无组织废气产生节点主要有：石料运入厂区会产生运输扬尘；装卸时产生的动力扬尘；石料在皮带输送过程中产生扬尘；成品下料口主要产生沥青烟；粗骨料筛分工序会产生少量扬尘。

治理措施：①原料堆场密闭，厂区洒水抑尘，及时清理运输等过程厂区堆积的灰尘。②运输车上覆盖篷布或防护网；运输车辆减速慢行；③上料系统密闭上料，已建设管廊。④骨料筛分设备自身密闭，产生扬尘较少。⑤在搅拌楼下料口设置“集气罩+引风机”，废气经引风机引至“喷淋一体机+光解一体机”装置处理后通过排气筒排放。⑥加强厂区绿化。
4.2废水

   项目产生的废水主要为生活污水。生活污水产生量约为256m³/a。生活污水用于厂区洒水抑尘，待园区污水管网接通后，建设相配套的环保设施并排至园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。
4.3噪声
本项目产生噪声的主要设备为导热油泵、沥青泵、搅拌机、风机及运输车辆等噪声设备。噪声产生及排放情况见表4-1。

表4-1               该项目主要噪声源及等效声级一览表           

序号

主要噪声源

环评噪声治理措施

实际噪声治理措施

1

导热油泵
隔声、减振降噪
隔声、减振降噪
2

沥青泵
隔声、减振降噪
隔声、减振降噪
3

搅拌机
隔声、减振降噪
隔声、减振降噪
4

风机
隔声、减振降噪
隔声、减振降噪
5

运输车辆
减振降噪
减振降噪
 4.4固体废物
该项目产生的主要固体废物为除尘装置收集的粉尘、废导热油、生活垃圾。布袋除尘器收集的粉尘作为原料进入搅拌缸回用；自试生产至今无废导热油产生；生活垃圾经垃圾箱收集后由园区环卫部门收集处置。
4.5环保措施落实情况
对照《宁夏路航通道路材料有限公司道路建筑材料再生利用项目现状环境影响评估报告》，对该项目采取的环境保护措施和项目完成后落实的环境保护措施进行现场核实，项目环保设施落实情况见表4-2。

表4-2                            项目环保措施落实情况

 环评中要求落实的污染治理项目

排放源

环评中污染治理措施

环评变

更情况

实际落实情况
废气治理

搅拌工序

①烘干筒燃料临时整改为柴油，园区天然气管网铺设完成后燃料改为天然气；②除尘器排气筒增加至15m;③在除尘器排放口增设“电捕焦油器+活性炭吸附”装置

优化
①烘干筒燃料已改为天然气；②除尘器排气筒增加至15m;③将“电捕焦油器+活性炭吸附”装置改设“喷淋一体机+光解一体机”装置
成品下料口

设置“集气罩+引风机”，下料口废气经引风机引至除尘器排放口设置的“电捕焦油器+活性炭吸附”装置，搅拌工序及下料口废气经“电捕焦油器+活性炭吸附”装置处理后通过搅拌工序布袋除尘器排气筒排放

优化

设置“集气罩+引风机”，下料口废气经引风机引至除尘器排放口设置的“喷淋一体机+光解一体机”装置，搅拌工序及下料口废气经“喷淋一体机+光解一体机”装置处理后通过排气筒排放

导热油炉

导热油炉燃料临时整改为柴油，园区天然气管网铺设完成后燃料改为天然气

   优化

导热油炉燃料已改为天然气

石料运输

运输车上覆盖篷布或防护网；运输车进厂后减速慢行；厂区安排专人定期洒水清扫

无

运输车上覆盖篷布或防护网；运输车进厂后减速慢行；厂区安排专人定期洒水清扫
原料储存、输送筛分

粉料输送系统进行密闭输送；建设封闭的原料筛分车间

无

粉料输送系统进行密闭输送；建设封闭的原料筛分车间
废水治理

职工生活污水

项目厂区生活污水经化粪池（10m³）处理后由吸粪车运至平罗县污水处理厂处理，待园区管网接通后，项目生活污水经化粪池处理后排至园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理

调整

化粪池未建设，使用旱厕，生活污水用于厂区洒水抑尘，待园区管网接通后建设相配套的环保设施排入园区管网
废固治理

一般固废  

生活垃圾收集箱收集

无

 生活垃圾收集箱收集

 危险废物
 危废暂存间1座（50㎡）

 调整
危废暂存间面积减小（30㎡）主要由于废导热油产生量较小，自生产至今无废导热油产生，危废暂存间主要用于废导热油的储存，现有危废暂存间可满足生产需要。
噪声治理

设备噪声

隔声、减振降噪
无

隔声、减振降噪
5.环评回顾及环评批复要求

5.1项目环评结论及建议

5.1.1环评主要结论

    1.项目建设的可行性：

该项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目不属于鼓励、限制、淘汰三类。所以本项目属于允许类项目，符合国家及地方相关产业政策的要求。 

该项目位于石嘴山生态经济区平西路北侧，项目用地属于工业用地。项目建设区域交通便利。选址范围内没有水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象。距离项目1.23Km处的三合庄居住区位于项目区域主导风向的侧风向，从环境保护角度来看，项目选址是合理的。

综上所述，该项目符合国家、地方相关产业政策、规划要求，选址合理。

2.污染物治理措施

   （1）废气
该项目1台燃煤导热油炉须在2017年3月前进行整改成燃料为柴油的导热油炉，待园区天然气管网建设完成后导热油燃料改为天然气。烘干筒相连接的燃烧器燃料临时改为柴油，待园区天然管网建设完成后烘干筒燃料改为天然气。建设单位对除尘器排气筒高度进行整改，整改后除尘器排气筒高度应≥15m。导热油炉烟气指标能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值;烘干筒燃烧天然气排放的废气指标能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新建污染源大气污染物排放限值；经布袋除尘器处理后，搅拌工序粉尘排放指标能够满足《大气污染物综合排放标准》中表2二级标准；经“电捕焦+活性炭吸附”装置处理后，沥青烟、苯并[a]芘排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》中表2二级标准。

   （2）废水

工程无生产废水，项目废水主要为职工的生活污水，生活污水产生量为640m³/a,主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N;整改后项目厂区生活污水经化粪池处理后由吸粪车运至平罗县污水处理厂处理，待园区污水管网接通后，项目生活污水经化粪池处理后排至园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。
   （3）噪声

该项目采取了选用低噪声设备，布局合理，设消声器，各类泵及机械设备采取基础减振及建筑隔声措施；厂区四周加强绿化以减少噪声对周围环境的影响。经采取以上措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

   （4）固体废物

该项目产生的固体废物为生活垃圾、废石料、废导热油。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置；废石料定期交由供应商回收破碎后重新利用；除尘器收集的粉尘作为原料进入搅拌缸回用；废活性炭、废导热油等在危险废物暂存间集中收集储存，收集后全部交由有危险废物处置资质的单位统一处理。 

5.1.2环评建议：
建立环保科，加强环境保护的日常管理，不断改进各种节能、节水措施。

重视设备操作职工的培训，提高职工素质，严格操作规程，切实加强风险管理。

原燃煤堆场限期及时清理，导热油炉燃料临时改为柴油，待园区天然气管网建设完成后烘干燃料改为天然气。

运输车上覆盖篷布或防护网；运输车进厂后减速慢行；厂区安排专人定期洒水清扫。

增加厂区绿化面积。

5.2整体环评批复要求
（一）加强项目运行、生产的环境管理，做好大气污染物防治工作。

（二）做好水污染的防治工作。确保各污水处理设施正常、稳定运行。实施一水多用、雨污分流，废水分质处理后循环使用不外排。
（三）厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）确保各类固体废物按规定规范妥善处理处置。

（五）严格落实《现状评估报告》中环境风险防范措施要求，切实防范本项目可能产生的液氨泄露等引发的环境风险，定期开展环境风险应急培训和演练，加强事故应急处理防范能力，保障环境安全。

6.监测内容及工况
6.1监测期间生产负荷

验收期间（2018年11月1日-11月2日）设备运行稳定，生产正常，验收监测期间工况见表6-1。

表6-1　　　　　                  监测期间项目生产工况

日期

设计年产量

实际年产量

设计生产量 

(吨/天)

实际生产量

(吨/天)

生产负荷（%）

2018.11.1

35万t/a

28万t/a
1458.33

1140

78.17
2018.11.2

1458.33

1160

79.54
备注：1.全年生产天数为240天。

      2.根据2018年10月份试生产情况可得，年生产约为28万吨。

6.2 验收监测项目及监测单位
表6-2                无组织废气监测、有组织废气及噪声监测数据提供单位
监测项目

监测单位

1

无组织废气

总悬浮颗粒物

宁夏净之蓝环保技术有限公司
2

有组织废气

烟尘、二氧化硫、氮氧化物

宁夏净之蓝环保技术有限公司

沥青烟、苯并[a]芘

宁夏华正检测技术有限公司

3
噪声

宁夏净之蓝环保技术有限公司

6.3无组织排放废气监测内容、点位及频次

根据该项目废气源排放特征，本次验收监测污染物因子主要为总悬浮颗粒物。无组织排放废气污染物监测点位、项目和频次见表6-3。无组织排放监测点位见图6。

 表6-3                       无组织废气监测点位、项目和频次
排放形式

监测点位

监测项目
监测频次

无组织排放

厂区周界

          总悬浮颗粒物

4次/天，连续监测2天

6.4有组织排放监测

有组织排放废气的主要污染物为导热油炉燃料产生的SO2、NOX；除尘器排气筒排放的废气以及经“喷淋一体机+光解一体机”装置处理后经排气筒排放的苯并[a]芘、沥青烟。废气监测点位、项目和频次见表6-4。

表6-4                   有组织废气排放监测点位、项目及频次

污染源

名称

监测点位

布设位置

监测孔数量 
监测项目

监测频次

干燥筛分系统布袋除尘器进口
布袋除尘器进口
1孔

烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度、烟气参数
3次/天，连续监测 2天

干燥筛分系统布袋除尘器出口
布袋除尘器出口
1孔
西侧上料除尘器进口
西侧布袋除尘器进口
1孔
烟尘排放浓度
东侧上料除尘器进口
东侧布袋除尘器进口
1孔
上料除尘器出口
布袋除尘器出口
1孔
导热油锅炉
排气筒
1孔
二氧化硫、氮氧化物排放浓度、烟气参数
喷淋光解一体机进出口
排气筒
1孔
沥青烟、苯并[a]芘
备注：因上料除尘器进口不具备监测条件，所以在进口东西两侧管道进行采样。

6.5噪声监测内容、点位及频次
该项目的噪声主要来源于搅拌机、风机等设备运行时产生的噪声。建设单位通过采取隔声减振等措施来降低噪声对周围环境的影响。根据厂区分布情况，厂界噪声监测在东、南、西、北厂界各布设2个监测点，共8个监测点位。噪声监测点位见图6。

                                                                    










图6  无组织监测点位及噪声监测点位
7.验收监测方法和质量控制

7.1.验收监测方法

7.1.1无组织排放废气监测方法

无组织废气采样按《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T  55-2000）的规定执行，废气无组织排放分析方法见表7-1，监测采样仪器见表7-2。

无组织排放废气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。标准限值见表7-3。

表7-1                       无组织排放废气污染物分析方法

序号

监测因子

监测分析方法

方法依据

1

颗粒物

重量法
GB/T 15432-1995
表7-2                           现场监测仪器一览表

监测因子

仪器名称

型号

不确定度/准确度及限制要求

生产厂家

检定  日期

颗粒物

环境空气颗粒物综合采样器

ZR-3920

0.1mg

青岛众瑞智能仪器有限公司

2018年 9月

表7-3             《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
执行标准

监测因子

标准限值

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
颗粒物

1.0mg/m3
7.1.2有组织排放废气监测方法

监测方法依照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定执行；分析方法见表7-4，监测仪器见表7-5。有组织排放废气污染物执行 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值，见表7-6。(有组织排放沥青烟、苯并[a]芘委托宁夏华正检测技术有限公司监测)

表7-4                         有组织排放废气监测分析方法

分析项目

分析方法

方法来源

烟尘
重量法
GB/T16157-1996
二氧化硫
定电位电解法
HJ/T 57-2000
氮氧化物

定电位电解法
HJ693-2014
沥青烟
重量法
HJ/T45-1999
苯并[a]芘
气相色谱质谱法
空气和废气分析方法（第四版增补版）
表7-5                              现场监测仪器一览表

监测因子

仪器名称

型 号

不确定度/准确度及限制要求

生产厂家

检定  日期

烟尘、二氧化硫、氮氧化物
自动烟尘烟气综合测试仪

ZR-3260

烟气温度：0～500℃

烟气含湿量：0～60%

烟气动压：0～2000pa

烟气静压：﹣30～﹢30kpa

青岛众瑞智能仪器有限公司

2018年 9月

表7-6             《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
执行标准

监测因子

标准限值

《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 3大气污染物特别排放限值标准
二氧化硫
50mg/m3
氮氧化物
150mg/m3
《 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级标准
二氧化硫
550mg/m3
烟尘
120mg/m3
氮氧化物
240mg/m3
沥青烟
75mg/m3
苯并[a]芘
0.3×10-3
7.1.3噪声监测方法

噪声监测方法及使用仪器见表7-7。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求，标准限值见表7-8。

表7-7                         噪声监测方法及使用仪器

监测方法

使用仪器

仪器型号

仪器测量值范围
检定日期
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）

噪声统计分析仪

AWA6218B型

测量上限：30～130dB
2018年    8月

表7-8                           厂界噪声标准限值

标准

类别

评价因子

标准值〔dB（A）〕

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类

等效声级

Leq（A）
昼间

65

夜间

55

7.2.质量保证

7.2.1无组织排放监测质量控制

验收监测期间（2018年11月1日-11月2日），生产正常。监测仪器按照国家有关标准或技术要求，经过计量部门鉴定合格并在有效期内使用；监测人员持证上岗；监测前对使用的仪器均进行漏气检验和校准。在采样和分析过程严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》

（HJ/T 55-2000）和《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）进行。监测过程中的质量保证措施按国家环保部颁发的《环境监测质量保证管理规定》的要求进行，实施全过程质量控制。无组织排放监测样品质控措施见表7-9。

表7-9                   无组织排放监测样品质控措施一览表

序号

项目名称

不少于20%平行样

采集数量

明码平行样

合格率

1

颗粒物

32个

8个

100%

本批次样品监测分析结果质量合格

7.2.2有组织排放监测质量控制

     监测期间，设备运行正常。监测仪器按照国家有关标准或技术要求，经过计量部门鉴定合格并在有效期内使用；监测人员持证上岗；监测前对使用的仪器均进行漏气检验和流量校正。在采样和分析过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定执行和《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）进行。监测过程中的质量保证措施按国家环保部颁发的《环境监测质量保证管理规定》的要求进行，实施全过程质量控制。监测期间做到：

⑴ 专人监控工况情况，保证监测过程中工况负荷达到75%以上，满足验收监测要求。
⑵ 按技术规范要求合理布设监测点位，保证了各监测点位布设的科学性和可比性。

⑶ 烟尘采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核，烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定）。
⑷ 测量数据严格实行了三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定，保证验收监测分析结果的准确性、可靠性。烟尘测试仪标定记录见表7-10；烟气采样仪校准记录见表7-11。
表7-10                           烟尘测试仪标定记录表

仪器名称

标定时间（min）
标定流量（L/min）
实测（L/min）
相对误差（<2.5%）
自动烟尘烟气综合测试仪

5
30
29.5
-1.7

表7-11                           烟气采样仪校正记录表

仪器名称

一氧化氮

二氧化硫

自动烟尘烟气综合测试仪
标气浓度（ppm）

标定浓度（ppm）

相对误差（%）

标气浓度（ppm）

标定浓度（ppm）

相对误差（%）

50.0

49.5

-1.0

50
48.9

-2.2

7.2.3噪声质量控制

噪声测量仪器符合《声级计电声性能及测量方法》（GB 3875）规定，测量前、后均用AWA6221B型声级校准器对所使用的噪声统计分析仪进行校准，灵敏度相差均小于0.5dB（A）。噪声校准记录见表7-12。

表7-12                           噪声仪校准记录

校准日期

测量仪器型号

校准仪器型号

校准测量前值（dB）

校准测量后值（dB）

是否

合格

11月1日

AWA6218B型

AWA6221B

93.6
93.8

合格

11月2日

93.7

93.8

合格

8.监测结果

8.1有组织排放废气监测结果
1#布袋除尘器烟粉尘及烟气监测结果见表8-1，2#布袋除尘器烟粉尘监测结果见表8-2，导热油锅炉出口烟气监测结果见表8-3，喷淋一体机+光解一体机进出口沥青烟及苯并[a]芘监测结果见表8-4。



表8-1                                                      1#布袋除尘器进出口
	装置名称
	监测项目
	第一频次
	第二频次
	第三频次
	第四频次
	第五频次
	第六频次

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口

	布袋除尘器
	标干流量（m3/h）
	20449
	22090
	20239
	22282
	21868
	21632
	19697
	29185
	22634
	30127
	20214
	29451

	
	烟尘
	 排放浓度（mg/m3）
	4760.28
	3.01
	4430.89
	2.75
	4154.11
	2.81
	4501.20
	2.19
	4754.87
	2.11
	3821.04
	2.44

	
	
	 排放速率（kg/h）
	97.34
	0.07
	89.68
	0.06
	90.84
	0.06
	88.66
	0.06
	107.62
	0.06 
	77.24
	0.07

	
	
	除尘效率（%）
	99.94
	99.94
	99.93 
	99.95
	99.96
	99.94

	
	二氧化硫
	 排放浓度（mg/m3）
	10.2
	7.4
	11.2
	6.7
	15.2
	7.2
	13.6
	7.9
	14.7
	7.6
	15.0
	8.6

	
	
	 排放速率（kg/h）
	0.21
	0.16
	0.23
	0.15
	0.33
	0.16
	0.27
	0.23
	0.33
	0.23
	0.30
	0.25

	
	氮氧化物
	 排放浓度（mg/m3）
	21.6
	12.3
	24.7
	10.3
	28.4
	13.6
	25.5
	19.9
	22.8
	14.4
	22.0
	19.0

	
	
	 排放速率（kg/h）
	0.44
	0.27
	0.50
	0.23
	0.62
	0.29
	0.50
	0.58
	0.52
	0.43
	0.44
	0.56

	备注：1#布袋除尘器为烘干除尘器。



表8-2                                                      2#布袋除尘器进出口
	装置名称
	监测项目
	第一频次
	第二频次
	第三频次
	第四频次
	第五频次
	第六频次

	
	
	西侧  进口
	东侧  进口
	西侧  进口
	东侧  进口
	西侧  进口
	东侧  进口
	西侧  进口
	东侧  进口
	西侧  进口
	东侧  进口
	西侧  进口
	东侧  进口

	布袋除尘器
	进口标干流量（m3/h）
	16573
	20117
	17970
	22783
	15955
	20074
	16246
	16157
	16124
	17615
	14876
	18935

	
	进口烟尘
	排放浓度（mg/m3）
	3733.94
	4065.97
	3836.10
	4160.36
	3757.17
	4173.61
	3704.52
	4058.13
	3645.40
	4241.48
	3751.39
	3923.29

	
	
	排放速率（kg/h）
	61.88
	81.80
	68.93
	94.79
	59.95
	83.78
	60.18
	65.57
	58.78
	74.71
	55.81
	74.29

	
	出口标干流量（m3/h）
	29401
	30908
	31310
	24643
	23932
	24404

	
	出口烟尘
	排放浓度（mg/m3）
	2.53
	2.19
	2.16
	2.26
	2.78
	2.95

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.07
	0.07
	0.07
	0.06
	0.07
	0.07

	
	除尘效率（%）
	99.97
	99.97
	99.97
	99.97
	99.96
	99.96

	备注：2#布袋除尘器为上料除尘器，因上料除尘器进口不具备监测条件，所以在进口东西两侧管道进行采样。



表8-3                                                         导热油锅炉出口    
	装置名称
	监测项目
	第一频次
	第二频次
	第三频次
	第四频次
	第五频次
	第六频次

	
	
	出口
	出口
	出口
	出口
	出口
	出口

	
	标干流量
	1061
	1023

	
	二氧化硫
	排放浓度（mg/m3）
	13.7
	12.8
	15.4
	14.2
	17.3
	15.8

	
	
	折算浓度（mg/m3）
	28.21
	26.67
	31.71
	32.70
	39.32
	35.91

	
	
	 排放速率（kg/h）
	0.01
	0.01
	0.02
	0.01
	0.02
	0.02

	
	氮氧化物
	排放浓度（mg/m3）
	37.0
	39.2
	37.4
	42.8
	41.0
	44.5

	
	
	折算浓度（mg/m3）
	76.18
	81.67
	77.00
	98.55
	93.18
	101.14

	
	
	 排放速率（kg/h）
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.05

	


表8-4                                                         喷淋一体机+光解一体机进出口    
	装置名称
	监测项目
	第一频次
	第二频次
	第三频次
	第四频次
	第五频次
	第六频次

	
	
	2018年11月6日
	2018年11月8日

	喷淋一体机+光解一体机进口1#
	标干流量（m3/h）
	13050
	13159
	13459
	13435
	13339
	13459

	
	沥青烟
	排放浓度（mg/m3）
	17.1
	15.3
	15.1
	15.6
	15.2
	15.1

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.223
	0.201
	0.203
	0.210
	0.203
	0.203

	
	标干流量（m3/h）
	13525
	13723
	12374
	13525
	13723
	12734

	
	苯并[a]芘
	排放浓度（mg/m3）
	0.000236
	0.000169
	0.000226
	0.000133
	0.000111
	0.000144

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.000003
	0.000002
	0.000003
	0.000002
	0.000002
	0.000002

	喷淋一体机+光解一体机出口2#
	标干流量（m3/h）
	12786
	12530
	12550
	12486
	15556
	12559

	
	沥青烟
	排放浓度（mg/m3）
	9.85
	8.00
	9.11
	8.85
	9.16
	9.38

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.126
	0.100
	0.114
	0.110
	0.142
	0.118

	
	标干流量（m3/h）
	13935
	13933
	13807
	13422
	13597
	14293

	
	苯并[a]芘
	排放浓度（mg/m3）
	0.000003ND
	0.000003ND
	0.000003ND
	0.000003ND
	0.000003ND
	0.000003ND

	
	
	排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	备注：1、委托宁夏华正检测技术有限公司监测；

DN表示低于方法监出限，DN前数值为本方法监出限；

排气筒高度为15m；

标准限制来源于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限制。


	 8.2无组织排放废气监测结果
验收期间（2018年11月1日-11月2日）在项目厂区设置四个监控点，每天监测四次，连续监测两天，并选小时浓度最大差值。无组织监测位置见图6。无组织排放监测期间气象统计表见表8-5；无组织颗粒物监测结果见表8-6。

表8-5                         无组织排放监测期间气象统计表
监测日期

时段

风向

风速（m/s）

气温（℃）

气压（Kpa）

天气状况

11月1日

 9:30-10:30
南
2.1
9.8
89.51
晴

 10:40-11:40
南
2.3
13.0
89.36
12:00-13:00
南
1.9
14.7
89.14
13:20-14:20
南
1.9
15.7
88.97
11月2日

 9:30-10:30
南
2.2
9.5
88.93
晴

 10:40-11:40
南
2.1
14.0
88.87
12:00-13:00
南
2.3
15.8
88.78
13:20-14:20
南
2.0
16.9
88.70
表8-6                            无组织颗粒物排放监测结果

采样地点

采样时间

总悬浮颗粒物（mg/m3）

1#

（参照点）
2#
3#
4#
最大差值
最大差值
厂区周界

11月1日

0.255
0.633
0.802
0.695
0.547
0.159
0.682
0.742
0.682
0.583
0.281
0.786
0.878
0.727
0.597
0.363
0.747
0.961
0.770
0.598
11月2日

0.338
0.889
0.683
0.689
0.551
0.241
0.739
0.831
0.720
0.590
0.283
0.843
0.985
0.744
0.702
0.284
0.786
0.938
0.627
0.654
GB16297-1996标准限值

1.0mg/m3
8.3噪声监测结果
根据厂区分布情况，厂界噪声监测在东、南、西、北厂界外1m处各布设2个监测点，共8个监测点位。厂界环境噪声监测结果见表8-7。

表8-7                           厂界噪声监测结果

监测点编号

位置

主要声源

昼间［dB（A）］

夜间［dB（A）］

11月1日

11月1日

11月2日

11月2日

1▲

厂界南侧

厂界噪声

50.5
49.7
41.2
42.7
2▲

厂界南侧

厂界噪声

53.5
57.6
47.6
48.3
3▲

厂界东侧

厂界噪声

58.2
58.8
44.3
44.5
4▲

厂界东侧

厂界噪声

62.3
62.7
42.5
41.7
5▲

厂界北侧

厂界噪声

57.6
58.3
43.7
43.8
6▲

厂界北侧

厂界噪声

57.7
56.4
52.5
53.7
7▲

厂界西侧

厂界噪声

59.4
60.8
49.3
49.7
8▲

厂界西侧

厂界噪声

61.1
62.2
52.2
51.9
标准限值

昼间：65dB（A）

夜间：55dB（A）

8.4固体废物监测结果

    根据对固体废物统计情况，该项目产生的主要固体废物为除尘装置收集的粉尘、废导热油、生活垃圾。布袋除尘器收集的粉尘作为原料进入搅拌缸回用；自生产至今无废导热油产生；生活垃圾经垃圾箱收集后由园区环卫部门收集处置。

9.监测结果评价 

9.1有组织排放监测结果
监测结果表明：

1#布袋除尘器出口烟尘最大排放浓度3.01mg/m3、最大排放速率0.07kg/h；除尘效率为99.93%～99.96%；二氧化硫最大排放浓度8.6mg/m3、最大排放速率0.25kg/h；氮氧化物最大排放浓度19.9mg/m3、最大排放速率0.58kg/h。2#布袋除尘器出口烟尘最大排放浓度2.95mg/m3、最大排放速率0.07kg/h；除尘效率为99.96%～99.97%； 监测结果达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的标准要求。
导热油锅炉出口二氧化硫最大折算浓度为39.32mg/m3  、最大排放速率为0.02kg/h；氮氧化物最大折算浓度为101.14mg/m3；、最大排放速率为0.05kg/h；监测结果均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3新建锅炉大气污染物特别排放浓度限值中“燃气锅炉”的标准要求。

喷淋一体机+光解一体机进口沥青烟最大排放浓度为17.1mg/m3、最大排放速率0.223kg/h；苯并[a]芘最大排放浓度0.000236mg/m3、最大排放速率0.000003kg/h；喷淋一体机+光解一体机出口沥青烟最大排放浓度9.85mg/m3、最大排放速率0.142kg/h；监测结果达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级的标准限值要求。
9.2无组织废气排放监测结果

监测期间（2018年11月1日-11月2日）监测结果：厂界无组织颗粒物排放浓度最大差值为0.702mg/m3。符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限制要求。    
9.3噪声监测结果
监测期间（2018年11月1日-11月2日）监测结果：厂界8个噪声监测点的昼间测定值为49.7dB(A)～62.7dB(A)、夜间测定值为41.2dB(A)～53.7dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。




	9.4验收结果评价

该项目有组织除尘器烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物排放监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），有组织导热油锅炉出口二氧化硫、氮氧化物监测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值，喷淋一体机+光解一体机进口沥青烟、苯并[a]芘监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。厂界无组织颗粒物排放浓度最大差值为0.702mg/m3。符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。厂界8个噪声监测点的昼间测定值为49.7dB(A)～62.7dB(A)、夜间测定值为41.2dB(A)～53.7dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。本项目产生的主要固体废物为除尘装置收集的粉尘、废导热油、生活垃圾。布袋除尘器收集的粉尘作为原料进入搅拌缸回用；自生产至今无废导热油产生；生活垃圾经垃圾箱收集后由园区环卫部门收集处置。
10.环境管理检查

10.1 执行国家建设项目环境管理制度情况

该项目在建设前，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求进行了环境影响评价，履行了环境影响审批手续；项目全部的安全生产和环境保护工程在完成统筹设计后，与项目同步施工建设、同步竣工并投入运行。

10.2 环保设施及运行情况

建设项目在主体工程建设的初期配套建设了布袋除尘器等环保设施，但环保设施不够完善，后经整改增加环保设施，达到环保要求。  

10.3环境保护档案管理情况

该公司设有专人负责对项目环境保护资料进行登记存档，该项目环境保护审批手续齐全，档案建立较完善。

10.4 应急计划

公司成立了以总经理为领导的安全小组。同时制定了各项环境保护制度，建立了完善的环境保护方案，指定专人对环境保护设施进行维护保养、定时监查，并对突发事故处理、救援、善后，并配备必要的应急救援器材设备。 

10.5环境保护管理规章制度的建立及执行情况

公司设置了安全生产及环保管理工作，落实安全生产、环保管理责任制，并指定专职人员负责环保设施的正常维护及保养以及设置专职机构、配备专职人员负责定时巡视、监查、维修。

10.6环保机构设置

公司设有环境管理职能机构，建立了由经理为主，员工各负其责的管理体系，配有环保管理人员，负责公司环保制度的贯彻落实以及其他环保管理工作。

11.环评批复及落实情况

环评批复及落实情况见表11-1。

表11-1                         环评批复及落实情况一览表

环评批复要求

实际落实情况

加强项目运行、生产的环境管理，做好大气污染物防治工作。
基本落实
做好水污染的防治工作。确保各污水处理设施正常、稳定运行。实施一水多用、雨污分流，废水分质处理后循环使用不外排。
化粪池未建设，使用旱厕，生活污水用于厂区洒水抑尘，待园区管网接通后建设相配套的环保设施排入园区管网
厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
已落实
确保各类固体废物按规定规范妥善处理处置。
已落实
严格落实《现状评估报告》中环境风险防范措施要求，切实防范本项目可能产生的液氨泄露等引发的环境风险，定期开展环境风险应急培训和演练，加强事故应急处理防范能力，保障环境安全。
已落实
12.结论及建议

12.1结论
监测结果表明：

有组织排放废气监测结果：1#布袋除尘器出口烟尘最大排放浓度3.01mg/m3、最大排放速率0.07kg/h；除尘效率为99.93%～99.96%；二氧化硫最大排放浓度8.6mg/m3、最大排放速率0.25kg/h；氮氧化物最大排放浓度19.9mg/m3、最大排放速率0.58kg/h。2#布袋除尘器出口烟尘最大排放浓度2.95mg/m3、最大排放速率0.07kg/h；除尘效率为99.96%～99.97%； 监测结果达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的标准要求。
导热油锅炉出口二氧化硫最大折算浓度39.32mg/m3；氮氧化物最大折算浓度101.14mg/m3；监测结果均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3新建锅炉大气污染物特别排放浓度限值中“燃气锅炉”的标准要求。

喷淋一体机+光解一体机进口沥青烟最大排放浓度17.1mg/m3、最大排放速率0.223kg/h；苯并[a]芘最大排放浓度0.000236mg/m3、最大排放速率0.000003kg/h；喷淋一体机+光解一体机出口沥青烟最大排放浓度9.85mg/m3、最大排放速率0.142kg/h；监测结果达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级的标准限值要求。

无组织监测结果：厂界无组织颗粒物排放浓度最大差值为0.702mg/m3。符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限制要求。
噪声监测结果：厂界8个噪声监测点的昼间测定值为49.7dB(A)～62.7dB(A)、夜间测定值为41.2dB(A)～53.7dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

    废水调查结果：项目废水主要为职工的生活污水，生活污水产生量约为256m³/a，项目生活污水已与园区管网连接，待园区管网运行后建设相配套设施，处理后排入园区管网，最终进入园区污水处理厂处理。
    固体废物调查结果：该项目产生的固体废物包括除尘装置收集的粉尘、废导热油、及生活垃圾。布袋除尘器收集的粉尘作为原料进入搅拌缸回用；废导热油自生产至今尚未产生；生活垃圾经垃圾箱收集后由园区环卫部门收集处置。

12.2总量控制

按全年生产工作时间1440小时计，根据本次验收监测结果计算，建设项目颗粒物排放量为0.190t/a，二氧化硫排放量0.305t/a，氮氧化物排放量0.626t/a，沥青烟排放量0.170t/a 。

本报告中，监测结果只代表此次验收监测期间该项目正常运行状态下污染物排放情况；对非正常运行及其他时段排污状况不具代表性。  
12.3建议
（1）加强环境保护的日常管理，确保各项污染物长期稳定达标排放。

（2）重视设备操作职工的培训，提高职工素质，严格操作规程，切实加强风险管理。

（3）车辆进出后关闭料仓库门。

（4）污染源增加标识牌。

    （5）加强厂区绿化，改善厂区区域环境。
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                                                    （加盖专用章）


建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

	填表单位（盖章）：宁夏净之蓝环保技术有限公司                  填表人（签字）：                                                项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	宁夏路航通沥青拌合站年产35万吨沥青混合料项目
	建设地点
	石嘴山生态经济区

	
	行业类别
	E48土木工程建筑业
	建设项目开工日期
	2014年
	建设性质
	新建

	
	设计生产能力
	35万吨沥青混合料
	实际生产能力
	27.36万吨沥青混合料
	投入试运行日期
	2018年10月

	
	投资总概算（万元）
	3876
	环保投资总概算（万元）
	118
	所占比例（%）
	3.04

	
	环评审批部门
	平罗县环保局
	批准文号
	平环函[2016]70号
	批准时间
	2016年12月

	
	初步设计审批部门
	
	批准文号
	
	批准时间
	

	
	环保验收审批部门
	平罗县环保局
	批准文号
	
	批准时间
	

	
	环保设施设计单位
	广汉星辉机电科技有限公司
	环保设施施工单位
	平原鑫路通筑路有限公司
	环保设施监测单位
	宁夏净之蓝环保技术有限公司

	
	实际总投资（万元）
	1311
	实际环保投资（万元）
	270.6
	所占比例（%）
	20.64

	
	废水治理（万元）
	1
	废气治理（万元）
	250.6.6
	噪声治理（万元）
	3 
	固废治理（万元）
	11
	绿化（万元）
	5
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	1200

	建设单位
	宁夏路航通沥青拌合站有限公司司
	邮政编码
	
	联系电话
	
	环评单位
	辽宁大奥环评有限公司

	污染源排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.305
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.190
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.626
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其它特征污染物
	沥青烟
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.170
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量─万吨/年；废气排放量─万标立方米/年；工业固体废物排放量─万吨/年；水污染物排放浓度─毫克/升；大气污染物排放量─毫克/立方米；水污染物排放量─吨/年；大气污染物排放量─吨/年。
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委 托 书

宁夏净之蓝环保技术有限公司：

      根据《中华人民共和国环境保护法》及有关法律、法规和现行监测规范要求，现委托贵单位对宁夏路航通沥青拌合站有限公司年产35万吨沥青混合料项目进行监测并编制完成验收监测报告，我单位将积极提供条件配合贵单位完成环境监测工作，请贵单位对我公司项目进行科学、客观、公正的监测。

                         委托单位：宁夏路航通沥青拌合站有限公司                               

                         委托日期：2018年10月26日

  
承  担  单  位：宁夏净之蓝环保技术有限公司
项  目  负  责：李  荣

数  据  审  核：王  佳

报  告  编  写：赵艳平
审          核：李  荣

签          发：王  佳

监  测  人  员：向  涛   李 荣   李  文   陈家豪
宁夏净之蓝环保技术有限公司
电话：0952-6016999

传真：0952-6016999

邮编：753400

邮箱：nxjzlhbjs@163.com

地址：平罗县宏泰商业广场紫街B4-11

监测报告说明

1、报告无本公司监测专用章、
[image: image23.wmf]章和骑缝章 无效。 
2、报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。

3、报告需填写清楚，涂改无效。

4、监测委托方如对监测报告有异议，须于收到本监测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。

5、由委托单位自行采集的样品，仅对送监样品监测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

6、本报告未经同意不得用于广告宣传。

7、未经同意，不得复制本报告。

宁夏路航通沥青拌合站有限公司

年产35万吨沥青混合料项目

竣工环保验收监测报告
宁净环字（2018）第140号


项目名称: 年产35万吨沥青混合料项目   
建设单位: 宁夏路航通沥青拌合站有限公司
监测单位：宁夏净之蓝环保技术有限公司 
监测时间：二○一八年十一月           
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  图4         主体工程水平衡图（m³/a）
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图5   沥青混合料生产工艺流程及产污环节





 外运





�





3#





5#





6#





N





4#





2#





               料       仓





库房





沥青


储罐





7#





导热油炉





4#





天然气储罐











生 产 区





筛分装置





除尘装置


 








地


磅








石  料  库  房








库房





8#





3#








办 公 生 活 区 





出口





大门





2#





1#





无组织监测点位





噪声监测点位





1#





























附件1





附件2





附件3





附件4





附件5





附件6





 








宁净环字（2018）第140号                   第 7 页 共 43页               宁夏净之蓝环保技术有限公司


_1234567890.doc
[image: image1.png]






