宁夏路航通沥青拌合站有限公司年产

35万吨沥青混合料项目
竣工环境保护验收现场检查会验收组意见

    2018年12月28日宁夏路航通沥青拌合站有限公司组织召开年生产35万吨沥青混合料项目竣工环境保护验收现场检查会议。验收小组由工程建设单位（宁夏路航通沥青拌合站有限公司）、环境监测单位（宁夏净之蓝环保技术有限公司）及特邀3名专家组成。验收小组现场查看并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况，认真听取了建设单位和验收调查单位的介绍汇报。

根据《建设项目管理条例》以及企业自行验收相关要求，经认真研究讨论形成如下验收意见：
工程建设基本情况

该项目工程于2014年12月开始建设，2015年10月工程建设完毕，2016年12月委托辽宁大奥环评有限公司编制《宁夏路航通道路材料有限公司道路建筑材料再生利用项目现状环境影响评估报告》，并依据环评提出整改项进行整改，
于2018年10月整改完成并进行试生产，现阶段环保设施运行稳定，具备建设项目竣工环境保护验收条件。该项目建设性质为新建，项目用地属于工业用地。该项目北侧为大地水泥厂，西侧为恒利冶金有限公司，南侧为平西路，项目紧邻东侧为空地，东侧1230米处为三合庄居住小区。该项目设计总投资3876 万元，其中环保投资118万元，环保投资占总投资的3.04%；实际项目总投资1311万元，其中环保投资270.6万元，环保投资占总投资的20.64%。

1.平罗县工业和信息化局文件，平工业和信备案[2016]75号《项目备案通知书》（2016年10月18号）。

2.辽宁大奥环评有限公司《宁夏路航通道路材料有限公司道路材料再生利用项目现状环境影响评估报告》（2016年12月）。

3.平罗县环境保护局《宁夏路航通道路材料有限公司道路建筑材料再生利用项目环保备案意见的函》平环函（2016）70号（2016年12月）。

工程变更情况

根据现场踏勘情况，环保设施有变更情况。导热油炉燃料已经变更成天然气；搅拌工序及下料口废气变更成经“喷淋一体机+光解一体机”处理；厂区未建设化粪池，员工使用旱厕，生活污水用于厂区洒水抑尘；危废暂存间变更为30㎡，自生产至今无危废产生。
环境保护设施落实情况

该项目运营期间对环境的影响主要为废气、废水、噪声及固体废物对环境的影响。环保设施落实情况见表1。

表1                         环保措施落实情况表

	环评中要求落实的

污染治理项目
	环评中污染治理措施
	实际落实情况

	废气
	①搅拌工序产生的废气通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经15m的排气筒排放；②导热油炉燃料临时使用柴油，待园区天然气管网建设完成后，导热油燃料改为天然气，燃烧废气经15m高烟囱排放；③在搅拌工序除尘器排气口设置“电捕焦油器+活性炭吸附”处理装置，将搅拌楼下料口废气采用“集气罩+引风机”装置搅拌工序及下料口废气经“电捕焦油器+活性炭吸附”装置处理后通过搅拌工序布袋除尘器排气筒排放；④粉料输送系统进行密闭输送，⑤建设封闭的原料筛分车间

	优化，①搅拌工序产生的废气通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经15m的排气筒排放；②导热油炉燃料改为天然气，燃烧废气经15m高烟囱排放；③将搅拌楼下料口废气采用“集气罩+引风机”装置，搅拌工序及下料口废气经“喷淋一体机+光解一体机”处理后经排气筒排放；④粉料输送系统进行密闭输送，⑤已建设封闭的原料筛分车间 


	废水
	项目厂区生活污水净化粪池（10m³）处理后由吸粪车运至平罗县污水处理厂处理，待园区污水管网接通后，项目生活污水经化粪池（10m³）处理后排至园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理
	调整，化粪池未建设，使用旱厕，生活污水用于厂区洒水抑尘，待园区管网接通后建设相配套的环保设施最终进入园区污水处理厂处理

	噪声

	高噪声设备采用隔声、减震等措施
	高噪声设备采用隔声、减震等措施（与环评一致）

	固体废物
	本项目导热油、电捕焦油器装置收集的沥青油烟、废活性炭属于《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），整改后，项目拟建1座危险废物暂存间（50㎡），废导热油及废活性炭最终交由有危险废物处置资质的单位统一进行处理
	调整，危废暂存间面积减小（30㎡）主要由于废导热油产生量较小，自生产至今无废导热油产生，危废暂存间主要用于废导热油的储存，现有危废暂存间可满足生产需要。


由验收期间（2018年11月1日和11月2日）监测及现场检查，结果表明，废气、废水、噪声及固体废物各项污染物均达到相应要求。
验收监测结果

（1）废气：有组织排放废气：1#布袋除尘器出口烟尘最大排放浓度3.01mg/m3、最大排放速率0.07kg/h；除尘效率为99.93%～99.96%；二氧化硫最大排放浓度8.6mg/m3、最大排放速率0.25kg/h；氮氧化物最大排放浓度19.9mg/m3、最大排放速率0.58kg/h。2#布袋除尘器出口烟尘最大排放浓度2.95mg/m3、最大排放速率0.07kg/h；除尘效率为99.96%～99.97%； 检测结果达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的标准要求。

导热油锅炉出口二氧化硫最大折算浓度39.32mg/m3；氮氧化物最大折算浓度101.14mg/m3；检测结果均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3新建锅炉大气污染物特别排放浓度限值中“燃气锅炉”的标准要求。

喷淋一体机+光解一体机进口沥青烟最大排放浓度17.1mg/m3、最大排放速率0.223kg/h；苯并[a]芘最大排放浓度0.000236mg/m3、最大排放速率0.000003kg/h；喷淋一体机+光解一体机出口沥青烟最大排放浓度9.85mg/m3、最大排放速率0.142kg/h；检测结果达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级的标准限值要求。

无组织颗粒物：厂界无组织颗粒物排放浓度最大差值为0.702mg/m3。符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。
（2）废水：项目废水主要为职工的生活污水，生活污水产生量约为256m³/a，项目生活污水已与园区管网连接，待园区管网运行后建设相配套设施，处理后排入园区管网，最终进入园区污水处理厂处理。
（3）固体废物：该项目产生的固体废物包括除尘装置收集的粉尘、废导热油、及生活垃圾。布袋除尘器收集的粉尘作为原料进入搅拌缸回用；废导热油自生产至今尚未产生；生活垃圾经垃圾箱收集后由园区环卫部门收集处置。

（4）噪声：厂界8个噪声检测点的昼间测定值为49.7dB(A)～62.7dB(A)、夜间测定值为41.2dB(A)～53.7dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
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