石嘴山市晨昀碳素制品有限公司年产4000吨普煅煤项目竣工环境保护验收监测报告


	建设项目名称
	年产4000吨普煅煤项目

	建设单位名称
	石嘴山市晨昀碳素制品有限公司

	建设项目审批部门
	平罗县发展和改革局

	建设项目性质
	新建√  改扩建    技改

	主要产品名称

设计生产能力
实际生产能力
	产品：普煅煤

设计生产能力：年产4000t普煅煤
实际生产能力：年产4000t普煅煤

	环评时间
	2006年5月
	开工日期
	2006年7月

	竣工日期
	2018年9月
	现场监测时间
	2018年11月29日-30日

	环评报告表
审批部门
	平罗县环境保护局
	环评报告表

编制单位
	宁夏农业环保监测站

	环保设施
设计单位
	石嘴山市万明聚力机械制造有限公司
	环保设施

施工单位
	宁夏诚畅建设工程有限公司

	投资总概算
	380万元
	环保设施投资总概算
	25万元
	比例
	6.59%

	实际总投资
	600万元
	环保投资
	113.5万元
	比例
	18.92%

	验收监测依据
	环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月）；

2.平罗县发展和改革局 平发改发[2004]92号《关于平罗县长荣工贸有限公司新建炭素洗煤项目的批复》（2004年10月11日）；
3.宁夏农业环保监测站《年产4000吨普煅煤、50000吨洗精煤项目》（2006年5月）；
4.平罗县环保局 平环表[2006 ]012号 《关于对年产4000吨普煅煤、50000吨洗精煤项目环境影响评价报告表的批复》（2006年7月7日）；

5.企业验收委托书；

6.建设单位提供的相关资料。

	验收监测标准
标号、级别
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中标准；

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；

《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。



	1.前言

石嘴山市晨昀碳素制品有限公司位于宁夏平罗县崇岗工业园区内，占地面积20000平方米，公司主要从事普煅煤的生产，年产4000t普煅煤，项目投资总概算380万元，实际投资600万元。普煅煤是碳素制品的主要原料，它以太西煤为生产原料，在市场中供不应求，公司利用区域煤炭资源优势，提高煤炭附加值及增大利润空间。

平罗县长荣工贸有限公司因生产经营不善，且厂区尚未建设完成，已于2015年将现有场地及设备租赁给石嘴山晨昀碳素制品有限公司用于生产运营（租赁合同见附件6）。原企业平罗县长荣工贸有限公司于2006年5月12日委托宁夏农业环保监测站编制了《年产4000t普煅煤、50000t洗精煤项目环境影响评价报告表》。年产4000t普煅煤项目于2004年10月11日在平罗县发展和改革局进行备案，备案号为：平发改发[2004]92号；2006年7月7日取得平罗县环境保护局批复，批复号为：平环表[2017]012号。
根据新修订的《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、原环境保护部《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评〔2017〕4号），建设项目需要配套建设的水、大气污染防治设施由企业自主验收。建设单位不具备编制能力的，可委托有能力的技术机构编制。

因此，受石嘴山市晨昀碳素制品有限公司委托, 宁夏净之蓝环保技术有限公司承担该建设项目的环境保护竣工验收工作，2018年11月15日验收单位组织相关技术人员对该项目进行现场踏勘，查阅相关资料并查看了该项目的环境保护设施的建设、管理、运行状况，于2018年11月29日～30日进行了现场监测，在此基础上编制《年产4000t普煅煤项目竣工环境保护验收监测报告表》。
2.工程概况

2.1工程基本情况

该项目工程于2006年7月开工建设，2018年9月完工，2018年10月进行试运行。现环保设施已基本完善，设备运转正常，在监测期间（2018年11月29日-11月30日）分别生产普煅煤为10.67t和11.02t，达到生产负荷的80.05%和82.67%，满足竣工环保验收监测的条件。
2.1.1项目名称
年产4000t普煅煤项目。

2.1.2建设性质

新建项目

2.1.3建设地址

本项目位于石嘴山市平罗县崇岗工业园内，项目总占地面积20000m2。该项目位于石嘴山市平罗县崇岗工业园区内，厂区南侧为嘉特利洗煤业，东侧、北侧为懿鑫洗煤业，西侧为110国道。项目所在地不属于自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区，也不属于城市中心区核心区域，且符合园区相应规划要求。根据现场踏勘，项目所在周围主要为工业厂房，项目500m内无环境敏感点。项目地理位置图见图2-1，项目厂区平面布置图见图2-2，项目周边四至见图2-3。
2.2项目投资
该项目投资总概算380万元，其中环保投资25万元，占总投资的6.59%；项目实际总投资600万元，其中环保投资113.5万元，占总投资的18.9%。
2.2.1项目环保投资
项目环保投资见表2-1。
表2-1                               环保投资明细表

类型
环评设计

治理措施

环评投资

（万元）

实际落实情况

实际投资（万元）

废气
治理
煤场
抑尘墙、喷水抑尘
/
原料及成品贮存处建设工棚
10
筛分机、破碎机
集气罩+袋式除尘器
/
集气管道+布袋除尘器
12
普煅炉
使用低灰、低硫的精洗煤；每个普煅炉均配备烟囱，煤气回收利用
/
使用无烟煤，每个煅炉配备烟囱，煤气余热回收利用用于办公室及宿舍供暖
11
地面

全厂进出原料、产品道路进行水泥硬化

/

全厂进行水泥硬化

55

废水

治理
生活

污水
沉淀处理后回收利用
/
厂区建设沉淀池和旱厕，旱厕和沉淀池定期清掏（清运合同见附件9）
10
噪声

治理
选择低噪声设备；布置在室内，并对是被采取隔声、消声、减振等措施
/
设置减震垫、厂房隔声
15
固废

生活

垃圾

/

/

本项目环评未对生活垃圾进行分析处理。但厂区已设置垃圾桶，厂内生活垃圾集中收集后有园区环卫部门统一处理
0.5

袋式除尘器

/

/

本项目环评未对袋式除尘器收集的粉尘进行分析处理。现厂区袋式除尘设备收集的粉尘，集中收集后外售（外售合同见附件7）.

/
合计

25
合计

113.5
备注：以上数据经企业核实后提供。
2.3建设内容
本项目为新建项目，占地面积20000㎡，建设内容主要有主体工程、辅助工程、环保工程和公用工程，项目工程建设情况见表2-2；主要设备一览表，见表2-3。

表2-2                             工程建设情况
类别

建设内容

建设规模

环评变更情况

实际落实情况

主体工程
筛分、破碎车间

设置1台筛分机，1台破碎机，建筑面积为840m2
无

设置1台筛分机，1台破碎机，建筑面积为840m2，尺寸为30m×28m（与环评一致）

普煅炉
设置1套八罐九层普煅炉，1套九罐十一层普煅炉

无
设置1套八罐九层普煅炉，1套九罐十一层普煅炉（与环评一致）
辅助工程

料棚

成品库1个、原料库1个，建筑面积分别为450m2（尺寸为30m×15m）、1020m2（尺寸为30m×34m）

无

成品库1个、原料库1个，建筑面积分别为450m2（尺寸为30m×15m）、1020m2（尺寸为30m×34m）（与环评一致）
包装库房

成品包装库房，建筑面积为200 m2（40m×5m）

无
1个，作为成品包装库房，建筑面积为200 m2（40m×5m）（与环评一致）
办公楼

1层
无

1层，办公建筑面积为120m2，尺寸为20m×6m（与环评一致）
宿舍

1层
无

1层，宿舍建筑面积为125m2，尺寸为25m×5m（与环评一致）
公用工程
供电

由崇岗工业园区供电设施集中供电

无
由崇岗工业园区供电设施集中供电（与环评一致）
供水

由崇岗工业园区供水管网提供，本项目用水主要为生活用水

无

由崇岗工业园区供水管网提供，本项目用水主要为生活用水（与环评一致）
排水

本项目无生产废水排放，职工生活污水经沉淀池处理后用于煤场喷雾除尘
无

本项目无生产废水排放，职工生活污水经沉淀池处理后用于煤场喷雾除尘（与环评一致）
环保工程

噪声治理设施

设备采用消声、减振等设施

无
采用减振垫、厂房隔声等措施
固废治理设施

垃圾箱

无
本项目产生的固体废物主要为除尘灰和生活垃圾。生活垃圾集中收集后由园区环卫部门统一处理；经布袋除尘器处理后收集的除尘灰集中收集后，外售。（外售合同见附件7）
废气处理设施

采用布袋除尘器1套
无
采用布袋除尘器1套，集气管+15m高排气筒（与环评一致）
废水治理措施

沉淀池1个，旱厕1个
无

沉淀池15m3，尺寸为2.5m×2m×3m，旱厕一个尺寸为3m×1.5m×2m（与环评一致）
表2-3                                          主要生产设备一览表

序号

设备名称

规格型号

数量（台/套）

备注

1

破碎机

/
1台

/

2

筛分机

/

1台

/

3

普煅炉
八罐九层
1套
/

九罐十一层
1套
/
备注：以上数据由企业核实提供。
2.4公用工程
（1）给排水

生活用水：项目生活用水为1.04m3/ d（312m3/a），由崇岗工业园区供水管网提供。

煤场抑尘用水：项目煤场抑尘用水为0.8m3/d（240m3/a）。
生活废水：生活污水，产生量为312m³/a，厂区内建旱厕，旱厕尺寸为3m×1.5m×2m，厂内不设食堂，生活污水流入沉淀池，建设单位对旱厕和沉淀池进行定期清掏（清运合同见附件9），因此生活污水无外排。项目排水情况见表2-4。
表2-4                                         项目排水情况明细表

序 号

用水
环节

用水种类

环评用水量(m3/a)

实际用水量(m3/a)

环评排水量(m3/a)

实际排水量(m3/a)
备注

1

生活

生活用水

60
312
0
0
/
合计

60
312
0
0
/
备注：以上数据经企业核实后提供。
（2）供热

本项目生产车间不采暖，办公楼及宿舍采用普煅炉的尾气余热供暖。
（3）供电

本项目电力负荷总量为100KVA，电源从崇岗工业园区10KV线接入。
2.5劳动定员

本项目年工作时间为300天。劳动定员13人，每日8小时工作制。
2.6主要原辅材料

本项目主要原辅材料、能源消耗情况见表2-5。
表2-5                       项目原辅材料及能源消耗一览表
序 号

名称

单位

计划年用量

实际年用量

备注

1

无烟煤
t/a

4612
4409
外购、吨袋、储存在原料库内

2

电

Kwh/a

36303
31040
园区提供

3

水

m3/a

312
312
园区提供
备注：以上数据由企业核实提供。
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图2-1   项目地理位置图
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图2-2  项目厂区平面布置图
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图2-3   企业周边关系图



监测频

	
	厂区周界

	周界外浓度最高点

	总悬浮颗粒物

	4次/天，连续监测2天



	6.4噪声监测内容、点位及频次

该项目主要的噪声主要来源于破碎机、筛分机等机器设备运转产生的噪声。本次监测在厂界东、南、西、北4个方向各布设2个监测点位，共8个噪声监测点位。监测因子为连续等效A声级；监测频次为昼间一次（由于该项目夜间不生产，所以夜间噪声未进行监测），连续两天。噪声监测点位布设见图6。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT                                                              

[image: image28.wmf]办公室

办

公

室

库房

地磅

原料库

煅炉

煅炉

成品库

破碎、

筛分

车间

住宿

原料库



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 






7.验收监测方法和质量控制

7.1.验收监测方法

7.1.1无组织排放废气监测方法

无组织废气采样按《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T  55-2000）的规定执行，废气无组织排放分析方法见表7-1，监测采样仪器见表7-2。

无组织排放废气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物周界无组织监控浓度标准限值。标准限值见表7-3。
表7-1                       无组织排放废气污染物分析方法

序号

监测因子

监测分析方法

方法依据

1

颗粒物

重量法

GB/T 15432-1995

表7-2                           现场监测仪器一览表

监测因子

仪器名称

型号

不确定度/准确度及限制要求

生产厂家

检定  日期

颗粒物

环境空气颗粒物综合采样器

ZR-3920

0.1mg

青岛众瑞智能仪器有限公司

2018年 9月

表7-3                        无组织废气验收评价标准
执行标准
监测因子
标准限值
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
总悬浮颗粒物

1.0mg/m3
7.1.2有组织排放废气监测方法

监测方法依照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定执行；分析方法见表7-4，监测仪器见表7-5。

有组织排放废气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物标准限值，见表7-6。

表7-4                         有组织排放废气监测分析方法

分析项目

分析方法

方法来源

烟（粉）尘

重量法

GB/T16157-1996

表7-5                            现场监测仪器一览表

监测因子

仪器名称

型 号

不确定度/准确度及限制要求

生产厂家

检定  日期

烟尘

自动烟尘烟气综合测试仪

ZR-3260

烟气温度：0～500℃

烟气含湿量：0～60%

烟气动压：0～2000pa

烟气静压：﹣30～﹢30kpa

青岛众瑞智能仪器有限公司

2018年  9月

表7-6                《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

执行标准
监测因子
标准限值
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
颗粒物

120mg/m3
7.1.3噪声监测方法

噪声监测方法及使用仪器见表7-7。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求，标准限值见表7-8。
表7-7                         噪声监测方法及使用仪器

监测方法

使用仪器

仪器型号

仪器测量值范围
检定日期

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）

噪声统计分析仪

AWA6228型

测量上限：30～130dB
2018年8月

表7-8                            厂界噪声标准限值

标准

类别

评价因子

标准值〔dB（A）〕

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类

等效声级

Leq（A）
昼间

65

夜间

55

7.2.质量保证

7.2.1无组织排放监测质量控制

验收监测期间（2018年11月29日-11月30日），生产正常。监测仪器按照国家有关标准或技术要求，经过计量部门检定合格并在有效期内使用；监测人员持证上岗；监测前对使用的仪器均进行漏气检验和校准。在采样和分析过程严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）进行。监测过程中的质量保证措施按国家环保部颁发的《环境监测质量保证管理规定》的要求进行，实施全过程质量控制。无组织排放监测样品质控措施见表7-9。

表7-9                   无组织排放监测样品质控措施一览表

序号

项目名称

不少于20%平行样

采集数量

明码平行样

合格率

1

颗粒物

32个

8个

100%

备注：本批次样品监测分析结果质量合格

7.2.2有组织排放监测质量控制

     监测期间，设备运行正常。监测仪器按照国家有关标准或技术要求，经过计量部门检定合格并在有效期内使用；监测人员持证上岗；监测前对使用的仪器均进行漏气检验和流量校正。在采样和分析过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定执行和《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）进行。监测过程中的质量保证措施按国家环保部颁发的《环境监测质量保证管理规定》的要求进行，实施全过程质量控制。监测期间做到：

⑴ 专人监控工况情况，保证监测过程中工况负荷达到75%以上，满足验收监测要求。
⑵ 按技术规范要求合理布设监测点位，保证了各监测点位布设的科学性和可比性。

⑶ 烟尘采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核，烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定）。
⑷ 测量数据严格实行了三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定，保证验收监测分析结果的准确性、可靠性。烟尘测试仪标定记录见表7-10。
表7-10                         烟尘测试仪标定记录表

仪器名称

标定时间（min）
标定流量（L/min）
实测（L/min）
相对误差（<2.5%）
自动烟尘烟气综合测试仪

5
30
29.7
1.0
7.2.3噪声质量控制

噪声测量仪器符合《声级计电声性能及测量方法》（GB 3875）规定，测量前、后均用AWA6221B型声级校准器对所使用的噪声统计分析仪进行校准，灵敏度相差均小于0.5dB（A）。噪声校准记录见表7-11。
表7-11   噪声仪校准记录

校准日期

测量仪器型号

校准仪器型号

校准测量前值（dB）

校准测量后值（dB）

是否

合格

11月29日

AWA6228型

AWA6221B

93.7

93.9
合格

11月30日

93.6

93.9
合格

监测结果

8.1有组织排放废气监测结果

有组织排放废气监测结果见表8-1。


表 8-1                                                   有组织排放监测结果表

	装置名称
	监测项目
	第一频次
	第二频次
	第三频次
	第四频次
	第五频次
	第六频次
	标准限值
	是否达标

	
	
	进口
	进口
	进口
	进口
	进口
	进口
	
	

	筛分机
	标干流量（m3/h）
	3176
	2872
	2848
	2776
	2860
	2833
	/
	/

	
	颗粒物
	产生浓度（mg/m3）
	151.09
	160.61
	165.61
	165.42
	154.66
	154.87
	/
	/

	
	
	产生速率（kg/h）
	0.48
	0.46
	0.47
	0.46
	0.44
	0.44
	3.5
	达标

	破碎机
	标干流量（m3/h）
	1630
	1595
	1604
	1632
	1649
	1671
	/
	/

	
	颗粒物
	产生浓度（mg/m3）
	143.62
	132.88
	145.95
	153.69
	141.21
	146.48
	/
	/

	
	
	产生速率（kg/h）
	0.23
	0.21
	0.23
	0.25
	0.23
	0.24
	3.5
	达标

	装置名称
	监测项目
	第一频次
	第二频次
	第三频次
	第四频次
	第五频次
	第六频次
	标准限值
	是否达标

	
	
	出口
	出口
	出口
	出口
	出口
	出口
	
	

	袋式除尘器
	标干流量（m3/h）
	5499
	5866
	5668
	5395
	5599
	5616
	/
	/

	
	颗粒物
	排放浓度（mg/m3）
	5.10
	5.73
	5.73
	5.60
	5.60
	5.78
	120
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.04
	0.03
	3.5
	达标


	8.2无组织排放废气监测结果
验收期间（2018年11月29日-11月30日）在项目厂区设置四个监控点，每天监测四次，连续监测两天，并选小时浓度最大值。无组织监测位置见图6。无组织排放监测期间气象统计表见表8-2；无组织颗粒物监测结果见表8-3。
表8-2                         无组织排放监测期间气象统计表
监测日期

时段

风向

风速（m/s）

气温（℃）

气压（Kpa）

天气状况

11月29日

10:40-11:40

西
1.7
8.1
89.43
晴

12:40-13:40

西
1.9
7.6
89.41
15:40-16:40

西
2.0
6.3
89.50
16:40-17:40

西
1.8
6.5
89.52
11月30日

10:10-11:10

西北
1.4
3.2
89.80
晴
11:20-12:20

西北
1.9
5.1
89.69
13:00-14:00

西北
1.7
8.9
89.50
14:20-15:20

西北
1.8
9.7
89.44
表8-3                             无组织排放监测结果

采样地点

采样时间

总悬浮颗粒物（mg/m3）

1#

2#

3#

4#
最大值
厂区周界

11月29日

0.363
0.760
0.616
0.646
0.760

0.404
0.804
0.783
0.708
0.804

0.430
0.685
0.720
0.779
0.779

0.393
0.740
0.711
0.743
0.743

11月30日

0.331
0.623
0.704
0.610
0.704

0.390
0.702
0.754
0.721
0.754

0.349
0.739
0.771
0.818
0.818

0.426
0.779
0.730
0.778
0.778

GB16297-1996标准限值

1.0mg/m3
8.3噪声监测结果
根据厂区分布情况，厂界噪声监测在东、南、西、北厂界外1m处各布设2个监测点，共8个监测点位。由于企业夜间不进行生产，因此未监测夜间噪声。厂界环境噪声监测结果见表8-4。
表8-4                             厂界噪声监测结果

监测点编号

位置

主要声源

昼间［dB（A）］

11月29日

11月30日
1#
厂界南侧

厂界噪声

57.8

.
56.2
2#
厂界南侧

厂界噪声

56.6
58.4
3#
厂界东侧

厂界噪声

61.5
60.9
4#
厂界东侧

厂界噪声

58.7
56.7
5#
厂界北侧

厂界噪声

62.8
61.8
6#
厂界北侧

厂界噪声

58.2
59.3
7#
厂界东侧

厂界噪声

60.1
61.2
8#
厂界东侧

厂界噪声

57.2
56.9
标准限值

昼间：65dB（A）

8.3固体废物监测结果

根据对固体废物统计情况，综述评价建设项目固体废物产生的种类、产生工序、属性、产生量和利用处置方式及处置去向等情况。固体废物产生情况及处置情况汇总表见表8-5。
表8-5                   该项目固体废物产生情况及处置情况汇总表

序号

种类

（名称）

产生工序

属性（危险废物、一般固废）

产生量

（t/a）

环评结论
实际情况
是否符合

环保要求
利用处置方式

及处置去向
利用处置方式

及处置去向
1
除尘灰

布袋除尘器收集的除尘灰

一般固废

1.19
外售
外售
符合
2

生活垃圾

日常生活、办公

一般固废

1.95
集中收集后由环卫部门统一处理
集中收集后由环卫部门统一处理
符合
9.监测结果评价 

9.1有组织排放监测结果
监测结果表明：本项目普煅煤破碎、筛分工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后，筛分机颗粒物产生浓度范围为151.09mg/m3～165.61mg/m3，最大排放速率为0.48kg/h；破碎机颗粒物产生浓度范围为132.88mg/m3～153.69mg/m3，最大排放速率为0.25kg/h；布袋除尘器颗粒物排放浓度范围为5.10mg/m3～5.73mg/m3，最大排放速率为0.04kg/h；以上监测项目均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准限值。
9.2无组织废气排放监测结果
监测期间（2018年11月29日-11月30日）监测结果：厂界无组织排放颗粒物的最大排放浓度为0.818mg/m3 ，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准限值。
9.3噪声监测结果
监测期间（2018年11月29日-11月30日）监测结果：厂界8个噪声监测点的昼间测定值范围为56.2dB(A)～62.8dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

9.4验收结果评价

该项目有组织颗粒物排放监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准限值要求。厂界无组织颗粒物排放浓度最大值为0.818mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值要求。厂界8个噪声监测点的昼间测定值范围为56.2dB(A)～62.8dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。本项目产生的固体废物主要为生活垃圾和除尘灰。经布袋除尘器处理后收集的除尘灰产生量为1.19t/a,集中收集后，外售（外售合同见附件7）；生活垃圾产生量为1.95t/a,集中收集后由园区环卫部门统一处理，符合《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）和关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告(公告2013年第36号)中的相关规定。
10.环境管理检查

10.1 执行国家建设项目环境管理制度情况

该项目在建设前，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求进行了环境影响评价，履行了环境影响审批手续；项目全部的安全生产和环境保护工程在完成统筹设计后，项目进行试运行。

10.2 环保设施及运行情况

废气：本项目产生的废气主要是生产过程中普煅煤破碎、筛分工序产生的粉尘，通过“布袋除尘器处理+集气罩”经15m排气筒排放。粉尘产生量较少，粉尘的排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准限值。
废水：本项目无生产废水。废水主要为职工生活污水，生活污水经沉淀池后由清运车定期清掏（清掏合同见附件9）。

固体废物：本项目产生的固体废物主要为生活垃圾和除尘灰。经布袋除尘器处理后收集的除尘灰产生量为1.19t/a,集中收集后，外售给石嘴山市宁圣源工贸有限公司（外售合同见附件7）；本项目劳动定员13人，生活垃圾按照0.5kg/人.d进行核算，生活垃圾产生量为1.95t/a,集中收集后由园区环卫部门统一处理。
综上所述，本项目固体废物全部合理处置，对周围环境的影响较小。
噪声：本项目噪声污染源主要包括破碎机、筛分机等机器设备运转是产生的噪声。建设单位通过选用低噪音设备，对生产设备采取基座减振，将设备均设置在封闭的厂房内，通过距离衰减等措施后排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
10.3环境保护档案管理情况

该公司设有专人负责对项目环境保护资料进行登记存档，该项目环境保护审批手续，公司于2006年5月12日委托宁夏农业环保监测站编制了《年产4000t普煅煤、50000t洗精煤项目环境影响评价报告表》。年产4000t普煅煤项目于2004年10月11日在平罗县发展和改革局进行备案，备案号为：平发改发[2004]92号；2006年7月7日取得平罗县环境保护局批复，批复号为：平环表[2017]012号。档案建立较完善。
10.4环境保护管理规章制度的建立及执行情况

为了进一步加强公司环境保护管理工作，建立健全环境管理机制，贯彻落实国家关于环境保护的方针、政策和法律法规，全面提高公司环境保

护管理水平，建立了相应的环境管理规章制度并设立环境事故应急预案，并由专人监督环境管理规章制度的执行情况。

10.5环保机构设置

公司设有环境管理职能机构，建立了由经理为主，员工各负其责的管理体系，配有环保管理人员，负责公司环保制度的贯彻落实以及其他环保管理工作。
11.环评批复及落实情况

环评批复及落实情况见表11-1。

表11-1                         环评批复及落实情况一览表

环评批复要求

实际落实情况

切实落实“报告表”中提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放。
项目建设1套布袋除尘装置，1个沉淀池，破碎、筛分机采用减振垫、厂房隔声等措施
严格按照“报告表”中的评价结论和建议进行日常生产管理，确保各类污染物达标排放。
公司设有环境管理职能机构，建立了由经理为主，员工各负其责的管理体系，配有环保管理人员，负责公司环保制度的贯彻落实以及其他环保管理工作。
原料及产品禁止露天堆放，应设置专用的工棚，严格控制扬尘及煤粉尘的产生。
厂区原料及成品存储，设置了专用工棚，厂内进行水泥硬化
对普煅炉生产过程中产生的煤气进行综合回收利用，严禁直接排入大气中。
普煅炉煤气余热进行回收利用用于办公室及宿舍供暖
生产及生活用锅炉使用清洁燃料，采取除尘措施，确保烟尘达标排放。
项目未建设生活用锅炉
洗煤废水循环使用，循环池要采取防渗漏设施，避免因渗漏污染地下水。
精洗煤生产设施尚未建设完成，无洗煤废水
对项目生产过程中产生的各种废物妥善处理，避免污染环境。

经布袋除尘器处理后收集的除尘灰集中收集后，外售。（外售合同见附件7）
加强厂区绿化，改善厂区环境。

厂区加强了厂内绿化，全厂水泥硬化，定期对厂区内进行卫生清扫
12.结论及建议

12.1结论及建议

监测结果表明：

有组织排放废气监测结果：本次验收监测期间，主要对项目生产过程中普煅煤破碎工段、筛分工段出口颗粒物进行监测，监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的浓度限值要求。
无组织排放废气监测结果：本次验收监测期间，主要对项目生产过程中普煅煤破碎、筛分工段产生的无组织排放颗粒物进行监测，监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的浓度限值要求。

    厂界噪声监测结果：本次验收监测期间，厂界共布设8个噪声监测点，昼间监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

固体废物调查结果：该项目的固体废物主要为除尘灰和生活垃圾。经布袋除尘器处理后收集的除尘灰，集中收集后，外售。生活垃圾集中收集后由园区环卫部门统一处理。

12.2 总量控制

  按年生产工作时间300天，每天工作8小时，实际生产破碎、筛分6小时。根据本次验收监测结果计算，建设项目粉尘排放量为0.054t/a，根据环评中建设项目环境保护审批登记表中给出的粉尘控制总量0.12t/a，该建设项目粉尘量不超过总量控制指标。
本报告中，监测结果只代表此次验收监测期间该项目正常运行状态下污染物排放情况；对非正常运行及其他时段排污状况不具代表性。  
12.3建议
（1）定期对生产人员进行环境保护培训，增强人员环保意识。

（2）规范厂区原辅材料及产品的堆放储存，设置标识。

（3）加强运营期的环境管理，切实落实本报告中提出的各项污染防治措施，保证项目污染物达标排放，以减少对环境空气的影响。

  （4）加强厂区绿化，改善厂区区域环境。
报告编写：             审  核：            签  发：
日    期：             日  期：            日  期：     

 宁夏净之蓝环保技术有限公司

                                                    （加盖专用章）


建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
	填表单位（盖章）：                                 填表人（签字）：                                                项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	年产4000吨普煅煤项目
	建设地点
	宁夏平罗县崇岗工业园区

	
	行业类别
	C25石油、煤炭及其他
	建设项目开工日期
	2006年7月
	建设性质
	新建

	
	设计生产能力
	年产4000吨普煅煤
	实际生产能力
	年产4000吨普煅煤
	投入试运行日期
	2018年10月

	
	投资总概算（万元）
	380
	环保投资总概算（万元）
	25
	所占比例（%）
	6.6

	
	环评审批部门
	平罗县环境保护局
	批准文号
	平环表[2006]012号
	批准时间
	2006年7月7日

	
	初步设计审批部门
	平罗县发展和改革局
	批准文号
	平发改发[2004]92号
	批准时间
	2004年10月11日

	
	环保验收审批部门
	平罗县环境保护局
	批准文号
	/
	批准时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	环保设施监测单位
	宁夏净之蓝环保技术有限公司

	
	实际总投资（万元）
	600
	实际环保投资（万元）
	113.5
	所占比例（%）
	18.9

	
	废水防治（万元）
	10
	 废气治理（万元）
	88.5
	噪声治理（万元）
	15
	固废治理（万元）
	/
/5

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	2400

	建设单位
	石嘴山市晨昀碳素制品有限公司
	邮政编码
	753000
	联系电话
	13995320161
	环评单位
	宁夏农业环保监测站

	污染源排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	烟尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业粉尘
	/
	/
	/
	1.244
	1.19
	0.054
	0.12
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其它特征污染物
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	



注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量─万吨/年；废气排放量─万标立方米/年；工业固体废物排放量─万吨/年；水污染物排放浓度─毫克/升；大气污染物排放浓度─毫克/立方米；水污染物排放量─吨/年；大气污染物排放量─吨/年。
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委 托 书

宁夏净之蓝环保技术有限公司：

根据《中华人民共和国环境保护法》及有关法律、法规和现行监测规范要求，现委托贵单位对年产4000吨普煅煤项目进行验收监测并编制完成验收监测报告，我单位将积极提供条件配合贵单位完成验收监测工作，请贵单位进行科学、客观、公正的监测。

            委托单位：石嘴山市晨昀碳素制品有限公司

         委托时间：2018年11月23日
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承  担  单  位：宁夏净之蓝环保技术有限公司

项  目  负  责：李  荣

报  告  编  写：吴亚楠

审          核：李  荣

签          发：王  佳

监  测  人  员：向  涛   陈家豪    李  荣   李  文 

                祁夏夏

宁夏净之蓝环保技术有限公司

电话：0952-6016999

传真：0952-6016999

邮编：753400

邮箱：nxjzlhbjs@163.com

地址：平罗县宏泰商业广场紫街B4-11

监测报告说明

1、报告无本公司监测专用章、
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2、报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。

3、报告需填写清楚，涂改无效。

4、监测委托方如对监测报告有异议，须于收到本监测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。

5、由委托单位自行采集的样品，仅对送监样品监测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

6、本报告未经同意不得用于广告宣传。

7、未经同意，不得复制本报告。

石嘴山市晨昀碳素制品有限公司
年产4000吨普煅煤项目

竣工环保验收监测报告
宁净环字（2018）第177号


项目名称: 年产4000吨普煅煤项目       

建设单位: 石嘴山市晨昀碳素制品有限公司
监测单位：宁夏净之蓝环保技术有限公司  

监测时间：二〇一八年十二月            
项目位置
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G1 表示有组织废气排放口
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▲ 表示噪声监测点位


○ 表示无组织监测点位


G1表示有组织排放口位置





图6   噪声和无组织监测点位布设图
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