石嘴山市晨昀碳素制品有限公司年产4000吨普煅煤项目
竣工环境保护验收现场检查会验收组意见

    2019年1月11日石嘴山市晨昀碳素制品有限公司组织召开年产4000吨普煅煤项目竣工环境保护验收现场检查会议。验收小组由建设单位（石嘴山市晨昀碳素制品有限公司）、环保设施设计单位（石嘴山市万明聚力机械制造有限公司）、验收监测单位（宁夏净之蓝环保技术有限公司）及特邀3名专家组成。验收小组现场查看并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况，认真听取了建设单位和验收调查单位的介绍汇报。

根据《建设项目管理条例》以及企业自行验收相关要求，经认真研究讨论形成如下验收意见：
工程建设基本情况

该项目工程于2006年7月开始建设，2018年9月4000吨普煅煤工程建设完毕，于2018年10月进行试生产，现阶段环保设施运行稳定，具备建设项目竣工环境保护验收条件。该项目建设性质为新建，项目位于石嘴山市平罗县崇岗工业园区内，厂区南侧为嘉特利洗煤业，东侧、北侧为懿鑫洗煤业，西侧为110国道。该项目设计总投资380万元，其中环保投资约25万元，占总投资的6.59%；实际总投资600万元，其中环保投资113.5万元，占总投资的18.92%。

1.平罗县发展和改革局 平发改发[2004]92号《关于平罗县长荣工贸有限公司新建炭素洗煤项目的批复》（2004年10月11日）。

2.宁夏农业环保监测站编制的《年产4000吨普煅煤、50000吨洗精煤项目》（2006年5月）。

3.平罗县环境保护局 平环表[2006]012号 《关于对年产4000吨普煅煤、50000吨洗精煤项目环境影响评价报告表的批复》（2006年7月7日）。
工程变更情况

根据现场踏勘情况，环保设施较环评报告均进行了优化调整。

环境保护设施落实情况

该项目运营期间对环境的影响主要为废气、噪声及固体废物对环境的影响。环保设施落实情况见表1。

表1                         环保措施落实情况表

	环评中要求落实的

污染治理项目
	原环评中污染治理措施
	实际落实情况

	废气
	破碎筛分粉尘
	设置布袋除尘器，集气罩+15m排气筒
	设置布袋除尘器，集气管道+15m排气筒

	
	原料产品储存粉尘
	抑尘墙、喷水抑尘
	项目建设了库房（较环评优化）

	
	煤气
	用低硫、低灰的精洗煤，煤气进行回收利用
	项目使用低硫、低灰的精洗煤，每个煅炉配备烟囱，煤气余热回收利用用于办公室及宿舍供暖

	固废
	破碎筛分除尘灰
	外售
	除尘灰集中收集后外售

	
	生活垃圾
	设置垃圾桶
	厂区设置垃圾桶，集中收集后由环卫部门统一处理（与环评一致）

	噪声
	破碎机、筛分机等设备
	本项目主要噪声污染破碎机、筛分机等设备，通过采用减震、消声、屏蔽等降噪措施处理后，其厂界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3类标准的要求。
	本项目设置减震垫、建设厂房等隔声措施


由验收期间（2018年11月29日和11月30日）监测及现场检查，结果表明，废气、噪声及固体废物各项污染物均达到相应要求。
验收监测结果

（1）废气：本项目产生的废气主要来源于破碎、筛分车间在破碎及筛分时产生的粉尘和贮煤场产生的扬尘。

本项目破碎筛分车间设置密闭厂房，破碎筛分粉尘经集气管道送至布袋除尘器处理，经布袋除尘器处理后的废气通过15m高的排气筒排放。
本项目贮煤场建设库房，厂界颗粒物无组织排放最大排放浓度为0.818mg/m3；满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值1.0 mg/m3要求。

废水：本项目生活废水进入沉淀池，委托第三方定期清掏，不外排。

（3）固体废物：本项目生活垃圾集中由园区环卫部门统一处理；生产工艺固体废物主要为布袋除尘器除尘灰。除尘灰集中收集后，外售。

（4）噪声：厂界8个噪声监测点的昼间测定值范围为56.2dB(A)～62.8dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

[image: image1.jpg]Benaes

I o T e N o B e e

e R SRR B Ao mro e wr e a0 L e

i Rea kg

P IO R TIABE AR R S S ALY T, 151 ME-T452 4, 4000t/a
B TR B A R SRR R — B SRR B SRR s R AT AL, 01
RS R S I bRHIEISCEER 08 TR ARBOCEER IR KCEH 22 ST 8, St
IR T

LTI

L AZSCTE T4 R 1, A6 300 R a4 ok R 11

2. e ML X SR B 10 4 PR SO B, 8 B B
3. ME—SDRASICER R TRE A BB, 5 P 2R 00 H 2 A
W I IR

4L EPEHIN IR R .

+ Bl H R R

NL
’

WAAK: 42D

wwnii g g b By B




  [image: image2.png]L R B A 7 LA B 47 4000 MBI H
RIFHRFREERNPARLE

iH &% L RSB ] 5 BR A B 4R 7 4000 MEHBIEIT E

TR | g Rk arm
§#1& fEsbL ¢ HiE -
TR o oty

Kol .
| #-S pEmER fa1aA &, AU T2 F2. Bidg
Fo@A ,Auichshkah; Ak kitmie,
5. @-$ 23T zwsﬁwﬁ%waﬂ&,mmr;
3.0 5 AP MV B @ HLTof 4F AL W7

‘ylj‘ﬁ‘i«;
4. w50 ;




 

[image: image3.jpg]AT LRI 1) ol AT B2 53] 4127 4000 IR ABERE 5T
I L IABEOR D BT KA N WL

WU AR | LRI AT B T 47 4000 W64 A1 350

LHRUY |y L P
¥ L4 v
O o

Lk

TAENAL | gD 4 4 o sa | AT | )bof) ok

OIS E D«
| AGF hu gVl ;
410 A e ol A 6L %=
> A\ YA il B ,
, B e . N AW SAEL
) anling W LR L) AR

"%7/15’/25-)?&}\/ , . ,' |
UL ;mm?%%,vmﬂlm%wiﬁ/
r.%ﬁ\mmmﬁ%,ﬁéﬁ%'ﬂ*ﬂ‘k@’i&%\i L

' b. YA me@w«mﬁrﬁ% ,
2w 2
! LS %@)@MM?%&
o AR BERD ASXEDE,; .
g P 1@;@@%&%@,/&&&)@ 5 B ;

(0 ﬁ@i@)o Zﬁ@% \
]

R





[image: image4.jpg]AT LRI A 0 AT B TR 7 4000 IWP-ABLE 5
U ERBE R IR S N R L3k

W H 44 Fk

AT LA IEIBR ) AT B2 T 417 4000 1317 K3 357

RIS | 2,
B W

1k Y Ay e B A TR, A 2 WA AT
28~ R Y 4y AR 2 DG, DB 1 Qe ats cO .
34 -6 Mo BE g M A ok

[».f«r# ¥ ARAL B S5 HAY L

LHUEA

LA,

CH-Y5L 3 BT BERE S,

AR TR G KB Aot 1o 1@, P XS RREL AL, AR Y
H)ATRA SIS oo & A TR,
76-99% o he9) 5 iq G ARG A
8.4 Y54 TN 4| HhF, 2RV HHEYR AT 5N o
9.4~ YRR TRARBEBRRALE,
0. B K -TTREA AT v B o, BEHDIwak,






[image: image5.jpg]T W L SR o A PR B 47 4000 I 1BLKE 5L El

TSR U R
w2 AL T i

25,095 &) ZV%M?MZ’{ P _)'#7 7 /;7 73—520/&/
7

224 A% 2 atm 1229537 5a
R B2 figo

N % nbbtalerans 139 ?Jﬁi’

Y Q’ﬂﬁl ’”’%@%@\’E‘% FAR R 2132239563
I_@_;’Zg) o wio 5 R B AR BARLY | (00 905 g5t





