宁夏金百瑞包装有限公司纸质包装印刷项目竣工环境保护验收监测报告


	 建设项目名称
	宁夏金百瑞包装有限公司纸质包装印刷项目

	建设单位名称
	宁夏金百瑞包装有限公司

	建设项目审批部门
	平罗县工业和商务局

	建设项目性质
	新建√  改扩建    技改  

	主要产品名称

设计生产能力
实际生产能力
	产品：纸质包装印刷 

设计生产能力：年产500万只纸质中高档礼品盒，

100万只铁质礼品盒

实际生产能力：年产400万只纸质中高档礼品盒

	环评时间
	2013年7月
	开工日期
	2013年9月

	竣工日期
	2014年5月
	现场监测时间
	2018年11月22日-23日

	环评报告表
审批部门
	平罗县环境保护局
	环评报告表
编制单位
	宁夏特莱斯环保科技

有限公司

	环保设施
设计单位
	 天津市颐和城市建筑设计有限公司
	环保设施
施工单位
	宁夏贺兰星河建筑安装有限公司

	投资总概算
	9500万元
	环保设施投资总概算
	127万元
	比例
	1.34%

	实际总投资
	4500万元
	环保投资
	222万元
	比例
	4.93%

	验收监测依据
	环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月）；

2.平罗县工业和商务局 宁平工业和商务备案[2012]26号《宁夏回族自治区企业投资项目备案通知书》（2012年5月21日）；

3.宁夏特莱斯环保科技有限公司《宁夏金百瑞科技有限公司纸质包装印刷项目建设项目环境影响报告表》（2013年7月）；

4.平罗县环境保护局 平环表[2013]23号 《关于对宁夏金百瑞科技有限公司纸质包装印刷项目环境影响报告表的批复》（2013年8月6日）；

5.企业验收委托书；

6.建设单位提供的相关资料。

	验收监测标准
标号、级别
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中标准；

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；



	1.前言

宁夏印刷包装企业数量少，规模小，尤其是石嘴山地区没有上规模的印刷包装企业，不能形成产业优势。为抢抓机遇，扩大市场，宁夏金百瑞包装有限公司在石嘴山市生态经济区建设宁夏金百瑞包装有限公司包装印刷项目，促进石嘴山市周边及宁夏包装印刷产业的快速发展。此项目对促进发展产业化结构战略性调整和增加税收及人员就业都有积极意义。

宁夏金百瑞包装有限公司原计划建设两条生产线，即纸质包装与铁质包装。因资金短缺问题，铁质包装生产线现未建设，目前只针对纸质包装印刷项目进行竣工环境保护验收。纸质包装印刷项目于2012年5月21日在平罗县工业和商务局进行备案，备案号[2012]26号；2013年8月6日取得平罗县环境保护局批复（平环表〔2013〕23号）。

受宁夏金百瑞包装有限公司委托, 宁夏净之蓝环保技术有限公司承担宁夏金百瑞包装有限公司纸质包装印刷项目的环境保护竣工验收工作，2018年11月12日验收单位组织相关技术人员对该项目进行现场踏勘，查阅相关资料并查看了该项目的环境保护设施的建设、管理、运行状况，于2018年11月22日～23日进行了现场监测，在此基础上编制《宁夏金百瑞包装有限公司纸质包装印刷项目竣工环境保护验收监测报告表》。
2.工程概况

2.1工程基本情况

该项目工程于2013年9月开工建设，2014年5月完工,项目前期由于环保设施不完善，不满足竣工验收条件，现已对其进行整改，于2018年10月进行试运行。现环保设施已基本完善，设备运转正常，在监测期间（2018年11月22日-11月23日）产品加工分别为1.60万只/天和1.62万只/天,达到生产负荷的80.0%和81.0%，满足竣工环保验收监测的条件。

2.1.1项目名称

    宁夏金百瑞包装有限公司纸质包装印刷项目。

2.1.2建设性质

新建项目

2.1.3建设地址

该项目位于石嘴山生态经济区经一路东侧，项目总占地面积66664.1m2。地理坐标为：北纬38°55′56.46″、东经106°30′1.07″。项目地理位置图见图1，项目厂区平面布置图见图2，企业周边环境图见图3。

2.2建设内容
本项目为新建项目，占地面积66664.1㎡，建筑面积为12020.76㎡，建设内容主要有主体工程、环保工程和公用工程，项目工程组成情况见表2-1；主要设备一览表，见表2-2。

表2-1                          项目工程组成一览表
类别

项目内容

项目环评要求建设规模

实际建设内容

是否同环评一致

主体工程

纸质中高档

礼品盒

建设库房，用于产品的储存；建设生产车间12020.76㎡

建设库房，用于产品的储存；建设生产车间12020.76㎡

同环评一致

铁质礼品盒

建设库房，用于产品的储存，生产车间占地面积为6782.3㎡，

因资金短缺，未建设铁质包装生产线

未建设
辅助工程

办公用房

办公室建筑面积为1818㎡，供厂区内员工办公

办公室建筑面积为1818㎡，供厂区内员工办公

同环评一致

宿舍楼

宿舍楼建筑面积为2251.8㎡，供员工住宿

员工就近雇佣，取消建设宿舍楼

 优化

食堂

食堂建筑面积为972.5㎡，供员工用餐

食堂建筑面积为972.5㎡，供员工用餐

同环评一致

公用工程

供电 

项目用电来自城市电网

项目用电来自城市电网

与环评一致
供水 

由市政给水管网供水

由市政给水管网供水

与环评一致

供暖

冬季供暖由自建的1台2t燃煤热水锅炉提供

项目生产期间采用空气热源泵用于冬季采暖

 优化

排水

生活污水经化粪池预处理，餐饮污水经隔油池预处理，两股水一起排入平罗县绿源污水处理厂

员工就近雇佣，食宿不在厂区。产生的餐饮污水量较少，未建设隔油池 

优化

环保工程

噪声治理设施

设置消声、减振等设施

设置消声、减振等设施

与环评一致 

固废治理设施

垃圾箱、固废储存间

垃圾箱、固废储存间，危废储存间（18m2）
优化
废气处理设施

通风系统、空调系统

通风系统、空调系统
与环评一致 
废水治理措施

化粪池

化粪池

生活污水经化粪池处理后定期清掏(见附件7)
表2-2                                    主要生产设备一览表

序号

设备名称

规格型号

数量（台）

备注

1

CTP数字制版机 

AUSETTER T848
1

/

2

切纸机

130K

1

/

3

全自动糊箱机 

JHX-2600

1

/

4

烫金模切机

TYMB-930D

1

/

5

皮带输送机

/

2

/

6

电动切割机

SL680

1

/

7

搬运小坦克

CRB-12

2

/

备注：以上数据由企业核实提供。
2.3项目投资
该项目设计总投资9500万元，其中环保投资约127万元，占总投资的1.34%；实际总投资4500万元，其中环保投资222万元，占总投资的4.93%；

2.2.1项目环保投资
项目环保投资见表2-3。

表2-3                             环保投资明细表

类别

环评设计

治理措施

环评投资

（万元）

实际落实情况

实际投资（万元）

废气

通风系统

10

已落实

12

空调系统

12

安装9个空调系统

3

锅炉改造

40

将锅炉取暖改造为空气热源泵取暖

88

噪声

设置消声减震设施

15

已落实

14

固废

生活垃圾桶

13

铁质生活垃圾箱4个

2

固废贮存间

15

已落实

12

废水 

设125m3消防水池，池底做基础防渗

10

在厂房设置消防栓

85

化粪池2座

12

建设化粪池1座

6

合计

127

合计

222

备注：以上数据经企业核实后提供。
2.4公用工程
（1）给、排水

给水：本项目用水由市政供水。室外消火栓供水由独立的室外消火栓给水管网供水。

生活用水：项目劳动定员为50人，用水定额按60L/人.d计，则生活用水量为3.0m³/d（750m³/a）。
  排水：本项目无生产废水产生。产生废水主要为生活污水，产生量为2.4m³/d(600m³/a)。职工生活污水经化粪池沉淀处理后定期清掏。项目排水情况见表2-4。
表2-4                                项目排水情况明细表

序 号

用水环节

用水种类

环评用水量(m3/a)
实际用水量(m3/a)

环评排水量(m3/a)
实际排水量(m3/a)
备注

1

生活

生活用水

4800

750

3840

600

用水定额60L/人.d,50人

合计

4800

750

3840

600

备注：以上数据经企业核实后提供。
（2）供热

  本项目冬季供暖采用空气热源泵供暖。

（3）供电

   本项目供电来自城市电网。
2.5劳动定员

本项目年工作时间为250天。劳动定员50人，每日8小时工作制。

2.6主要原辅材料

本项目主要原辅材料、能源消耗情况见表2-5。
表2-5                        项目原辅材料及能源消耗一览表
序 号

名称

单位

计划年用量

实际年用量

备注

1

白板纸

张

350000.0

186111.0

外购

2

油墨

公斤

1000.0

350.0

外购

3

平印胶

公斤

40.0

24.0

外购

4

喷粉

公斤

700.0

570.0

外购

5

棉纱

公斤

50.0

34.0

外购

备注：以上数据由企业核实提供。
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图1       项目地理位置图
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图2       项目厂区平面图                                  
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图3   企业周边位置图


	3.生产工艺流程

3.1 生产工艺流程简述

本项目工艺流程及产污环节简述：

印前准备

根据客户需要设计图案及包装盒的大小，按照设计图案对纸张进行裁剪。裁剪过程中灰产生一定的废纸屑及噪声。

印刷

对裁剪好的纸张进行印刷图案，印刷过程中会产生一定量的印刷废气。

印后加工

    通过对压印版施加一定的压力，使用模切机将印品或纸板轧切成一定形状，在模切过程中会产生噪声及少量的边角料。在模切后的印品上通过压痕机压出痕迹或者留下弯曲的槽痕，并通过对印品加热到一定温度，在印品表面烫印出具有立体效果的图案或字体。以印品为承印物的印刷品，将塑料薄膜涂上粘合剂，经橡皮滚筒和加热滚筒加压后合在一起，形成纸塑合一的产品。加工完以后，通过糊盒机将印刷模切成型的纸板折叠成型并粘好糊口。在模切、压痕、烫金、覆膜过程中会产生一定的噪声，同时在模切过程中会产生少量的边角料。
成品

    制作好的成品，置于库房内储存。

    项目生产工艺流程及产污环节见图4。









             图4   纸质包装印刷工艺流程及主要产污环节图     
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           现场监测                        现场监测 
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         厂区概况                        厂区概况
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贴   面                         手工包装
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         消防讲座                       消防演练
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        消防演练                        消防标识牌
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                           危废间                            

4.主要污染物及治理措施

4.1废气

本项目产生的废气主要是纸质包装生产过程中产生的废气。

①印刷废气：本项目印刷使用水性珠光油墨，其使用的溶剂是水，而珠光颜料不会产生废气，因此，本项目在印刷过程中无印刷废气产生。

②涂料、烘干、糊盒废气：项目涂料主要采用无污染的环氧树脂涂料，不会产生涂料废气；在糊盒过程中使用的是聚醋酸乙烯乳液胶，由于项目用胶量少，产生废气较少，对环境空气影响较小。

4.2废水

   本项目无生产废水排放，废水主要是职工生活污水，产生量为600m3/a,生活污水经化粪池沉淀处理后定期清掏。
4.3噪声
本项目噪声源主要由切纸机、模切机、烫金机等设备运行时产生的噪声，噪声源强在75~90dB(A)之间，通过选用低噪声设备，对生产设备采取基础减振，距离衰减等措施后排放可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。噪声产生及排放情况见表4-1。

表4-1               该项目主要噪声源及等效声级一览表           

序号

主要

噪声源

数量（台）

环评噪声治理措施

实际噪声治理措施

1

切纸机

1

采取固震、消声等降噪措施

设置减震垫、厂房隔声

2

模切机

1

   采取固震、消声等降噪措施
设置减震垫、厂房隔声

3

烫金机

1

   采取固震、消声等降噪措施
设置减震垫、厂房隔声

 4.4固体废物
本项目产生的固体废物主要为生活垃圾及生产过程中产生的固体废物。

①生活垃圾：本项目劳动定员50人，生活垃圾按照0.35kg/人.d进行核算，生活垃圾产生量为4.38t/a,集中收集后由环卫部门处理。②生产固废：纸质包装印刷过程中产生的废弃边角料、废机油、废棉纱、废弃的油墨罐。其中废机油、废棉纱、废弃的油墨罐，暂贮存在危废储存间，交由有危险废物资质单位处理。
4.5环保措施落实情况
对照《宁夏金百瑞包装有限公司纸质包装印刷项目环境影响报告表》，对该项目采取的环境保护措施和项目完成后落实的环境保护措施进行现场核实，项目环保设施落实情况见表4-2。

表4-2                            项目环保措施落实情况

环评中要求落实的污染治理项目

排放源

环评中污染治理措施
环评变

更情况
实际落实情况
废气治理

印刷废气

无

/

无印刷废气产生
烘干、糊盒废气

强制通风换气、空调系统

无

在厂房内安装通风换气、空调系统
废水治理

职工生活污水

生活污水经化粪池处理后，排入平罗县绿源污水处理厂

无

生活污水经化粪池处理后定期清掏（见附件7）
废固治理

生活垃圾

统一收集后交由环卫部门处理

无

收集后由环卫部门处理

边角料

统一收集后外售

变更

统一收集后无偿送给收废品人员

废机油

交由有危险废物资质单位处理

无

在危废储存间（18m2）暂存，集中后交由有危险废物资质单位处理（见附件8)

废棉纱

废弃的油墨罐

废弃油墨罐交由有危废资质的单位处理
噪声治理
切纸机、模切机等

合理布局、建筑隔声等

无

合理布局、建筑隔声

5.环评回顾及环评批复要求

5.1项目环评结论及建议

5.1.1环评主要结论

    1.项目建设的可行性
    根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》及2013年修订改单有关条款的决定，本项目不属于鼓励、限制、淘汰三类。所以本项目符合相关产业政策。

本项目位于石嘴山生态经济开发区，经一街东侧，园区三号路北侧，项目总图布局中出入口设计合理。本项目位于轻工业基地，符合平罗县城总体规划。本项目为包装装潢及其他印刷，符合园区发展的要求，因此，本项目选址基本合理。

   2.污染物治理措施

   （1）废气
由于珠光油墨使用的溶剂是水，因此本项目在印刷过程中无印刷废气产生，在涂料过程中也无废气产生，对周围环境影响较小。项目烘干、糊盒废气通过在生产车间内安装轴流风机进行车间强制通风换气，并配备专用的空调系统，车间内的工作人员配备安全防护工作服等措施后，对周围环境影响较小。   

（2）废水

本项目污水主要为生活污水，无生产废水。生活污水经化粪池收集，均达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B级标准。
   （3）噪声

本项目主要噪声是设备噪声。采取隔声、消声、减震等措施后，可使得噪声达标排放，对周围环境影响较小。

   （4）固体废物

本项目固体废物主要为生活垃圾、餐厨垃圾、加工车间产生的边角料、机械设备维修和润滑产生的废机油、废纱棉、废弃的油墨管。项目生活垃圾收集后交由环卫部门处理；废边角料全部收集后外售；废机油、废棉纱交由有危险废物资质的单位进行处理。

5.1.2环评建议

1、完善各项环境保护手续。认真落实各项环保治理措施，确保各种污染物达标排放。配合环境保护部门加强环境管理。

    2、加强对生产过程中的管理力度和环保设施的维护。

3、要严格执行建设项目“三同时”制度，在项目投产时同时落实各项环保治理措施。项目建成后，应及时向环境保护主管部门申请环保验收。

4、及时清理固废，避免产生二次污染。

5、采取综合消声、隔音措施，生产时关闭门窗。

6、建议项目在车间内安装足够多的排气扇，加强通风排气，保持车间内的空气流通。

5.2整体环评批复要求

严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

严格按照“报告表”提出的评价结论和建议进行日常生产管理，确保各类污染物达标排放。

对生产过程中产生的边角料和废渣收集后外售，其他固体废物要妥善处理，避免污染周围环境。

对项目产生的少量危险废物，必须建设危废暂存间，设置危废标识，做好“三防”措施，严格执行危废转移联单制度，定期交由有危废处理资质的单位处理。

对产噪设备实施减振降噪和隔音降噪措施，以确保厂界噪声达标排放。

加强企业日常监督管理，建立健全有专人负责的环境管理机构和规章制度，达到环境保护要求。

进一步提高项目清洁生产水平，实现环保与经济双赢。

加强对厂区内外的绿化带建设，提高绿化覆盖率，改善和美化厂貌厂容、保护和改善区域生态环境。

该项目产生的废水主要为生活污水，经化粪池处理后排入市政下水管网。

6.监测内容及工况
6.1监测期间生产负荷

验收期间（2018年11月22日-11月23日）设备运行稳定，生产正常，验收监测期间工况见表6-1。

表6-1　　　　　                  监测期间项目生产负荷

日期

生产产品

设计生产量(万只/天)

当天实际量(万只)

生产负荷（%）

2018.11.22

纸质中高档礼品盒

2.0

1.60

80.0

2018.11.23

纸质中高档礼品盒

2.0

1.62

81.0

6.2 验收监测数据提供单位（见表6-2）

表6-2                 无组织废气监测及噪声监测数据提供单位
监测项目

监测单位

1

无组织废气

总悬浮颗粒物

宁夏净之蓝环保技术有限公司

2

非甲烷总烃

宁夏天净时代环保有限公司
3

噪声

宁夏净之蓝环保技术有限公司

6.3无组织排放废气监测内容、点位及频次
根据该项目废气源排放特征，本次验收监测污染物因子主要为总悬浮颗粒物及非甲烷总烃。无组织排放废气污染物监测点位、项目和频次见表5-2。无组织排放监测点位见图6、图7。
 表6-3                       无组织废气监测点位、项目和频次
排放形式

监测点位

监测项目
监测频次

无组织排放

厂区周界

      非甲烷总烃、总悬浮颗粒物

4次/天，连续监测2天
6.4噪声监测内容、点位及频次

该项目主要的噪声主要来源于切纸机、模切机等机器设备运转产生的噪声。本次监测在厂界东、南、西、北4个方向各布设2个监测点位，共8个噪声监测点位。监测因子为连续等效A声级；监测频次为昼间一次（项目生产时间为昼间，夜间不产生噪声），连续两天。噪声监测点位布设见图6、图7。
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7.验收监测方法和质量控制

7.1.验收监测方法

7.1.1无组织排放废气监测方法

无组织废气采样按《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T  55-2000）的规定执行，废气无组织排放分析方法见表7-1，监测采样仪器见表7-2。(无组织排放非甲烷总烃委托宁夏天净时代环保有限公司监测)

无组织排放废气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。标准限值见表7-3。 


	表7-1                       无组织排放废气污染物分析方法

序号
监测因子
监测分析方法
方法依据
1
总悬浮颗粒物
重量法
GB/T 15432-1995
2

非甲烷总烃

直接进样-气相色谱法
HJ 604-2017
表7-2                           现场监测仪器一览表
监测因子
仪器名称
型号
不确定度/准确度及限值要求
生产厂家
检定

日期

总悬浮颗粒物

环境空气颗粒物综合采样器

ZR-3920

0.1mg/m3
青岛众瑞智能仪器有限公司
2018年9月

非甲烷总烃

气相色谱仪

GC2002

0.07mg/m3
上海科创色谱仪器有限公司

2017年8月

有效期2年

表7-3                  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

执行标准
监测因子
标准限值
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
总悬浮颗粒物

1.0mg/m3
非甲烷总烃

4.0mg/m3
7.1.2噪声监测方法

噪声监测方法及使用仪器见表7-4。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求，标准限值见表7-5。

表7-4                        噪声监测方法及使用仪器

监测方法

使用仪器

仪器型号

仪器测量值范围
检定日期

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）

噪声统计

分析仪

AWA6218B型

测量上限：

30～130dB
2018年8月

表7-5                           厂界噪声标准限值

标准

类别

评价因子

标准值〔dB（A）〕

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类

等效声级

Leq（A）
昼间

65

夜间

55

7.2.质量保证

7.2.1无组织排放监测质量控制

验收监测期间（2018年11月22日-11月23日），生产正常。监测仪器按照国家有关标准或技术要求，经过计量部门检定合格并在有效期内使用；监测人员持证上岗；监测前对使用的仪器均进行漏气监验和校准。在采样和分析过程严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）进行。监测过程中的质量保证措施按国家环保部颁发的《环境监测质量保证管理规定》的要求进行，实施全过程质量控制无组织排放监测样品质控措施见表7-6。

  表7-6                    无组织排放监测样品质控措施一览表

序号
项目名称
不少于20%平行样
采集数量
明码平行样
合格率
1

总悬浮颗粒物

32个

8个

100%

2

非甲烷总烃

32个

8个

100%

本批次样品监测分析结果质量合格

7.2.2噪声质量控制

噪声测量仪器符合《声级计电声性能及测量方法》（GB 3875）规定，测量前、后均用AWA6221B型声级校准器对所使用的噪声统计分析仪进行校准，灵敏度相差均小于0.5dB（A）。噪声校准记录见表7-7。

  表7-7                        噪声仪校准记录

校准日期

测量仪器型号

校准仪器型号

校准测量前值（dB）

校准测量后值（dB）
是否

合格

11月22日

AWA6228型

AWA6221B

93.5

94.0

合格

11月23日

93.6

93.8

合格

监测结果

8.1无组织排放废气监测结果
验收期间（2018年11月22日-11月23日）在项目厂区周界上风向设置1个参照点，在下风向设置3个监控点，每天监测四次，连续监测两天。无组织监测位置见图6、图7。无组织排放监测期间气象统计表见表8-1；无组织总悬浮颗粒物监测结果见表8-2，无组织非甲烷总烃监测结果见表8-3。
表8-1                        无组织排放监测期间气象统计表
监测日期

时段

风向

风速（m/s）

气温（℃）

气压（Kpa）

天气状况

11月22日

9:30-10:30

西北

1.2

0.9

89.99

晴

10:40-11:40

西北
1.6

0.7

89.90

12:00-13:00

西北

1.4

1.7

89.70

13:10-14:10

西北
1.5

1.7

89.70

11月23日

10:10-11:10

南

1.2

2.1

89.40

晴

11:20-12:20

南
1.4

2.8

89.46

13:00-14:00

南

1.3

5.0

89.41

14:10-15:10

南
1.2

6.7

89.39

采样地点

采样时间

总悬浮颗粒物（mg/m3）

1#

（参照点）
2#
3#
4#
最大差值
最大差值

厂区周界

11月22日

0.413

0.756

0.584

0.647

0.343

0.267

0.685

0.729

0.704

.

0.462

0.342

0.728

0.668

0.746

0.404

0.305

0.655

0.585

0.673

0.368

11月23日

0.268

0.651

0.707

0.573

0.439

0.345

0.616

0.654

0.558

0.309

0.290

0.582

0.651

0.601

0.361

0.369

0.703

0.725

0.623

0.356

GB16297-1996标准限值

1.0mg/m3
表8-2                            无组织总悬浮颗粒物排放监测结果

表8-3                          无组织非甲烷总烃排放监测结果
采样地点

采样时间

非甲烷总烃（mg/m3）

1#

2#

3#

4#

作业区周界

11月22日

0.98

1.05

0.83

0.90

1.01

1.07

0.73

0.69

1.01

1.05

0.76

0.75

0.98

1.34

0.76

0.73

11月23日

0.53

0.57

0.70

0.59

0.53

0.59

1.03

0.92

0.54

0.63

0.69

0.64

0.51

0.62

0.71

0.72

GB16297-1996标准限值
4.0mg/m3

备注：非甲烷总烃委托宁夏天净时代环保有限公司检测（见附件4）

8.2噪声监测结果
根据厂区分布情况，厂界噪声监测在东、南、西、北厂界外1m处各布设2个监测点，共8个监测点位。由于企业夜间不生产，所以夜间噪声未进行监测。厂界环境噪声监测结果见表8-4。

表8-4                           厂界噪声监测结果

监测点编号

位置

主要声源

昼间［dB（A）］

11月22日

11月23日

1▲

厂界南侧

厂界噪声

52.4

49.8

2▲

厂界南侧

厂界噪声

50.6

50.4

3▲

厂界东侧

厂界噪声

48.3

47.5

4▲

厂界东侧

厂界噪声

55.7

54.2

5▲

厂界北侧

厂界噪声

54.6

54.6

6▲

厂界北侧

厂界噪声

49.8

48.5

7▲

厂界东侧

厂界噪声

48.3

48.1

8▲

厂界东侧

厂界噪声

50.2

49.7

标准限值

昼间：65dB（A）

9.监测结果评价 

9.1无组织废气排放监测结果


	监测期间（2018年11月22日-11月23日）监测结果：厂界无组织排放颗粒物的最大排放浓度差值为0.462mg/m3 ；非甲烷总烃的最大排放浓度为1.34mg/m3。符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2限值。（总悬浮颗粒物排放限值为1.0mg/m3，非甲烷总烃排放限值为4.0mg/m3)
9.2噪声监测结果
监测期间（2018年11月22日-11月23日）监测结果：厂界8个噪声监测点的昼间测定值范围为47.5dB(A)～55.7dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

9.4验收结果评价

该项目厂界无组织颗粒物排放浓度最大差值为0.462mg/m3，非甲烷总烃的最大排放浓度为1.34mg/m3。符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。厂界8个噪声监测点的昼间测定值范围为47.5dB(A)～55.7dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
10.环境管理监查

10.1 执行国家建设项目环境管理制度情况

该项目在建设前，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求进行了环境影响评价，履行了环境影响审批手续；项目全部的安全生产和环境保护工程在完成统筹设计后，与项目同步施工建设、同步竣工并投入运行。

10.2 环保设施及运行情况

废气①印刷废气：本项目在印刷过程中无印刷废气产生，对周围环境影响较小。②涂料、烘干、糊盒废气：项目生产使用的涂料不产生涂料废气；糊盒过程中使用的少量胶会产生少量的废气，通过在生产车间内安装轴流风机进行车间强制通风换气，并配备专用的空调系统，车间内的工作人员配置安全防护工作服等措施后，项目产生的涂料、烘干、糊盒废气对周围环境影响较小。通过对项目厂区周界总悬浮颗粒物进行监测，总悬浮颗粒物产生量较少，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准限值。
废水：本项目无生产废水。废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池预处理后定期清掏（见附件7）。

固体废物：本项目固体废物主要为生活垃圾、加工车间产生的废边角料、机械设备修理和润滑产生的废机油、废棉纱，废弃的油墨罐。生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理；废边角料收集后由收废品人员拉走；废机油、废棉纱、废弃的油墨罐交由有危险废物资质的单位进行处理（见附件8）。综上所述，本项目固体废物全部合理处置，对周围环境的影响较小。
噪声：本项目噪声主要包括模切机、剪切机等机器设备运转时产生的噪声。建设单位通过选用低噪音设备，对生产设备安装减震设施，将设备均设置在封闭的厂房内，以减轻噪声对室外环境的影响。噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
10.3环境保护档案管理情况

该公司设有专人负责对项目环境保护资料进行登记存档，该项目环境保护审批手续齐全，档案建立较完善。
10.4环境保护管理规章制度的建立及执行情况

为了进一步加强公司环境保护管理工作，建立健全环境管理机制，贯彻落实国家关于环境保护的方针、政策和法律法规，全面提高公司环境保

护管理水平，建立了相应的环境管理规章制度并设立环境事故应急预案，并由专人监督环境管理规章制度的执行情况。（应急预案见附件5）

10.5环保机构设置

公司设有环境管理职能机构，建立了由经理为主，员工各负其责的管理体系，配有环保管理人员，负责公司环保制度的贯彻落实以及其他环保管理工作。

11.环评批复及落实情况

环评批复及落实情况见表11-1。

表11-1                         环评批复及落实情况一览表

环评批复要求

实际落实情况

严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。
已落实

严格按照“报告表”中提出的评价结论和建议进行日常生产管理，确保各类污染物达标排放。

已落实
对焊接和原材料的裁剪切割过程必须设置在密闭的车间内生产，配套安装除尘设施，确保烟粉尘达标排放。
项目为纸质品包装，无焊接工艺；项目冬季采暖使用空气热源泵供暖，不产生烟粉尘，未安装除尘设施。
对生产过程中产生的边角料和废渣收集后外售，其他固体废物要妥善处理，避免污染周围环境。
项目产生的边角料送给收废品人员，集中后由收废品人员拉走。

对项目产生的少量危险废物，必须建设危废暂存间，设置危废标识，做好“三防”措施，严格执行危废转移联单制度，定期交由有危废处理资质的单位处理。
已落实

对产噪设备实施减振降噪和隔音降噪措施，以确保厂界噪声达标排放。

已落实

加强企业日常监督管理，建立健全有专人负责的环境管理机构和规章制度，达到环境保护要求。

                已落实

进一步提高项目清洁生产水平，实现环保与经济双赢

                已落实
加强对厂区内外的绿化带建设，提高绿化覆盖率，改善和美化厂容厂貌、保护和改善区域生态环境。

                已落实
该项目产生的废水主要为生活污水，经化粪池处理后排入市政下水管网。

 由于市政管网未接通，生活污水经化粪池处理后定期清掏（见附件7）。
12.结论及建议

12.1结论及建议
监测结果表明：

无组织排放废气监测结果：本次验收监测期间，主要对项目厂区周界产生的无组织排放总悬浮颗粒物、非甲烷总烃进行监测，监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级浓度限值要求。
    厂界噪声监测结果：本次验收监测期间，厂界共布设8个噪声监测点，昼间监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

固体废物调查结果：本项目固体废物主要为生活垃圾、加工车间产生的废边角料、机械设备修理和润滑产生的废机油、废棉纱，废弃的油墨罐。生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理；废边角料收集后由收废品人员拉走；废机油、废棉纱、废弃的油墨罐交由有危险废物资质的单位进行处理。
本报告中，监测结果只代表此次验收监测期间该项目正常运行状态下污染物排放情况；对非正常运行及其他时段排污状况不具代表性。  
12.2建议
（1）规范厂区原辅材料及产品的堆放储存，设置标识。

（2）及时清理固体废物，避免产生二次污染。

（3）建议对项目生产所产生的危险废物进行登记并规范危废管理制度。

（4）加强厂区绿化，提高植被覆盖率，改善厂区区域环境。
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建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
	填表单位（盖章）：                                 填表人（签字）：                                                项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	宁夏金百瑞包装有限公司纸质包装印刷项目
	建设地点
	石嘴山生态经济区

	
	行业类别
	C2319包装装潢及其他印刷
	建设项目开工日期
	2013年9月
	建设性质
	改扩建

	
	设计生产能力
	年加工500万只纸质中高档礼品盒
	实际生产能力
	年加工11.5万只纸质中高档礼品盒
	投入试运行日期
	2014年6月

	
	投资总概算（万元）
	9500
	环保投资
	127
	所占比例（%）
	1.34

	
	环评审批部门
	平罗县环境保护局
	批准文号
	平环表[2013]23号
	批准时间
	2013年8月6日

	
	初步设计审批部门
	平罗县工业和商务局
	批准文号
	宁平工业和商务备案[2012]26号
	批准时间
	2012年5月21日

	
	环保验收审批部门
	平罗县环境保护局
	批准文号
	/
	批准时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	环保设施监测单位
	宁夏净之蓝环保技术有限公司

	
	实际总投资（万元）
	4500
	实际环保投资（万元）
	222
	所占比例（%）
	4.93

	
	废水防治（万元）
	91
	 废气治理（万元）
	103
	噪声治理（万元）
	14
	固废治理（万元）
	14

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	2400

	建设单位
	 宁夏金百瑞包装有限公司
	邮政编码
	753400
	联系电话
	18209579121
	环评单位
	宁夏特莱斯环保科技有限公司

	污染源排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	烟尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其它特征污染物
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	



注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量─万吨/年；废气排放量─万标立方米/年；工业固体废物排放量─万吨/年；水污染物排放浓度─毫克/升；大气污染物排放浓度─毫克/立方米；水污染物排放量─吨/年；大气污染物排放量─吨/年。
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委 托 书
宁夏净之蓝环保技术有限公司：
根据《中华人民共和国环境保护法》及有关法律、法规和现行监测规范要求，现委托贵单位对宁夏金百瑞包装有限公司纸质包装印刷项目进行验收监测并编制完成验收监测报告，我单位将积极提供条件配合贵单位完成验收监测工作，请贵单位进行科学、客观、公正的监测。
                委托单位：宁夏金百瑞包装有限公司

                委托时间：2018年11月12日
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承  担  单  位：宁夏净之蓝环保技术有限公司
报  告  编  写：祁夏夏

审          核：李  荣

签          发：王  佳

监  测  人  员：向  涛    李  荣   李  文   陈家豪

宁夏净之蓝环保技术有限公司
电话：0952-6016999

传真：0952-6016999

邮编：753400

邮箱：nxjzlhbjs@163.com

地址：平罗县宏泰商业广场紫街B4-11

监测报告说明

1、报告无本公司监测专用章、
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2、报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。

3、报告需填写清楚，涂改无效。

4、监测委托方如对监测报告有异议，须于收到本监测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。

5、由委托单位自行采集的样品，仅对送监样品监测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

6、本报告未经同意不得用于广告宣传。

7、未经同意，不得复制本报告。

宁夏金百瑞包装有限公司
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▲ 表示噪声监测点位


○ 表示无组织监测点位





图6   噪声和无组织监测点位布设图
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▲ 表示噪声监测点位


○ 表示无组织监测点位





图7   噪声和无组织监测点位布设图
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