                平罗县守江生猪定点屠宰场建设项目竣工环保验收监测报告表

	建设项目名称
	平罗县守江生猪定点屠宰场建设项目

	建设单位名称
	平罗县守江生猪定点屠宰场有限公司

	建设项目主管部门
	平罗县发展和改革局

	建设项目性质
	新建√   改扩建   技改   迁建

	主要产品名称

设计屠宰生猪
实际屠宰生猪
	产品：生猪

设计屠宰生猪30000头

实际屠宰生猪25000头

	环评时间
	2012年12月
	开工日期
	2014年3月

	竣工日期
	2014年11月
	现场检测时间
	2019年11月19日-12月7日

	环评报告表
审批部门
	平罗县环境保护局
	环评报告表
编制单位
	北京中咨华宇环保技术有限公司

	环保设施
设计单位
	/
	环保设施
施工单位
	/

	设计总投资

（万元）
	900
	环保投资（万元）
	40
	比例
	4.4%

	实际总投资

（万元）
	460
	环保投资（万元）
	70
	比例
	15.2%

	验收检测依据
	环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月）；

2.平罗县工业和商务局 平工业和商务发[2012]114号《关于协助办理平罗县守江生猪屠宰场环评手续的函》（2012年5月17日）；

3.平罗县经济贸易局 平经贸发[2004]158号《关于平罗县守江生猪屠宰厂新建生猪屠宰项目的批复》（2004年6月22日）；

4.北京中咨华宇环保技术有限公司《平罗县守江生猪定点屠宰场新建项目环境影响报告表》（2012年12月13日）；

5.《平罗县守江生猪定点屠宰场新建项目环境影响报告表》批复，平环表[2013]6号（2013年4月24日）；

6.企业委托书；
7.建设单位提供的相关资料。

	验收检测标准
标号、级别
	《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB 16548-1996）；

《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）；

《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）；

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）；

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。


	1.前言

近年来平罗县随着肉品销售网点增多，市场占有率较高，肉品安全存在隐患，由于我县目前仍存在屠宰行业机械化，自动化水平低，小规模屠宰场还基本处于手工屠宰状态，检验检疫设备跟不上，卫生条件差，很难保证上食肉品质量；平罗县守江生猪屠宰场成立于1990年，是平罗地区专业从事生猪定点屠宰的民营企业，该项目的建设将在全县实行生猪“定点屠宰、集中检疫、控制批发、分散经营”的办法，加强对生猪屠宰防疫检验管理，确保肉品质量，以杜绝病猪、死猪上市、确保人们群众的身体健康。该公司两条生猪屠宰线，因屠宰量小，故停产1条生猪屠宰线。该公司于2012年12月委托北京中咨华宇环保技术有限公司编制了该项目的环境影响报告表，2013年4月24日平罗县环境保护局对该项目的环境影响报告表出具了审批意见（平环表〔2013〕6号）。

受平罗县守江生猪定点屠宰场有限公司委托，宁夏净之蓝环保技术有限公司承担该项目环境保护竣工验收检测及报告编制工作，并签订检测合作协议。2019年11月18日宁夏净之蓝技术有限公司组织相关技术人员对该项目进行现场踏勘，于2019年11月19～12月7日对该项目环境保护处理设施的建设管理、运行状况及其效果和污染物排放情况进行全面的检查与检测，在此基础上编制《平罗县守江生猪定点屠宰场建设项目竣工环境保护验收监测报告表》。
2.工程概况

2.1工程基本情况

该项目2014年3月开工建设，2014年11月完工。目前该项目正常运行，且设备运转正常，满足竣工环保验收监测的条件，符合竣工验收要求。
2.1.1项目名称

    平罗县守江生猪定点屠宰场建设项目

2.1.2建设性质

新建项目

2.1.3建设地址

该项目位于平罗县城关镇前卫村1队。厂区北侧为前进变电所专用路，东侧为平罗县怡心农家乐，南侧和北侧均为农田。项目地理位置见图1，项目平面布置见图2。

2.2项目投资
该项目设计总投资900万元，其中环保投资40万元，占总投资的4.4%；实际总投资460万元，其中环保投资70万元，占总投资的15.2%；环保投资见表2-1。

 表2-1                       环保投资明细表

类别

项目名称

环评治理措施

环保投资

（万元）

实际落实情况

实际投资（万元）

废水

 化粪池

化粪池沉淀后用清运车拉运至农田
3
屠宰洗淋产生的污水和职工生活污水经化粪池沉淀后交由第三方公司将污水清掏外运处理。（见附件6）
5
废气

通风系统

屠宰车间设置通风换气设施
2.25
与环评一致
5
噪声

机械设备置于室内

20
与环评一致
30
固废
屠宰废弃物

待宰圈粪便

作为肥料利用

/

作为肥料利用

/

猪血

进行回收

/

进行回收

猪毛

集中收集后卖给化工厂做原料

/

集中收集后卖给化工厂做原料

沉淀池污泥

作为肥料利用

1

作为肥料利用

/
锅炉炉渣
用于铺路
/
本项目采用生物质锅炉
10
生活垃圾

生活垃圾收集设施

2
与环评一致
3
其他

清运车
11
清运车1台
15
绿化

0.75
厂区绿化

2
合计

40
合计

70
备注：以上数据经企业核实后提供。
2.3建设内容
该项目总占地面积6000m2，建筑面积3840m2，主要建设主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。该项目主要建设内容见表2-2。

表2-2                     主要建设内容一览表
建设名称

建设内容

实际落实情况

变更情况
主

体

工

程

猪舍

屠宰车间

新建屠宰车间一栋，建筑面积1500m2，包括化验室，检疫室等。

与环评一致
无

待宰圈

新建待宰圈一栋，建筑面积500m2
与环评一致
无

库房

新建库房一栋，建筑面积400m2
与环评一致
无

备用车间

备用车间一栋，建筑面积600m2

与环评一致
无

生活区

办公室

办公室8间，建筑面积600m2
与环评一致
无

职工宿舍

职工宿舍3间，建筑面积240m2

与环评一致
无

辅助工程

沼气池、锅炉房、配套设施

沼气池容积300m2,锅炉房建筑面积50m2
由于气温低、粪便产生量少，生产不连续，所以本项目沼气池停用，锅炉采用生物质锅炉
有

公

用

工

程

给水

项目用水由城市供水管网供给

用水由城市供水管网供给

无
排水

作为沼池原料不外排

沼气池停用，生产废水排入化粪池，沉淀后交由第三方公司将污水清掏外运处理。（见附件6）
有

供电

本项目由平罗县供电电网统一提供

与环评一致
无

供暖

冬季供暖和厂区的生产用热水由一台0.5t/h生物质燃料锅炉提供

与环评一致
无

通信

通信线路引自附近通信网络

与环评一致
无

环

保

工

程

废气处理

锅炉

锅炉烟气为1台1t/h蒸汽锅炉排放的烟气燃煤量为20t/a,锅炉未安装脱硫除尘设施，产生的烟气经20m高的烟囱外排。

锅炉采用生物质燃料锅炉，产生废气经15m烟囱排放
有

恶臭气体

屠宰车间通风换气设施

屠宰车间设置通风换气设施
有

废水处理

化粪池、沼气池

沼气池停用,屠宰洗淋产生的污水和职工生活污水经化粪池沉淀后交由第三方公司将污水清掏外运处理。（见附件6）
有
固废处置

病死猪尸体送至动物卫生检督部门指定地点，在其检督下进行规范的无害化处置；生活垃圾集中收集后运至附近垃圾中转站；锅炉灰渣及除尘灰用于道路铺设；猪粪便作为肥料利用。

病死猪尸体由企业上报动检部门遵循《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-1996）
无
生活垃圾集中收集后运至附近垃圾中转站；生物质锅炉的燃料产生的炉灰作为肥料利用；猪粪便产生量少，冲洗至化粪池沉淀后交由第三方公司将污水清掏外运处理。（见附件6）
有
固废存放间

生活垃圾收集设施

生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理
无

噪声防治

机械设备全部安置于室内

机械设备全部置于室内
无
绿化

厂区绿化面积300m2,绿化率0.5%

与环评一致
无

 2.4主要生产设备

该项目主要生产设备见表2-3。
   表2-3                                            主要生产设备一览表

序  号

设备名称

规格型号

单位

设计数量

实际数量

1

刮毛机

C620-1B

台

1

2
2

毛猪提升机

CA6261

台

1

2
3

白条猪提升机

XA5032

台

1

3

4

麻电机

BC6063

台

1

1

5

无塔供水器

Z5132A

台

1

1

6

生物质锅炉

2.2KW

台

1

2
7

化验设备

CTY24

台

1

1

8
清运车
/
台
1
1
2.5公用工程

（1）给、排水

给水：该项目用水由平罗县城镇自来水管网提供。用水主要为生产、生活及绿化用水。 
排水：该项目生产主要废水为屠宰过程中的冲淋废水、车间的地面冲洗废水和职工生活污水；废水经化粪池沉淀处理后交由第三方公司定期清掏外运处理。（见附件6）
该项目给排水情况见表2-4。

   表2-4                               给排水情况一览表

用水单元

日用水量

（m3/d）

年用水量

（m3/a）

年排水量

（m3/a）

备注

生产用水

3
600
480
— 
生活用水

0.64
192
154
80L/人·d

绿化用水

—

150

0

0.5t/m2·a

合计

3.64
 942
634 
—

（2）供热

该项目供热由一台生物质燃料锅炉提供热源。

（3）供电

该项目用电接自平罗县城关镇供电电网供电。

2.6劳动定员

该项目劳动定员为20人，实际人员8人，其中管理人员3人，车间工人5人，实际每天工作2小时，全年工作天数为300天。

2.7主要原辅材料

本项目主要原辅材料、能源消耗情况见表2-5。
表2-5                            项目原辅材料及能源消耗一览表
序 号

名称

单位

计划年用量

实际年用量

备注

1

生猪
头/a

30000
25000
周边养猪场提供
3

水

m3/a

17430
942
城镇自来水管网提供 
备注：以上数据由企业核实提供。
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图3   企业周边位置图

	3.生产工艺流程
3.1生产工艺流程简述

（1）活猪暂存栏管理

①活猪在卸车前，索取产地动物防疫检督机构开具的合格证明，并临车观察，未见异常，证货相符后准予卸车。

②卸车后，检疫人员必须逐头观察活猪的健康状况，按检查的结果进行分圈、编号，合格健康的生猪赶入活猪暂存栏休息；可疑病猪赶入隔离圈，继续观察；病猪和伤残猪送急宰间处理。

③对检出的可疑病猪，经过饮水和充分休息后，恢复正常的可以赶入活猪暂存栏；症状终不见缓解的，送往急宰间处理。

④待宰生猪送宰前应食静养12-24小时，以便消除运输途中的疲劳，恢复正常的生理状态，在静养期间检疫人员要定时观察，发现可疑病猪送隔离圈观察，确定有病的猪送急宰间处理。

⑤生猪进屠宰间之前，首先要进行淋浴，洗掉猪体上的污垢和微生物，同时也便于充分击晕。

⑥淋浴后的生猪通过赶猪道赶入宰车间。

（2）击晕

击晕是生猪屠宰过程中的一个重要环节，采用瞬间击晕的目的是生猪暂时性失去知觉，处于昏迷状态，以便刺杀放血，确保刺杀作工的安全，减少劳动强度，提高劳动产生的效率，确保屠宰场周围环境的安静，同时也提高了肉品的质量。

（3）刺杀放血

在毛猪放血自动输送线上主要完成的工序：上挂、（刺杀）、沥血、猪体的清洗等。

（4）浸烫刨毛

烫猪池浸烫：将放尽血的毛猪通过卸猪器卸入烫猪池的接收台上，慢慢的把猪体滑入烫注池内浸烫，浸烫的方式以人工翻烫为主，烫毛池的水温一般控制在60-70℃之间，水温过高防止把猪体烫白，影响脱毛效果。浸烫时间：4-6min。在烫猪池的正上方设计“天窗”排出水蒸汽。刨下的猪毛经网筛收集后晾干后外售。

（5）胴体加工

①通体加工工位：胴体修割、封直肠、去生殖器、开腹折胸骨、去白内脏、旋毛虫检验、预摘红内脏、去红内脏、劈半、检验、去板油等，都是在胴体自动加工运输线上完成的，胴体线的轨道设计距车间地地坪高度不低于2400mm。

②刨毛或剥皮后的胴体用胴体提升机提升到胴体自动输送线轨道上，刨毛猪需要燎毛、刷白清洗；剥皮猪需要胴体修割。

③打开猪的胸腔后，从猪胸膛内取下白内脏，即肠肚。把取出来的白内脏检疫输送机的托盘内待检验。

④取出红内脏，及心、肝、肺。把取出的红内脏挂在红内脏同步检疫输送机的挂钩上待检验。

⑤用带式劈半锯或桥式劈半锯沿猪的脊椎把猪平均分成两半，桥式劈半锯的正上方应安装立式加快机。

⑥刨毛猪在胴体劈半后，去前蹄、去后蹄和猪尾，去下猪蹄和猪尾用小车运输到待售间排酸处理。

⑦把猪的白条进行修整，休整后进入轨道电子称进行白条旳称重。根据称重的结果进行分级盖章。

（6）副产品加工

①合格的白内脏通过白内脏滑槽进入白内脏加工车间，将肚和肠容物倒入风送罐内，充入压缩空气将胃容物通过风送管道输送到屠宰车间外约50米处，猪肚有猪肚机进行烫洗。将清洗后的肠、肚整理出售。

②合格的红内脏通过红内脏滑槽进入红内脏加工车间，将心、肝、肺清洗后，整理包装出售。

（7）检验、包装：将排酸后的白条通过卸肉机从轨道上卸下来，经检验后包装出售。

项目主要工艺流程及产污环节见图4。


















图4         生猪屠宰工艺流程及产污环节示意图
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屠宰车间                                   屠宰车间
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活猪暂存栏                            沉淀池
4.主要污染物及治理措施
4.1废气
该项目产生的废气主要为活猪暂存栏、屠宰加工车间产生的臭气（氨、硫化氢）、以及生物燃料质锅炉（民用锅炉）产生的废气（燃料采用生物质燃料）。

（1）恶臭气体
活猪暂存栏不暂存活猪，活猪全部当天屠宰，屠宰车间产生的动物粪便、猪胃内容物用水冲洗至化粪池，冲洗废水经化粪池沉淀处理后交由第三方公司将污水清掏外运处理，恶臭气体产生量很少。
（2）锅炉烟气

该项目产生的废气主要锅炉烟气，生物质锅炉采用生物质燃料，烟气通过15m高的烟囱排放。

4.2废水
该项目废水主要来自屠宰冲洗废水及职工的生活污水。屠宰产生的废水和生活污水经化粪池沉淀处理后，交由第三方公司将污水清掏外运处理。

该项目废水主要污染物质及处理情况见表4-1。

表4-1                废水主要污染物、治理措施和排放情况
废水来源
主要污染物
治理措施
排放规律
排放去向
生活污水

屠宰冲洗废水

化学需氧量、氨氮、

五日生化需氧量、悬浮物
建设化粪池，购买清运车

间歇式排放

经化粪池沉淀处理后，交由第三方公司将污水清掏外运处理。（见附件6）
4.3噪声
该项目主要的噪声主要来源于活猪暂存栏棚内猪叫声和生产车间、锅炉房、风机、开胸锯等设备，各类机械设备全部安置于室内，车间安装隔声门窗，通过墙体隔音和距离衰减后，夜间不生产，对周围环境影响轻微。主要治理措施见表4-2。
表4-2                       噪声主要治理措施
 序号
噪声源
排放情况
治理措施
备注
1

猪叫声

间歇式

建设半封闭式猪圈
/
2

 风机

间歇式

安置于室内
3

开胸锯

间歇式

安置于室内


	4.4固体废物
该项目的固体废物主要为生物质锅炉炉灰、活猪暂存栏内产生的畜粪、屠宰车间内产生的废弃物猪胃内容物、病胴体及员工生活垃圾。

（1）锅炉炉灰
该项目采用生物质燃料锅炉，炉灰产生量少，集中收集后用于附近农田施肥，对环境无影响。

（2）畜粪

活猪暂存栏不暂存活猪，活猪全部当天屠宰，屠宰车间产生的动物粪便用水冲洗至化粪池，冲洗废水经化粪池沉淀处理后交由第三方公司将污水清掏外运处理。
（3）屠宰车间内产生的废弃物

屠宰车间内产生的废弃物主要为猪血、猪毛，猪血进行回收，猪毛收集后集中卖给化工厂作原料。 
（4）猪胃内容物

该项目屠宰加工产生的猪胃内容物，进入化粪池沉淀处理后，交由第三方公司定期清掏外运处理。病胴体遵循《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-1996）进行处理。
（5）生活垃圾

项目设置统一的垃圾收集箱，垃圾收集后集中送至当地的垃圾中转站。

该项目固体废物处置情况见表4-3。
 表4-3                    固体废物主要治理措施
 序号
名称
性质
处置方式及去向
产生量(t/a)
1

锅炉炉渣

一般固体废物

综合利用
18
2

畜粪

一般固体废物

人工清理，清运车转运作为肥料
8
3

屠宰车车间废弃物

一般固体废物

猪血回收，猪毛集中收集卖给化工厂做原料
12
4

病死猪尸体

危险废物

病死猪尸体由企业上报动检部门遵循《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-1996）
3.5
5

猪胃物内容

一般固体废物

进入化粪池沉淀后交由第三方公司定期清掏外运处理。
/
6

污泥

一般固体废物

作为肥料利用

25

7

生活垃圾

一般固体废物

收集转运垃圾站

3.5

4.5环保措施落实情况
对照《平罗县守江生猪定点屠宰场新建项目环境影响报告表》，对该项目采取的环境保护措施和项目完成后落实的环境保护措施进行现场核实，项目环保设施落实情况见表4-4。
表4-4                        项目环保措施落实情况
序号

环评中要求落实的污染治理项目
环评中污染治理措施
环评变更情况
实际落实情况
1

废

气

治

理
恶臭
粪便及时清理；车间内的牲畜粪便、胃内容物；加强通分换气并及时清洁地面
无
已落实
锅炉废气

通过20m高烟囱达标排放

无
锅炉采用生物质燃料锅炉，产生废气经15m烟囱排放
2

废

水

治

理
屠宰车间
生产污水经化粪池做沉淀处理后，作为沼气池原料
无
沼气池停用,屠宰洗淋产生的污水经化粪池沉淀后交由第三方公司将污水清掏外运处理。（见附件6）
冲洗废水
生活污水和冲洗水经化粪池处理后，作为沼气池原料
   无
由于屠宰产生粪便量少，气温低，故沼气池停用。生活污水和冲洗水经化粪池沉淀处理后交由第三方公司定期清掏外运处理。
生活污水
3

固

废

治

理
病胴体
遵循《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-1996）
无
已落实
动物的粪便、猪胃内容物

及时清运作为沼气池的原料

无

经化粪池沉淀处理后交由第三方公司定期清掏外运处理。
锅炉炉渣

用于道路铺设及建材使用

无

生物质燃料锅炉产生的炉灰作废肥料利用
4

噪声治理

厂界噪声

机械设备安置于室内，通过隔音和距离衰减噪声

无

已落实

5.环评回顾及环评批复要求

	5.1项目环评结论及建议

5.1.1环评主要结论
1、国家产业政策的符合性
根据国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》，本项目不属于鼓励、限制淘汰三类。根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》国发[2005]40号，第三章第十三条的规定，“不属于鼓励类、限制类、淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。所以本项目属于允许类，符合国家及地方相关产业政策的要求。

2、规划选址合理性

本项目按照《畜类屠宰加工通用技术条件》（GBI17237-2008）的规定，屠宰车间与活猪暂存栏位于主导风向的下风向，远离水源保护区。项目北侧紧邻一条油路，交通便利，且项目建设水、电、通信等设施齐全，周围地势空旷，水资源丰富可满足项目用水的需要，且项目周围没有其他污染源。项目建设符合环境和防火安全的要求，周围1000m的范围内屋居住居民，有较远的防护距离，项目对周周的环境较小。综合分析，本项目的选址是合理的。

  2.污染物治理措施

①废气

本项目恶臭污染主要来自活猪暂存栏、屠宰加工车间.由于恶臭气体是无组织形式排放的，因此全部收集十分困难，只能对一些主要的恶臭源臭气进行收集。建议厂房在主要恶臭排放环节设置集气罩，恶臭气体收集后经活性炭滤塔过滤或者在主要污染点加盖顶棚，并保持微负压状态，可减少恶臭气体的无组织排放。屠宰加工车间安装集气装置，恶臭气体通过集气装置收集经引风管道引入废气净化除臭系统净化后通过排风管道排放。对活猪暂存栏粪便要求及时清运，控制猪粪在厂内的存放量和存放时间。以上措施可有效减轻项目恶臭对周边环境的影响。符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准的规定，达标排放，对周围环境影响轻微：沼气是清洁燃料，燃烧后产生的废气主要成分为CO2和H2O及少量NOX、SO2等，沼气燃烧废气对周围环境影响较小：燃煤产生的SO2、烟尘、氮氧化物（NO2），通过20m高的烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准的要求，对周围环境空气质量影响轻微。

②废水

本项目废水主要为屠宰过程的生产废水（冲淋废水、出腔清洗水和下货分类清洗水）、地面冲洗废水和职工的生活污水。项目污水经化粪池作沉渣处理后，作为沼气池的生产原料。经采取以上措施后项目废水对环境影响轻微。

③固体废物

项目实施后产生的固废均可处理处置，对当地环境影响轻微。

④噪声

本项目生产过程全部在车间内部进行，夜间不生产，在对设备采取减振降噪，通过墙体隔音和距离衰减后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响轻微。

⑤沼气池

项目沼气池产生的沼气，可以作为锅炉以及厨房的燃料；沼渣和沼液是绿色无公害有机肥源，可作为农家肥利用，对环境无影响。

5.1.2环评建议

1.加强企业内部管理，提高设备的完好率和正常工作时间，保证各项设施的正常运行。
2.加强企业整体环境保护意识，杜绝发生生产废水恶意排放，减少环境风险发生几率。

3.建议厂方配备专业技术人员，加强沼气池运行管理和维护维修工作，4.确保沼气池安全稳定长期正常运行。
5.严格执行卫生检疫制度，建立长效的管理机制，保证肉制品的安全、卫生。
6.做好厂内清洁卫生工作，确保生产设施正常运转，营造良好的生产环节。
按照本次评价要求，落实相应环节保护措施。
5.2整体环评批复要求

严格执行环保配套设施与主体工程同时设计、同时施工、工时投入运行的“三同时”制度。
严格按照“报告表”中提出的评价结论和建议进行日常生产管理，确保各类污染物达标排放。
对沼气池做好防渗漏、防逸散、防雨淋措施，对土壤、地下水、大气环境造成污染。对沼气池及时清捞用于作为肥料出售，严禁随意堆放外排。
加强厂区的卫生防疫工作，定期喷药，防止蚊蝇滋生和疾病传播。
对产生的恶臭气体，需在排气系统中采取除臭净化措施，确保废气达标排放。
对于病死猪尸体，应根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求采取焚烧法或设置两个以上安全填埋井，用于处置病死猪。
对项目运营过程中产生的废水需经污水处理设施处理后排入沼气池，严禁外排。
制订因突发事件或不可抗拒因素造成污染事故的应急预案，切实落实安全评估和措施保障，力争将污染降低到最小程度。
九、做好厂区绿化工作，改善区域生态环境。
检测内容及工况

6.1检测期间生产负荷

验收期间（2019年11月19日-12月7日）设施运行稳定，生产正常。符合现场采样和测试工况。

表6-1　　　　　                  监测期间项目生产负荷

日期

名称
设计实际量(t/d)

当天实际量(t/d)

生产负荷（%）

2019.11.19
屠宰生猪 

100
84
84
2019.11.20
屠宰生猪  

100
82
82
6.2有组织排放废气检测内容、点位及频次 
废气检测点位、项目、频次见表6-1。

表6-1                   有组织废气排放检测点位、项目及频次

污染源

名称

检测点位

布设位置

检测孔数量（孔）

检测项目

检测频次

    锅炉
排气筒出口
1孔

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、排放浓度、

烟气参数及排放速率
3次/天，连续2天

6.3无组织排放废气检测内容、点位及频次

该项目无组织废气排放污染物主要为总悬浮颗粒物、氨、硫化氢。
无组织废气排放检测点位、项目、频次见表6-2。

表6-2                     无组织废气检测点位、项目、频次
检测点位

检测项目

检测频次

厂区周界

周界外浓度最高点
总悬浮颗粒物氨、硫化氢
4次/天，连续检测2天

 6.4废水检测项目、点位

   该项目产生的废水主要为生活污水和生产废水，生活污水和生产废水经化粪池沉淀处理后交由第三方公司定期清掏外运处理。本次验收检测项目、点位见表6-3。
表6-3                           废水检测项目、点位
检测点位
 检测点
个 数
项  目
沉淀池
1

氨氮、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量
6.5噪声检测内容、点位及频次
该项目的噪声源主要来源于活猪暂存栏棚内猪叫声、家畜叫声等。本次检测共布设8个噪声检测点位，检测因子为连续等效A声级；检测频次为昼、夜各一次，连续两天。噪声检测点位布设见图5。

        
                      

      ▲ 1#   ○ 1#                              ▲ 2#  
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    ▲8#   

○ 2#  
  ○ 4#  
   ▲7#   
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                       ▲ 6#                    ○ 3#  
 ▲ 5#   
        

               图5  噪声和无组织检测点布设图 

7.验收检测方法和质量保证
7.1验收检测方法

7.1.1无组织排放废气检测方法
无组织排放废气污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准的规定，无组织排放废气分析方法见表7-1，标准限值见表7-2、7-3。
表7-1                   无组织废气检测方法及使用仪器
项 目
检测方法
使用仪器
分析
方法
方法来源
仪器名称
仪器型号
生产厂家
检定
有效期
总悬浮颗粒物
环境空气总悬浮颗粒物的测定

重量法
GB/T15432-1995

智能中流量总悬浮颗粒物采样器

ZR-3920

青岛众瑞智能仪器有限公司

2019.9.2～2020.9.1
氨

环境空气氨的测定

纳氏试剂分光光度法

HJ533-2009
硫化氢

环境空气硫化氢的测定

亚甲基蓝分光光度法

GB/T 14678-93
   表7-2                无组织排放污染物排放标准限值 
执行标准

污染物
排放浓度
单位
标准限值
《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）二类区标准
氨

mg/m3
1.5

硫化氢

mg/m3
0.06

   表7-3             《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
执行标准
检测因子
标准限值
《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）
 颗粒物

1.0mg/m3
7.1.2有组织排放废气检测方法

检测方法依照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定执行；分析方法见表7-4，检测仪器见表7-5。有组织排放废气污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值。见表7-6。

表7-4                         有组织排放废气检测分析方法
分析项目

分析方法

方法来源

颗粒物
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法  重量法

GB/T16157-1996

二氧化硫

固定污染源废气二氧化硫的测定   定电位电解法
HJ 57-2017
氮氧化物

固定污染源废气氮氧化物的测定   定电位电解法

HJ 693-2014
表7-5                              现场检测仪器一览表

检测因子

仪器名称

型 号

不确定度/准确度及限制要求

生产厂家

检定

有效期
颗粒物
自动烟尘烟气综合测试仪

ZR-3260

烟气温度：0～500℃

烟气含湿量：0～60%

烟气动压：0～2000pa

烟气静压：﹣30～﹢30kpa

青岛众瑞智能仪器有限公司

2019.9.2～2020.9.1
二氧化硫
氮氧化物
表7-6                         有组织污染物排放标准限值
执行标准
检测因子
标准限值
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
颗粒物
50mg/m3
二氧化硫
300mg/m3
氮氧化物
300mg/m3
7.1.3排放废水检测方法

该项目产生的废水检测方法及使用仪器见表7-7，废水污染物执行《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92）二级标准；见表7-8。

表7-7                         废水检测方法及使用仪器
检测项目

分析方法名称及依据
方法检出限

仪器名称型号

氨氮

纳氏试剂分光光度法

HJ 535-2009

0.025mg/L

L3S可见分光光度计

悬浮物

重量法

GB11901-89
/

FA1204B电子天平

化学需氧量

  快速消解分光光度法

      HJ/T 399-2007

15mg/L

5B-3C(VB)

COD快速测定仪

生化需氧量

稀释与接种法  

HJ 505-2009
0.5mg/L
生化培养箱
表7-8                          污水综合排放标准（GB978-1996）

执行标准

检测项目
排放浓度
单位
标准限值
《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92）二级标准
氨氮
mg/L
40
悬浮物
mg/L
250
化学需氧量
mg/L
160
生化需氧量

mg/L

80

 7.1.4噪声检测方法
噪声检测方法及使用仪器见表7-9，厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB 12348-2008）中2类区标准，标准限值见表7-10。


	  表7-9                      噪声检测方法及使用仪器
检测方法
使用仪器
仪器型号
仪器测量值范围
检定日期

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）
噪声统计分析仪
AWA6218B型
测量上限：130dB

2019年

9月

  表7-10                       厂界噪声标准限值

标准
类别

评价因子

标准限值

《工业企业厂界噪声标准》

（GB 12348-2008）
2类

等效声级

Leq（A）

昼间

60
夜间

50
7.2质量保证
7.2.1有组织废气检测质量控制                
验收检测期间（2019年11月19日-12月7日），锅炉运行正常。 检测仪器按照国家有关标准或技术要求，经过计量部门鉴定合格并在有效期内使用；检测人员持证上岗；检测前对使用的仪器均进行漏气检验和流量校正。检测过程中的质量保证措施按《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）的要求进行，实施全过程质量控制。烟尘采样仪校准记录见表7-11；烟气采样仪校准记录见表7-12、7-13。
表7-11                        烟尘测试仪标定记录表

仪器名称
标定时间（min）
标定流量（L/min）
实测（L/min）
相对误差（<2.5%）
自动烟尘烟气综合测试仪
5
30
29.5
-1.7
  表7-12                        烟气采样仪校正记录表
11月19日
仪器名称
检测项目
标气浓度（mg/m3）
测量前标定浓度（mg/m3）
绝对误差
测量后标定浓度（mg/m3）
绝对误差
自动烟尘烟气综合测试仪
一氧化氮
101.0
99.3
-1.7
102.3
1.3
二氧化硫
59.4
58.0
-1.4
59.9
0.5


	表7-13                        烟气采样仪校正记录表
11月20日
仪器名称
检测项目
标气浓度（mg/m3）
测量前标定浓度（mg/m3）
绝对误差
测量后标定浓度（mg/m3）
绝对误差
自动烟尘烟气综合测试仪
一氧化氮
101.0 
99.4
-1.6
102.0
1.0
二氧化硫
59.4 
58.1
-1.3
59.8
0.4
7.2.2无组织排放检测质量控制

检测仪器按照国家有关标准或技术要求，经过计量部门鉴定合格并在有效期内使用；检测人员持证上岗；检测前对使用的仪器均进行漏气检验和校准。在采样和分析过程严格按照《大气污染物无组织排放检测技术导则》

（HJ/T 55-2000）和《空气和废气检测分析方法》（第四版增补版）进行。检测过程中的质量保证措施按国家环保部颁发的《环境检测质量保证管理规定》的要求进行，实施全过程质量控制。无组织排放检测样品质控措施见表7-14。

表7-14                   无组织排放检测样品质控措施一览表

序号
项目名称
不少于20%平行样
采集数量
明码平行样
合格率
1

氨
32个
8个
100%
2
硫化氢

32个

8个

100%

3
颗粒物

32个

8个

100%

本批次样品检测分析结果质量合格

7.2.3废水质量控制

为保证检测数据准确、可靠，技术人员在水样的采集、保存、实验室分析和数据处理全过程中均按照《环境水质检测质量保证手册》(第二版)的标准进行；检测分析方法采用国家有关部门颁发的标准分析方法，检测人员持证上岗，所有检测仪器均经过计量部门检定。
7.2.4噪声质量控制
噪声测量仪器符合《声级计电声性能及测量方法》（GB 3875）规定，测量前、后均用AWA6221B型声级校准器对所使用的噪声统计分析仪进行校准，灵敏度相差均小于0.5dB（A）。噪声校准记录见表7-15。
  表7-15                        噪声仪校准记录

校准日期

测量仪器型号

校准仪器型号

校准测量前值（dB）

校准测量后值（dB）
是否合格

合格

11月19日

AWA6218B
AWA6221B

93.7  
93.9
合格

11月20日

 93.6
93.8
合格

8.验收检测结果

8.1有组织废气检测结果
有组织检测结果见表7-16。
表7-16                           锅炉有组织废气废气检测结果

        检测频次

检测项目

第1频次

第2频次

第3频次

第4频次

第5频次

第6频次

标准

限值

出口

出口

出口

出口

出口

出口

标干流量（m3/h）

542
530
513
504
499
496
/
平均流速（m/s)
13.1
13.3
13.0
12.8
12.7
12.7
/
烟气流量（m³/h）
833
846
827
814
807
807
/
烟尘
排放浓度（mg/m3）

14.9
12.3
14.1
12.7
13.6
13.1
/
排放速率（kg/h）

0.008
0.007
0.007
0.006
0.006
0.006
/ 

折算浓度（mg/m3）

26.3
22.4
24.9
23.1
24.4
23.5
50
含氧量（%）
14.2
14.4
14.2
14.4
14.3
14.3
/ 

二氧化硫
排放浓度（mg/m3）

21
21
23
24
25
24
/
排放速率（kg/h）

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
/
折算浓度（mg/m3）

37
38
41
44
45
43
300
氮氧化物
排放浓度（mg/m3）

25
28
25
28 
27
30
/
排放速率（kg/h）

0.01
0.01
0.01
 0.01
0.01
0.01
/
折算浓度（mg/m3）

 44
51
44
51 
48
54
300
8.2 无组织废气排放检测结果

验收期间在厂界下设4个检控点进行无组织排放检测，无组织排放检测期间气象统计表见表7-17；无组织排放总悬浮颗粒物、氨、硫化氢检测结果见表7-18、7-19。                                   

表7-17                         无组织排放检测期间气象统计表
检测日期

时段

风向

风速（m/s）

气温（℃）

气压（Kpa）

天气状况

11月19日

11:00-12:00
北风
1.4
-0.4
89.85
晴
12:30-13:30

北风
1.5
2.4
89.71
14:10-15:10

北风
1.6
5.8
89.57
15:35-16:35
北风
1.7
5.4
89.57
11月20日

10:00-11:00

北风
1.1
1.1
89.71
晴
11:30-12:30

北风
1.3
3.6
89.62
13:40-14:40
北风
1.4
5.0
89.43
15:00-16:00

北风
1.2
5.0
89.41
表7-18                            无组织排放监测结果

采样地点

采样时间

总悬浮颗粒物（mg/m3）

1#

（参照点）
2#
3#
4#
最大差值
厂区周界

11月19日

0.201
0.318
0.193
0.234
0.151
0.284
0.251
0.335
0.235
0.201
0.226
0.452
0.201
0.251
0.193
0.402
11月20日

0.201
0.201
0.318
0.452
0.285
0.100
0.243
0.302
0.151
0.184
0.277
0.385
0.167
0.351
0.210
0.486
GB16297-1996标准限值

1.0mg/m3

表7-19                     厂区周界无组织排放检测结果
采样

地点

采样

时间

氨（mg/m3）

硫化氢（mg/m3）

1#

2#

3#

4#

1#

2#

3#

4#

厂界

11月

19日
0.322
0.297
0.180
0.162
0.010
0.016
0.021
0.016
0.342
0.248
0.161
0.221
0.009
0.017
0.020
0.017
0.316
0.341
0.151
0.180
0.012
0.015
0.022
0.016
0.409
0.274
0.170
0.156
0.010
0.017
0.019
0.018
11月

20日
0.349
0.211
0.105
0.104
0.011
0.012
0.012
0.012
0.317
0.180
0.115
0.105
0.013
0.013
0.013
0.012
0.304
0.308
0.116
0.102
0.013
0.013
0.012
0.011
0.292
0.117
0.073
0.158
0.012
0.012
0.015
0.013
标准限值

1.5 mg/m3
0.06 mg/m3
8.3 废水检测结果

废水检测结果见表7-20。
表7-20                               废水检测结果表

企业名称
 平罗县守江生猪定点屠宰场
采样地点：沉淀池出口
采样日期：2019年12月6～7日 
检测项目
检测日期
检测结果
单位
最高允许浓度值
达标情况
氨氮
12月6日

20.4
mg/L
40
达标

12月7日

20.4
mg/L
达标
悬浮物
12月6日

103
mg/L
250
达标

12月7日

108
mg/L
达标
化学

需氧量

12月6日

146
mg/L
160
达标

12月7日

143
mg/L
达标
生化需氧量
12月6日
50.0
mg/L

80
达标

12月7日
54.8
mg/L

达标

8.4噪声检测结果
根据厂区分布情况，厂界噪声检测在东、南、西、北厂界外1m处各布设2个检测点，共8个检测点位。厂界环境噪声检测结果见表7-21。
  表7-21                           厂界噪声检测结果

检测点编号

位置

主要声源

昼间［dB（A）］

夜间［dB（A）］

11月19日

11月20日

11月19日

11月20日

1▲

厂界北侧

 厂界噪声
53.8
53.0
48.1
40.8
2▲

厂界北侧

 厂界噪声
58.3
51.1
49.5
33.7
3▲

厂界东侧

 厂界噪声
56.4
55.9
48.4
46.4
4▲

厂界东侧

 厂界噪声
55.6
53.9
47.5
45.9
5▲

厂界南侧

 厂界噪声
53.5
53.1
43.9
46.3
6▲

厂界南侧

 厂界噪声
45.7
45.6
48.8
43.4
7▲

厂界西侧

 厂界噪声
54.5
53.8
48.3
40.0
8▲

厂界西侧

 厂界噪声
56.6
54.1
45.3
43.0
标准限值

昼间：60dB（A）

夜间：50dB（A）

9.检测结果评价
9.1废气检测结果

9.1.1有组织废气检测结果
检测结果表明，锅炉颗粒物折算排放浓度范围为22.4mg/m3～26.3mg/m3，最大排放速率为0.008kg/h；二氧化硫折算排放浓度范围为37mg/m3～45mg/m3，最大排放速率为0.01kg/h；氮氧化物折算排放浓度范围为44mg/m3～54mg/m3，最大排放速率为0.01kg/h；以上检测项目均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值要求。

9.2无组织排放废气检测结果
厂区周界无组织排放总悬浮颗粒物最大排放浓度为0.452mg/m3、0.486mg/m3；氨最大排放浓度为0.409mg/m3、0.349mg/m3；硫化氢最大排放浓度分别为0.022mg/m3、0.015mg/m3；均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中排放限值要求：氨允许最大排放浓度为1.5mg/m3、硫化氢允许最大排放浓度为0.06mg/m3。

9.3废水排放检测结果

检测结果表明：水质氨氮排放浓度范围为20.34mg/L～20.36mg/L；悬浮物排放浓度范围为103mg/L～108mg/L；化学需氧量排放浓度范围为143mg/L～146mg/L；生化需氧量排放浓度范围为50.0mg/L～54.8mg/L。均符合《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457—92）二级标准要求。

9.4噪声检测结果

厂界8个噪声检测点的昼间测定值范围为45.7dB(A)～58.3dB(A)、45.6dB(A)～55.9dB(A)、夜间测定值范围为43.9dB(A)～49.5dB(A)、33.7dB(A)～46.4dB(A)，符合《工业企业厂界噪声标准》（GB 12348-2008）2类区标准。

10.环境管理检查

 10.1 执行国家建设项目环境管理制度情况
该项目在建设前，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求进行了环境影响评价，履行了环境影响审批手续；项目全部的安全生产和环境保护工程在完成统筹设计后，与项目同步施工建设、同步竣工并投入运行。

 10.2 环保设施及运行情况
废气：该项目产生的废气主要为活猪暂存栏、屠宰加工车间产生的臭气（氨、硫化氢）、以及生物燃料质锅炉（民用锅炉）产生的废气（燃料采用生物质燃料）。

（1）屠宰车间、活猪暂存过程中产生的恶臭

活猪暂存栏不暂存活猪，活猪全部当天屠宰，屠宰车间产生的动物粪便、猪胃内容物用水冲洗至化粪池，冲洗废水经化粪池沉淀处理后由第三方公司定期清掏外运处理。（协议见附件6）
（2）锅炉烟气

该项目产生的废气主要锅炉烟气，生物质锅炉采用生物质燃料，烟气通过15m高的烟囱排放，不会对周围环境产生明显影响。

废水：该项目废水主要来自屠宰冲洗废水、猪圈冲洗废水、及职工的生活污水。屠宰产生的废水、猪圈冲洗废水及生活污水经化粪池沉淀处理后，由第三方公司定期清掏外运处理。
   固体废物：该项目的固体废物主要为锅炉灰渣及活猪暂存栏内产生的畜粪、屠宰车间内产生的废弃物（病胴体）、猪胃内容物及员工生活垃圾；畜粪人工定期清理，用清运车转运至农田作为肥料，屠宰间生猪的病胴体在检疫人员的检督下将病猪以及检验不合格的生猪运往西大滩垃圾填埋场进行卫生填埋；生活垃圾集中收集运往就近垃圾中转站。

  噪声：该项目主要的噪声主要来源于活猪暂存栏棚内猪叫声和生产车间、锅炉房、风机、开胸锯等设备，各类机械设备全部安置于室内，车间安装隔声门窗，通过墙体隔音和距离衰减后，夜间不生产，对周围环境影响轻微。

10.3污染物排放总量
根据实际检测结果核算，化学需氧量实际排放量为0.09t/a、氨氮实际排放量为0.01t/a；二氧化硫实际排放量为0.006t/a；氮氧化物实际排放量为0.006t/a；不超过总量控制指标。
10.4环境保护档案管理情况

该公司设有专人负责对项目环境保护资料进行登记存档，该项目环境保护审批手续齐全，档案建立较完善。

10.5环境保护管理规章制度的建立及执行情况

为了进一步加强公司环境保护工作，组织建立环境管理机制，贯彻落实国家关于环境保护的方针、政策和法律法规，全面提高公司环境保护管理水平，建立了相应的环境管理规章制度，并由专人监督环境管理规章制度的执行情况。
10.6环保机构设置 
公司设有环境管理职能机构，建立了由经理为主，员工各负其责的管理体系，配有环保管理人员，负责公司环保制度的贯彻落实以及其他环保管理工作。

11.环评批复落实情况

     环评批复落实情况详见表11-1。

表11-1                     环评批复落实情况一览表
批复要求
落实情况
严格执行环保配套设施与主体工程同时设计、同时施工、工时投入运行的“三同时”制度。
已落实

严格按照“报告表”中提出的评价结论和建议进行日常生产管理，确保各类污染物达标排放。
沼气池停用，生产产生的废水等利用化粪池沉淀处理后交由第三方公司定期清掏外运处理。
对沼气池做好防渗漏、防逸散、防雨淋措施，对土壤、地下水、大气环境造成污染。对沼气池及时清捞用于作为肥料出售，严禁随意堆放外排。
由于屠宰产生粪便量少，气温低，生产不连续，故沼气池停用。
加强厂区的卫生防疫工作，定期喷药，防止蚊蝇滋生和疾病传播。
已落实

对产生的恶臭气体，需在排气系统中采取除臭净化措施，确保废气达标排放。
屠宰车间设置通风换气设置
对于病死猪尸体，应根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求采取焚烧法或设置两个以上安全填埋井，用于处置病死猪。
病死猪处理对照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求统一处理
对项目运营过程中产生的废水需经污水处理设施处理后排入沼气池，严禁外排。
废水经化粪池沉淀处理后交由第三方公司定期清掏外运处理。（见附件6）
制订因突发事件或不可抗拒因素造成污染事故的应急预案，切实落实安全评估和措施保障，力争将污染降低到最小程度。
因沼气池未使用，所以未编制应急预案
做好厂区绿化工作，改善区域生态环境。

已落实

12.结论及建议
12.1结论

废气检测结果：

有组织废气检测结果：锅炉烟气检测结果均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2标准限值要求。

无组织排放检测结果：厂区周界无组织排放氨、硫化氢最大排放浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中排放限值要求。

废水排放调查结果：该项目主要废水为生活污水和生产废水。本次验收检测期间，对经沉淀池沉淀后的废水进行检测，检测项目结果符合《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）二级标准。
厂界噪声检测结果：本次验收检测期间，厂界共布设8个噪声检测点，昼间和夜间检测结果均符合《工业企业厂界噪声标准》（GB 12348-2008）2类区标准。

 固体废物调查结果：本次验收检测期间，固体废物：该项目的固体废物主要为锅炉灰渣及活猪暂存栏内产生的畜粪、屠宰车间内产生的废弃物（病胴体）、猪胃内容物、污泥、及员工生活垃圾；炉渣用于道路铺设，活猪暂存栏不暂存活猪，活猪全部当天屠宰，宰间生猪的病胴体在检疫人员的检督下将病猪以及检验不合格的猪肉和副产品运往西大滩垃圾填埋场进行卫生填埋；本项目产生的污泥有专人定期清理，交由第三方公司定期清掏外运处理，生活垃圾集中收集运往垃圾中转站。

本报告中，检测结果只代表此次验收检测期间该项目正常运行状态下污染物排放情况；对非正常运行及其他时段排污状况不具代表性。
11.2建议

（1）加强对环保设施的日常管理与维护工作，确保其各项污染物长期稳定达标排放。

（2）加强对从业人员进行环保教育和岗位技术培训，加强企业内部管理，提高员工的环保意识和自身素质。

（3）加强厂区绿化，减少臭气对周围环境的影响，污染物排放口设置标识牌。

（4）及时清理猪舍内的猪粪，尽量减少粪便的堆放时间。
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	填表单位（盖章）：                                 填表人（签字）：                                                项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	平罗守江生猪定点屠宰场建设项目
	建设地点
	平罗县城关镇前卫村1队

	
	行业类别
	牲畜屠宰
	建设项目开工日期
	2017年9月
	建设性质
	新建

	
	设计屠宰能力
	30000
	实际屠宰能力
	25000
	投入试运行日期
	2014年3月

	
	投资总概算（万元）
	900
	环保投资总概算（万元）
	40
	所占比例（%）
	4.4

	
	环评审批部门
	平罗县环境保护局
	批准文号
	平环表[2013]6号
	批准时间
	2013年4月24日

	
	初步设计审批部门
	平罗县工业和商务局
	批准文号
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	平罗县环境保护局
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	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	环保设施监测单位
	宁夏净之蓝环保技术有限公司

	
	实际总投资（万元）
	460
	实际环保投资（万元）
	70
	所占比例（%）
	15.2

	
	废水防治（万元）
	5
	 废气治理（万元）
	5
	噪声治理（万元）
	30
	废固治理（万元）
	13
	其他
	17

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	600小时

	建设单位
	平罗县守江生猪定点屠宰场
	邮政编码
	753000
	联系电话
	
	环评单位
	北京中咨华宇环保技术有限公司

	污染源排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
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	本期工程自身削减量（5）
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	本期工程核定排放量（7）
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	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
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	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	烟尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	 
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其它特征污染物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量─万吨/年；废气排放量─万标立方米/年；工业固体废物排放量─万吨/年；水污染物排放浓度─毫克/升；大气污染物排放浓度─毫克/立方米；水污染物排放量─吨/年；大气污染物排放量─吨/
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委托书

宁夏净之蓝环保技术有限公司：

根据《中华人民共和国环境保护法》及相关法律、法规和现行监测规范要求，现委托贵单位对我公司平罗县守江生猪定点屠宰场建设项目竣工环境保护验收检测进行检测并编制完成验收检测报告，我公司将积极配合贵公司完成验收检测，请贵公司进行公正、客观、科学的检测。

               委托单位：平罗县守江生猪定点屠宰场
               委托时间：2019年11月5日

平罗县守江生猪定点屠宰场建设项目竣工环保验收监测报告表
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建设单位：平罗县守江生猪定点屠宰场
二○一九年十一月

平罗县守江生猪定点屠宰场建设项目竣工环保验收监测报告表
 宁净环字（2019）第209号
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宁夏净之蓝环保技术有限公司

二○一九年十一月

建设单位法人代表：李 刚
编制单位法人代表：李有财

项 目 负 责 人：李 文

报 告 编 写 人：祁夏夏


检测报告说明

1、报告无本公司检测专用章、
[image: image14.wmf]章和骑缝章无效。 
2、报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。

3、报告需填写清楚，涂改无效。

4、检测委托方如对检测报告有异议，须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期视为同意报告结论。

5、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

6、本报告未经同意不得用于广告宣传。

7、未经同意，不得复制本报告（全本复制除外）。
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建设单位：平罗县守江生猪定点屠宰场（盖章）


电话： 18795128886	


邮编：753400


邮箱：11253731823@qq.com


地址：平罗县城关镇前卫村一队











编制单位：宁夏净之蓝环保技术有限公司（盖章）


电话：0952-6016999	


传真：0952-6016999


邮编：753400


邮箱：nxjzlhbjs@163.com


地址：平罗县宏泰商业广场紫街B4-11
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