宁夏广盛活性炭有限公司环保设备及工艺自动化升级

改造项目竣工环境保护验收意见

   2020年7月14日,宁夏广盛活性炭有限公司组织有关单位和技术人员对环保设备及工艺自动化升级改造项目进行竣工环境保护验收，参加验收的单位有项目建设单位宁夏广盛活性炭有限公司，项目验收监测单位宁夏净之蓝环保技术有限公司，还有3名特邀专家（名单附后），验收组分别听取了项目建设单位对项目环保设施建设、运行情况和验收监测单位监测调查情况的汇报后，经现场踏勘检查、讨论质询，形成意见如下：
项目建设基本情况

该项目位于宁夏平罗县太沙工业园区，宁夏广盛活性炭有限公司现有厂区内，不新增占地面积。该项目设计总投资788万元，其中环保投资788万元，占总投资的100%；实际总投资929万元，其中环保投资827万元，占总投资的89%,建设性质为技改。
项目审批情况

1.宁夏特莱斯环保技术有限公司 《宁夏广盛活性炭有限公司环保设备及工艺自动化升级改造项目环境影响报告表》（2019年1月）；

2.石嘴山市环境保护局 石环表【2019】07号《关于对宁夏广盛活性炭有限公司环保设备及工艺自动化升级改造项目环境影响报告表的批复》（2019年1月16日）；

3.平罗县工业和信息化局，项目代码：2018-640221-41-03-010182； 《宁夏广盛活性炭有限公司环保设备及工艺自动化升级改造项目备案证》（2018年10月8日）；

三、项目变更情况

根据现场踏勘情况，环保设施无重大变更情况。
四、环评及批复落实情况

该项目运营期间对环境的影响主要为废水、废气、噪声及固体废物对环境的影响，环保设施落实情况见表1。

表1                           项目环保措施落实情况
	环评中要求落实的污染治理项目
	排放源
	污染物名称
	环评中污染治理措施
	实际数量
	环评变更情况
	实际落实情况

	废水
	脱硫塔
	脱硫废水
	脱硫废水经建设的50m3循环水池收集后，全部循环利用，不外排。
	化粪池（1个）一体化污水处理设施（1套）
	无
	与环评一致

	
	生活区
	生活污水
	项目生活污水依托现有化粪池处理以及新建的一体化污水处理设施处理后，最终排入园区污水管网。
	
	
	

	
	软水制备装置及锅炉
	锅炉排水及软水制备装置外排浓盐水
	锅炉排水及软水制备装置外排浓盐水进入厂区新建的一体化污水处理设施处理后，最终排入园区污水管网。
	
	
	

	废气
	原料堆场
	粉尘
	拟建2座全封闭式原料仓库，喷水抑尘
	2座全封闭式原料仓库
	无
	与环评一致

	
	磨粉机
	粉尘
	4台雷蒙机配套建设4套脉冲袋式除尘器，集气罩+15m高排气筒
	4台脉冲袋式除尘器
	无
	与环评一致

	
	炭化尾气
	颗粒物﹑二氧化硫
	每台炭化炉配套建设1套焚烧炉+余热锅炉，同时建设2座脱硫塔，其中1#﹑2#﹑3#共用1座脱硫塔，4#﹑5#共用1座脱硫塔，炭化尾气经焚烧炉+余热锅炉+脱硫塔处理后，由2座脱硫塔塔顶15m高排气筒排放。
	5套焚烧炉+余热锅炉，3座脱硫塔
	无
	与环评一致

	
	炭化料筛分
	粉尘
	炭化料筛分过程建设3套集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒
	3台脉冲袋式除尘器
	无
	与环评一致

	
	炭化炉炉头炉尾
	粉尘
	每台炭化炉炉头炉尾 各设置1个集气罩，废气经过收集后，排入炭化料筛分环节的脉冲袋式除尘器进行处理
	5套集气罩
	无
	与环评一致

	
	活化尾气
	颗粒物﹑二氧化硫
	每台活化炉配套建设1套焚烧炉+余热锅炉，4台活化尾气经焚烧处理后排入1座脱硫塔内进行脱硫除尘处理，活化尾气经处理后，由脱硫塔塔顶15m高排气筒排放
	4套焚烧炉+余热锅炉，1座脱硫塔
	无
	与环评一致

	
	活化料
	粉尘
	活化料筛分过程建设4套集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒，用于处理活化料筛分除尘
	4台脉冲袋式除尘器
	无
	与环评一致

	
	煤焦油储罐和晾晒车间
	非甲烷总烃
	煤焦油储存过程和毛条晾晒过程会产生挥发性有机废气，项目焦油储罐拟建长约40m管道，晾晒车间内设置15个集气罩，用于收集挥发性有机废气，废气经收集后汇集至1根管道内，最后进入建设的1台活性炭吸附装置内进行处理（去除率为80%），废气经吸附处理后，排入3#炭化炉配套的焚烧炉内焚烧（去除率为85%），最终由1#脱硫塔塔顶15m高排气筒排放。
	15个集气罩+1台活性炭吸附装置
	无
	与环评一致

	固废
	脱硫塔
	脱硫石膏
	集中收集暂存固体废物贮存场，定时外运综合利用。
	固体废物贮存场1个
	无
	与环评一致

	
	除尘器
	收集尘
	脉冲袋式除尘器收集后返回生产线使用。
	12台布袋除尘器
	无
	与环评一致

	
	分选筛
	筛下物
	
	
	
	

	
	活性炭吸附装置
	废活性炭
	VOCs产生的废活性炭暂存危废暂存间，集中收集后交由有资质的危险废物处置单位无害化处理
	危废暂存间
	无
	与环评一致

	噪声
	电机﹑鼓风机﹑泵等设备
	采用减振垫、距离衰减、消声器、隔声罩降噪措施
	主要声源：破碎机 (1台）
筛分机(1台)
	无
	与环评一致


经现场检查，“环评”及批复要求内容全部得到落实。

五、环保设施调试效果（监测结果）
（1）废气：该项目产生的废气主要为炭化﹑活化余热锅炉尾气、原料库扬尘、磨粉粉尘﹑炭化筛分粉尘﹑产品破碎筛分粉尘﹑成品筛分粉尘。①1#、2#、3#炭化炉脱硫塔有组织排放浓度范围为20.3mg/m3～24.8mg/m3；二氧化硫排放浓度范围为76mg/m3～86mg/m3；氮氧化物排放浓度范围为102mg/m3～111mg/m3；4#、5#炭化炉脱硫塔有组织排放浓度范围为22.2mg/m3～26.1mg/m3；二氧化硫排放浓度范围为116mg/m3～123mg/m3；氮氧化物排放浓度范围为60mg/m3～67mg/m3,②1#、2#、3#、4#活化炉脱硫塔有组织排放浓度小于20mg/m3；二氧化硫排放浓度范围为55mg/m3～66mg/m3；氮氧化物排放浓度范围为81mg/m3～96mg/m3,③1#炭化筛分除尘器有组织排放浓度小于20mg/m3；2#炭化筛分除尘器有组织排放浓度30.5mg/m3～35.8mg/m3；3#炭化筛分除尘器有组织排放浓度20.4mg/m3～29.0mg/m3,④1#成品筛分除尘器有组织排放浓度范围为10.4mg/m3～15.1mg/m3；2#成品筛分除尘器有组织排放浓度范围为11.8mg/m3～14.5mg/m3；3#成品筛分除尘器有组织排放浓度范围为7.2mg/m3～14.9mg/m3；4#产品破碎筛分除尘器有组织排放浓度8.4mg/m3～18.7mg/m3,⑤1#磨粉除尘器有组织排放浓度范围为13.9mg/m3～19.2mg/m3；2#磨粉除尘器有组织排放浓度范围为20.7mg/m3～27.0mg/m3；3#磨粉除尘器有组织排放浓度范围为6.8mg/m3～11.4mg/m3；4#磨粉除尘器有组织排放浓度范围为13.7mg/m3～18.5mg/m3，以上监测项目均满足《煤基活性炭工业大气污染物排放标准》（DB64/819-2012）表2中排放限值要求。

注:煤焦油储罐及毛条晾晒过程产生的挥发性有机废气（非甲烷总烃）的排放浓度，委托宁夏华正检测技术有限公司进行监测，非甲烷总烃排放监测结果见环保验收报告表。
厂界无组织排放总悬浮颗粒物排放浓度最大差值为0.552mg/m3（8月7日）、0.587mg/m3（8月8日），均满足《煤基活性炭工业大气污染物排放标准 》（DB64/819-2012）标准限值要求。

（2）废水： 该项目产生的废水主要为脱硫废水、软水装置外排浓盐水和锅炉排水、生活污水。废水检测结果表明：氨氮排放浓度范围为0.98mg/L～1.11mg/L（8月7日）、0.99mg/L～1.94mg/L（8月8日）；悬浮物排放浓度范围为22mg/L～27mg/L（8月7日）、20mg/L～26mg/L（8月8日）；化学需氧量排放浓度范围为28.18mg/L～37.60mg/L（8月7日）、34.74mg/L～41.27mg/L（8月8日）；生化需氧量排放浓度范围为4.0mg/L～5.0mg/L（8月7日）、4.4mg/L～4.8mg/L（8月8日）,均符合《石嘴山生态经济开发区循环经济试验区污水处理厂纳污标准》的要求。
（3）固体废物：脱硫石膏：脱硫塔产生的脱硫石膏集中后定期外运综合利用。收集尘；磨粉﹑炭化料﹑成品筛分过程中的产生粉尘经新建的脉冲袋式除尘器收集后返回生产线使用。废活性炭；挥发性有机气体处理设施产生的废活性炭集中收集后交由有资质的危险废物处置单位集中处理处置。
（4）噪声：厂界8个噪声监测点的昼间测定值范围为50.9dB(A)～63.1dB(A)（8月7日）、47.9(A)～62.4dB(A)（8月8日）；夜间测定值范围为40.2dB(A)～50.7dB(A)（8月7日）、40.2dB(A)～51.7dB(A)（8月8日），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

六、验收结论
该项目环保手续完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告表及其批复所规定的各项污染物防治措施，外排污染物符合有关排放标准要求，验收组经同意项目通过竣工环境保护验收，可正式投入运行。

七、验收建议
（1）加强环保设施运行管理，确保污染物达标排放。

（2）建议对产噪设备进行降噪处理，将产生高噪声的机械设备作业时间安排在不敏感时段，施工期间尽可能减少施工中的撞击、摩擦噪声。   
（3）加强厂区绿化，提高植被覆盖率，改善厂区区域环境。
附：验收组组长：

特邀专家：
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