平罗县轻工业园区排水管网工程建设项目

竣工环境保护验收现场检查会验收组意见

    2018年10月31日平罗县环境保护局组织召开平罗县轻工业园区管网工程建设项目竣工环境保护验收现场检查会议。验收小组由工程建设单位（平罗县环境保护局）、环境评价单位（辽宁大奥环评有限公司）、设计单位（泛华建筑集团有限公司）、施工单位（宁夏圣峰建筑工程有限公司）、监理单位（平罗城建建设工程监理有限公司）、环境调查单位（宁夏净之蓝环保技术有限公司）及特邀3名专家组成。验收小组现场查看并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况，认真听取了建设单位和验收调查单位的介绍汇报。

根据《建设项目管理条例》以及企业自行验收相关要求，经认真研究讨论形成如下验收意见：
工程建设基本情况

该项目工程于2016年12月开工建设，2017年4月进行试运行。建设性质为新建，本项目位于平罗县轻工业园区，项目管线起点坐标为东经106°30' 6.85"，北纬38°55' 40.99"。项目设计总投资388.25万元，其中环保投资约19万元，占总投资的4.89%；实际总投资268万元，其中全部为环保投资268万元，占总投资的100%。
1.平罗县发展改革和科学技术局 平发科发〔2016〕216号《平罗县轻工业园区排水管网工程建设方案的批复》（2016年7月10日）。
2.平罗县环境保护局 平环表[2016] 37号 《平罗县轻工业园区排水管网工程环境影响报告表》。（2016年11月25日）。

工程变更情况

根据现场踏勘情况，环保设施无变更情况。
环境保护设施落实情况

本项目运营期不产生废水、废气、噪声；主要为施工期产生的废水、废气、噪声及固体废物对环境的影响。环保设施落实情况见表1。
表1                         环保措施落实情况表

	环评中要求落实的

污染治理项目
	环评中污染治理措施
	实际落实情况

	废气
	施工材料堆放及运输过程中的粉尘
	主要为管沟开挖和现场堆放粉尘、建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子和砖等）的搬运及堆放扬尘；建筑垃圾和弃土的清理及堆放扬尘；物料运输车辆造成的道路扬尘

 
	避免大风天气施工，最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响；对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料采取密闭处理土石方挖填过程中，设置围挡、遮盖，设置土方、石方临时堆放区、加强管理，将土石方挖填过程的扬尘污染降至最低 

	废水
	施工期废水
	主本项目施工期废水主要为施工废水和管道试压清管废水，采取分段试压的方法，一次排放的废水量不大，用于绿化及洒水抑尘。
	本项目施工场地不设置施工营地，无施工人员施工废水产生，因此施工期废水主要为施工废水和管道试压清管废水，其废水产生量少，用于绿化及洒水抑尘。

	噪声
	对动力机械、设备加强定期检修、养护；降低人为噪声；合理布置施工设备；控制车辆鸣笛等措施，使施工噪声的影响降到最低。 
	对动力机械、设备加强定期检修、养护；降低人为噪声；合理布置施工设备；控制车辆鸣笛等措施，使施工噪声的影响降到最低。

	固废
	施工废渣 
	本项目将遗留在现场的废弃建筑物及时回填
	已将遗留在现场的废气建筑物及时回填

	生态环境
	施工期由于管道填、挖方，导致表土裸露，局部蓄水固土功能丧失；临时堆放的挖方在一定时期内形成新的表层土壤，植被覆盖率为零，经雨水冲刷，也容易产生水土流失
	项目运营期通过种植大面积垂柳、小槐树等植物，使得植被覆盖率完全恢复，很大程度的改善了项目实施对生态环境的影响
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